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[bookmark: _Toc136942209]Объект рассмотрения

[bookmark: _Toc106550608]В данном обзоре рассматривается адаптер перфораторный АП-Х, производства ООО «ДРСЦ «Компьюлинк». 
[bookmark: _Toc133415574][bookmark: _Toc136942210]Общее описание устройства
[bookmark: _Toc133415575][bookmark: _Toc136942211]Устройство адаптера

Технически адаптер представляет собой компактное устройство, для подключения перфораторного блока от телеграфного аппарата F2000 к стандартному персональному компьютеру (ПК). Подключение производится через интерфейс USB.
С помощью данного адаптера специализированное программное обеспечение (ПО) позволяет осуществлять вывод на перфоленту любого принятого сообщения, телеграммы или произвольного файла. А также считывать перфоленту и записывать ее содержимое в файл.

[bookmark: _Toc133415576][bookmark: _Toc136942212]Вариант исполнения

Вариант исполнения – внешнее, отдельное, вертикально стоящее устройство с боковым креплением к перфораторному блоку, размером 150*180*50 мм (ШГВ).
Вес устройства – не более 0,5 кг.
[bookmark: _Toc133415578]Корпус устройства – пластиковый. 


[bookmark: _Toc133415577][bookmark: _Toc136942213]Внешний вид
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[bookmark: _Toc136942214]Передняя панель 
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[bookmark: _Toc133415579][bookmark: _Toc136942215]Индикаторы 

Питание - 36 индикатор наличия питания печатающего устройства: зеленый; 
        12 индикатор наличия питания считывающего устройства: зеленый; 
Работа    - индикатор состояния адаптера: зеленый;
Авария   - индикатор нерабочей ситуации: красный.
[bookmark: _Toc133415580]

[bookmark: _Toc136942216]Задняя панель 
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[bookmark: _Toc133415581][bookmark: _Toc136942217]Разъемы

Внеш. сеть - разъем для подключения электропитания переменного тока   напряжением 220 В. Разъем типа C14.
Перф. питание - разъем для подключения питания блока перфорации F2000. Специализированный разъем.
Сеть - тумблер включения питания
USB - разъем для подключения USB кабеля от ПК. Разъем типа - Type-B
Перф. данные - разъем для подключения информационной шины блока перфорации F2000. Разъем типа F2000
[bookmark: _Toc133415583][bookmark: _Toc136942218]Питание

Электропитание адаптера осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Г. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109.
Потребляемая мощность не более 52 Вт.

[bookmark: _Toc133415584][bookmark: _Toc136942219]Параметры окружающей среды

Рабочая температура от 0 до +50;
Температура хранения от -15 до +60;
Относительная влажность от 0% до 80%, без конденсации.

[bookmark: _Toc133415588][bookmark: _Toc136942220]Особенности эксплуатации

Адаптер АП-Х не требует настроек и специального технического обслуживания и рассчитан на круглосуточную эксплуатацию при температуре и влажности окружающего воздуха допустимой для работы ПК с которым он связан. 
Применяемый информационный код, сигналы, параметры передачи и алгоритм взаимодействия по телеграфной сети возлагается на программное обеспечение, установленное на ПК.
[bookmark: _Toc133415589][bookmark: _Toc136942221]Программное обеспечение

Нормальное функционирование адаптера гарантируется при использовании  специализированных программ, входящих в комплект поставки. Эти программы также входят в состав клиентского ПО телеграфных комплексов ЦКС-Х/СКК-Х.
TLG_TCP – программа используемая в качестве оконечного пункта.
Dialer – программа абонентского телеграфирования.
Для работы адаптера также требуется установка дополнительного драйвера эмуляции последовательного порта. Необходимые драйвера для операционных систем Microsoft Windows включены в комплект поставки.
[bookmark: _Toc133415590]
[bookmark: _Toc136942222]TLG_TCP
Используемый адаптер устанавливается в Настройках программы на вкладке Подключение в секции Перфоратор:
[image: ]
Порт - выбор порта подключения. (Номер COM-порта, тип адаптера, серийный номер адаптера)
Скорость - выбор скорости вывода на перфоленту (50 бод, 100, MAX)
Не занимать - не использовать перфоратор монопольно (занимать только на момент ввода/вывода ПЛ)
[bookmark: _Toc133415591]

[bookmark: _Toc136942223]Dialer

Используемый адаптер устанавливается в Параметрах программы на вкладке Подключение в секции Перфоратор:
[image: podkl]
[bookmark: _Toc133415592]Порт - выбор порта подключения. (Номер COM-порта, тип адаптера, серийный номер адаптера)
Скорость - выбор скорости вывода на перфоленту (50 бод, 100, MAX)
Не занимать - не использовать перфоратор монопольно (занимать только на момент ввода/вывода ПЛ)
[bookmark: _Toc136942224]Комплект поставки  
· Адаптер перфораторный АП-Х;
· Кабель для подключения к ПК;
· Кабель для подключения к внешней сети 220 В;
· Комплект программного обеспечения (USB-накопитель);
· Паспорт изделия.
[bookmark: _Toc133415593]

[bookmark: _Toc136942225]Реквизиты изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный сервисный центр «Компьюлинк» (ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»)
Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54 
Директор: Мисюль Валерий Александрович, тел. +7 962 503-06-76.
	Хабаровск 2023
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