Порядок запроса журнальных данных в ЦКС-Х

Для запроса контрольно-справочной информации из других центров в ЦКС-Х применяется система шаблонов.
1. Находясь в основном режиме программы СФКУ, нажать на клавиатуре комбинацию Alt-F7 (Новая телеграмма)
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Произойдет переход программы в режим текстового редактора
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2. В текстовом редакторе вызвать список шаблонов нажатием клавиш Alt-F10
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3. Выбрать требуемый шаблон и нажать клавишу Enter. Далее рассматривается пример запроса входящих журнальных данных АвтоКСС ЖРН ВХ.
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4. Заполнить поля XXXXXX/XX XXXX XX.XX запросными данными: номер канала, номер телеграммы, дата. Для отправки запроса нажать клавишу Esc
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5. Подтвердить сохранение телеграммы-запроса клавишей Enter
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6. Подтвердить отправку телеграммы клавишей Enter.

Сформированная телеграмма-запрос автоматически передается на ЦКС-Х.

(Отображается в протоколе желтым цветом).
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7. Ответная телеграмма сохраняется в каталоге \INP и записывается в протоколе работы рабочего места СФКУ.  (Отображается в протоколе белым цветом).
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