                                      Принципы построения телеграфной сети КС+КК 

                                        использованные при разработке ЦКС-Х.

                В ЦКС-Х  телеграфная сеть  общего пользования строится с использованием узлов трех классов – У-1 , У-2 и У-3 и оконечных пунктов.

                  Узлы  коммутации   первого   класса    У-1   ( далее Территориальные  или Главные  узлы)  соединяются  между собой по магистральному направлению связи , которому  присваивается  эксплуатационный   номер   ХХХ-20/00 ,  где  ХХХ – магистральный индекс  смежного  территориального  (главного)  узла   связи. К каждому  территориальному  узлу  может  быть  организовано  только одно  магистральное направление связи. Взаимодействие  между   двумя территориальными  узлами  связи   обеспечивается по каналу с протоколом работы   ЦКС-ЦКС.
                   Узлы коммутации второго класса У-2 (зоновые узлы) соединяются с узлом У-1     

либо магистральным   направлением  связи   типа   ХХХ-10/00  (АПК, ЭТК, ЦКС и т.д.) или же зонообразующим направлением  ХХХ912/00 (РМОТУ).  Оба направления являются зонообразующими. Кроме зонообразующих направлений, при необходимости,

к зоновому узлу связи  можно  организовать магистральное направление связи к станции коммутации каналов (далее СКК)  с  эксплуатационным  номером   ХХХ - 12/00,

направление  РМИТ – ХХХ911/00   и   низовые   направления    связи   ХХХХХХ/00 (ГОС, ГУС , РУС).
                      Остальные   магистральные   узлы   связи  к   которым    от    данного территориального  узла нет прямой  связи , регистрируются как закрепленные узлы в виде 

УУУ---  за  направлением  ХХХ$ХХ/00 ,  где УУУ- магистральный индекс узла , а ХХХ$ХХ/00   эксплуатационный номер направления , которое является основным направлением передачи для всех шестизначных низовых маршрутных индексов вида УУУ000÷УУУ999.  В  случае необходимости организации прямой связи к узлу УУУ,      
схема взаимодействия  такая же,  как в случае с зоновыми узлами связи.

                       Примечание:   знак "$"  в эксплуатационном номере направления 
                                                  заменяется цифрой или  символом    "-".  

                       При первоначальном запуске ЦКС-Х  системой программного обеспечения в  базовой  зоне   генерируется  минимальная  конфигурация сети , в которую входят один служебный канал в состоянии абонентской блокировки "БА" и следующие направления связи:

- ХХХ-00/00 – магистральное направление ЦКС-ЦКС в базовой зоне;

- ХХХ901/00 – служебное направление ТАУ СД;

- ХХХ902/00 -  служебное направление ТАД СД;

- ХХХ911/00 -  служебное направление РМИТ;

- ХХХ988/00 -  служебное направление РМТО СД;
- ХХХ901/01 – служебный канал ТАУ СД.
                      Направления связи в ЦКС-Х  делятся на следующие типы:
           Магистральное направление связи:
          направление  ЦКС-ЦКС , ЦКС-АПК , ЦКС-ЭТК-КС, ЦКС-СКК.

Эксплуатационный  номер   магистрального   направления связи   типа   ЦКС-ЦКС , ЦКС-АПК, ЦКС-ЭТК-КС имеет следующий формат: ХХХ-Х0/00      ХХХХХХ/00, 
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где 1 – магистральный или низовой индекс узла связи;

      2 – признак территориальной принадлежности. Принимает значения 0,1,2.

            0 – данный узел входит в базовую зону;

            1 – данный узел входит в территорию, обслуживаемую ЦКС;
            2 – данный узел входит в другую территорию, обслуживаемой другим ЦКС.

    3 – протокол работы  ЦКС со  смежным узлом. Принимает значение 0.

          0 – протокол работы ЦКС-ЦКС;
Эксплуатационный номер магистрального направления связи типа ЦКС-СКК имеет

следующий формат: ХХХ-Х2/00,

                                        1    23

где 1 -  магистральный  индекс узла связи входящего в территорию обслуживания

             данного ЦКС;
      2 – признак территориальной принадлежности. Принимает значения 0,1.

            0 – данный узел входит в базовую зону;

            1 – данный узел входит в территорию, обслуживаемую ЦКС;

      3 – протокол работы  ЦКС со  смежным узлом. Принимает значение 2.
            2 – протокол работы ЦКС- СКК (только для направлений к СКК).
Низовое направление связи.

Эксплуатационный номер низового направления  связи  имеет один из следующих форматов: ХХХХХХ/00   ,  ХХХХХХ:00  или   ХХХ9ХХ/00 , 
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где 1 – эксплуатационный  номер   направления  связи  к   ОП;

      2 – эксплуатационный  номер направления связи  к  АТ  (выделенный абонент);
      3 – эксплуатационный  номер служебного  направления  связи (существует   

            утвержденный список служебных направлений).

Зонообразующие направления.
В ЦКС-Х практикуется термин "зонообразующее направление". Это те направления при организации которых создается зона обслуживания данного ЦКС. Таковыми являются магистральное  направление  с эксплуатационным номером вида ХХХ-10/00 или низовое направление  с эксплуатационным номером вида ХХХ912/00. Допускается наличие обоих направлений в данной зоне с магистральным индексом ХХХ. Если в данной зоне организованы и другие направления,  то одно из двух  зонообразующих направлений всегда должно присутствовать. В  случае   ликвидации связи  к  данной зоне , последним удаляется последнее  зонообразующее   направление.
