Настройки
Настройки рабочего места производятся через меню «Сервис->Настройки»
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На закладке «Общие», расположены настройки подключения РМ к СКК:

Хост – IP адрес СКК-Х

Порт – порт подключения рабочего места (конфигурируется из INI-файла СКК-Х)
Время обновления состояний – счётчик в миллисекундах, по истечению которого в программа РМ перечитывает состояния каналов и аппаратуры сопряжения.
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На закладке «БД», расположены настройки подключения РМ к базе данных СКК-Х.
Хост – IP адрес сервера БД.

Порт – порт сервера БД (по умолчанию 3306)

База – имя БД

Пользователь – пользователь с правами на чтение и запись в БД

Пароль – пароль пользователя

Также существует возможность оптимизации данных в таблицах БД СКК-Х, которая осуществляется по нажатию соответствующей кнопки на исходной вкладке.
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На вкладке «Логи» указывается директория хранения протоколов программы РМ СКК-Х.
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На вкладке «Звук» производится включение/отключение звука СКК-Х.





Протокол

Меню «Протокол», дублирует кнопку «Протокол» и по нажатию на нее, появляется форма отображающая текущий протокол программы.
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Сигнализация
Настройка типов сигнализации и их параметров осуществляется на форме «Сигнализация», появляющаяся по нажатию соответствующей кнопки.
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Редактирование параметров имеющейся сигнализации

Для изменения параметров определённой сигнализации необходимо выбрать соответствующий тип в ниспадающем меню «Тип сигнализации», после чего загрузятся параметры выбранной сигнализации.

Изменения самих параметров осуществляются по двойному клику на изменяемом значении.
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После чего необходимо нажать кнопку «Записать значение» [image: image9.png]



Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку «Отменить» [image: image10.png]



В случае если принятые значения не отображаются на экране необходимо нажать 

кнопку обновить  [image: image11.png]



По завершении изменения параметров сигнализации необходимо нажать кнопку «Принять», после чего станет активной кнопка «Отправить в СКК», по нажатию на которую новые параметры отправятся в СКК и приняты.


Создание нового типа сигнализации
Также существует возможность создания нового типа сигнализации. Для этого необходимо нажать на кнопку «Создать». На появившейся форме необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «ОК» или «Cancel» для отмены действия.
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При включении свойства «На основе существующей», все параметры новой сигнализации будут заполнены значениями из выбранного типа сигнализации. Если эта опция отключена, то значения параметров созданной сигнализации будут заполнены «0»(нулями). 
Редактирование параметров созданной сигнализации осуществляются по инструкции описанной выше.

Аппаратура сопряжения
Конфигурирование параметров аппаратуры сопряжения осуществляется по нажатию кнопки «АСы» или при выборе соответствующего пункта в главном меню программы.
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Добавление нового АС
Для добавления нового Аса необходимо нажать кнопку «Добавить АС[image: image1.png]58P,
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». В появившейся форме необходимо выбрать тип Аса, указать его номер по порядку, количество точек подключения и номер порта подключения и нажать кнопку «Добавить», при этом в писке появится созданный АС с точками подключения.




Удаление АС
Для удаления АС необходимо выбрать его в списке и нажать на кнопку «Удалить АС».
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При этом появится окно, при подтверждении которого удалится соответствующий АС с точками подключения.




Изменение атрибутов АС
По нажатию кнопки «Изменить атрибуты», появится форма изменения опций выбранного АСа. 
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Изменение опций точки
Для изменения опций точки, необходимо выбрать соответствующую точку и нажать на кнопку «Изменить опции точки». Для разных типов точек АС существуют различные опции.
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Точки подключения телеграфного АСа имеют параметр скорости передачи данных (бодность). Таким образом опции «BAUD=50» соответствует скорость передачи 50 бод.

Точки подключения TCP/IP АСа, помимо опции «BAUD» имеют параметр «RIP» - IP адрес TCP/IP абонента имеющего клиентскую программу в случае типа АС TCP/IPserver. В случае типа АС TCP/IPclient опция «RIP» будит означать IP адрес сервера, с которым необходимо соединиться этому типу АС. 
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Конфигурирование дерева маршрутизации
Редактирование справочника стран

Для этого необходим о нажать кнопку «Индексы», или перейти по одноименному пункту главного меню программы. Изначально появится форма редактирования зон, на которой расположена кнопка «Страны»
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При нажатии на которую, переходим на форму редактирования стран.
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В которой можно производить добавление новых и удаление существующих стран.


Редактирование справочника зон

Для перехода к форме зон, необходимо «встать» на необходимую страну и нажать кнопку выбрать, либо дважды кликнуть на соответствующую страну. На появившейся форме также есть возможность редактирования справочника зон, выбранной страны. Для перехода глубже по дереву необходимо дважды кликнуть по соответствующей зоне, либо «встать» на зону и нажать кнопку выбрать.



Редактирование справочника индексов

После чего появляется форма «Индексы».
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Данная форма позволяет :

- добавить индекс без направления

- добавить индекс с направлением

- добавить направление на имеющийся индекс без направления.

- удалить направление

- удалить индекс с направлением

- удалить индекс

- изменить параметры индекса (описание, обходы)
- установление индекса в режим «Труба»
Режим «Труба» позволяет установить магистральный индекс по умолчанию, куда будут уходить вызовы, номера абонентов которые, не содержатся в номерной ёмкости станции. Данный режим устанавливается правым кликом мыши по индексу и выбором пункта «Установить «Трубу»».

По двойному клику на индексе переходим на форму «Каналы».




Редактирование каналов
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Перейти на форму каналов также можно и из формы «АСы»

[image: image22.png]50 He nocnovera
51 Marvcrpans
52 Ha varane

53 He noncnovera
54 He nogkmosena

s

Yasnure

Un

BAL
BAL
BAL
BAL
BAL





В данном режиме существуют следующие возможности:

- добавление канала

- удаление канала

- блокировка канала

- разблокировка канала

- изменение типа сигнализации на канале

- расписание блокировки канала.
