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Введение

Данное руководство предназначено как для обучения эксплуатационного персонала, так и использования в процессе эксплуатации Центра Коммутации Сообщений ЦКС-Х. Руководство содержит подробное описание функций и процедур, позволяющих оператору СФКУ полностью контролировать и управлять функционированием Центра. 
Описание разбито на разделы, отражающие состав и основные функции технических подсистем ЦКС:

· связи, обслуживаемые ЦКС; 
· вопросы нумерации и адресации в сети; 
· процедуры сопряжения ЦКС с сетью; 
· мониторинг, контроль и обработку телеграфных сообщений в ЦКС;
· управление различными каналами связи.
Все описания сопровождаются практическими примерами работы оператора СФКУ с учетом различных вариантов информационной настройки ЦКС и критериев отбора.
1. Конфигурация 
Аппаратно - информационная настройка ЦКС производится в Главном меню. На примере 1 показана структура меню <Конфигурация>, состоящая из следующих разделов: <Узлы>, <Схемы>, <АС>, <Направления> и <Каналы>. 

Далее, везде где будет указана последовательность выполнения пользовательского меню, описание цепочки начинается с Главного меню. 
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Пример №1

2. Аппаратура сопряжения
В меню <АС> производится настройка и динамическое управление конфигурацией ЦКС в части аппаратуры сопряжения – АС (см. пример 1). 

В меню <АС> предусмотрены процедуры подключения в конфигурацию ЦКС нового АС, отключение из конфигурации ранее задействованного в ЦКС АС, просмотр таблицы каналов связи на данном АС, установка блокировки (разблокировки) модулей АС, изменение сетевых  параметров АС типа Х.25, TCP ,UDP. 
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Пример №1
2.1. Подключение
Подключение в конфигурацию ЦКС нового АС производится процедурой <Подключить> в режиме функционирования ЦКС. Процедура подключения АС в конфигурацию ЦКС показана на примере 2 (см. Приложение 3 - КГ67). 
Описание опций:
	Тип АС
	из предложенного списка допустимых типов АС оператору необходимо выбрать нужный тип;

	Номер АС
	оператору предлагается ближайший свободный номер. При необходимости 

оператор сам указывает нужный ему номер; 

	Число модулей
	оператор указывает нужное количество модулей; 

	Каналов/модуль
	оператор указывает нужное количество каналов в модуле;


Действия оператора:
<Конфигурация>(<АС>(<Подключить> пример №2
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Пример №2
2.2. Удаление
Процедура <Удалить> в режиме функционирования ЦКС исключает из конфигурации ранее выбранный АС (см. Приложение 3 - КГ67). Удаление производится только в случае отсутствия задействованных точек подключения на данном АС. Процедура удаления АС из конфигурации ЦКС показана на примере 3. 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<АС>(<Выбрать нужную строку>(<Удалить>
 пример №3
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Пример №3
2.3. Каналы

Процедура <Каналы> обеспечивает просмотр таблицы задействованных точек подключения на выбранной АС (см. пример 4) , позволяет выполнить процедуру блокировки (разблокировки) выбранного  АС. При установке блокировки на модуль все задействованные в этом модуле каналы переходят в состояние "БС" (блокировка системная) (см. Приложение 3 -КГ23). Если в момент установки блокировки модуля канал находился в состоянии "БД", то после разблокировки восстанавливается "БД", в противном случае в зависимости от типа канала устанавливается одно из состояний: "БА", "СС" или "СВ". 
Процедура блокировки (разблокировки) модуля показана на примерах 5, 6, 7. 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<АС>(<Выбрать нужную строку>(<Каналы>
 пример №5
<Конфигурация>(<АС>(<Выбрать нужную строку>(<Каналы>(
(<Выбрать нужную строку>(<Блокировка>(<Установить>

пример №6
<Конфигурация>(<АС>(<Выбрать нужную строку>(<Каналы>(
(<Выбрать нужную строку>(<Блокировка>(<Снять> 

 пример №7 
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Пример №4
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Пример №5
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Пример №6
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Пример №7 
2.4. Изменение

Процедура <Изменить> позволяет менять системные параметры аппаратуры сопряжения типа Х.25, TCP  и UDP. На примере 8 показана процедура изменения номера порта для АС типа  TCP  (Приложение 3 – КГ199).
Действия оператора:

<Конфигурация>(<АС>(<Изменить>    пример №8
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Пример №8

3. Телеграфные узлы
В меню <УЗЛЫ> производится настройка и динамическое управление информационно-сетевой настройкой ЦКС. 
Информационно - сетевая настройка магистральных индексов зон и территорий производится в окне “ТЕЛЕГРАФНЫЕ УЗЛЫ” (см. пример 1).
Меню <УЗЛЫ> включает в себе следующие процедуры: <Направления>, <Создать>, <Изменить>.
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Пример №1 
3.5. Создание
Формирование в ЦКС зоновых или территориальных узлов связи производится процедурой <Создать> (см. Приложение 3 - КГ146,147 и см. Приложение 1). 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Создать> примеры №2,2-1,2-2 
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Пример №2
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Пример №2-1
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Пример №2-2
Организация зон, территорий или закрепленных узлов показаны на примерах 3, 4.


Описание опций:
	УЗЕЛ 
	оператору предлагается список всех магистральных индексов, действующих на данный момент на территории бывшего СССР;

	ТИП
	из предложенного списка разрешенных типов направлений оператор должен выбрать подходящий тип направления;

	ИНДЕКС
	оператор может указать магистральный индекс организуемого телеграфного узла, если не выбрал индекс в опции <УЗЕЛ>;

	ПУНКТ
	название организуемого телеграфного узла (не более 24-х знаков);

	ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ
	указывается базовый индекс направления связи, если создаваемый узел связи по типу определен как "Закрепленный узел" и должен быть закреплен за данным направлением связи (см. пример 6);

	СТРАНА
	оператор может выбрать государство на территории которого находится данный телеграфный узел связи


На примере 3 показано окно организации территориального узла связи.

На примере 4 показано окно организации зонового телеграфного узла, как РМОТУ (ХХХ912). Это прямая связь из ЦКС в зону в виде удаленного рабочего места телеграфного обмена.

На примере 5 показано окно организации телеграфного узла связи типа "Зоновый ЦКС".

На примере 6 окно закрепления магистрального маршрутного индекса за направлением связи (закрепленный узел). При организации закрепленного магистрального индекса связи в опции <ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ> указывается шестизначный индекс направления связи, за которым должен быть закреплен данный индекс. После организации магистрального индекса указанным способом, в графе "ОМИ" (основной магистральный индекс) показывается магистральный индекс направления связи, за которым закреплен данный телеграфный узел (см. пример 7). 
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
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Пример №6
Окно просмотра <Телеграфные узлы> (см. пример 7).

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>    пример №7 
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Пример №7
3.6. Изменение параметров
Изменение параметров телеграфных узлов связи производится процедурой <Изменить>    (см. Приложение 3 – КГ 222, КГ151, КГ147).

Процедурой <Изменить> производится назначение (или аннуляция) режима контроля телеграмм принятых с сети 02, переназначение режима коммутации в данной зоне, изменение обозначения или наименования выбранного узла связи. 
Процедура <Изменить> показана на примере 8.
Описание опций:
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	оператором указывается название данного телеграфного узла;

	РЕЖИМ КОММУТАЦИИ
	оператору предлагается допустимый для данной зоны режим коммутации телеграмм, имеющие в предзаголовке незакрепленные низовые маршрутные индексы;

	СТРАНА
	предлагается список государств с возможностью выбора по территориальной принадлежности данного телеграфного узла связи;

	КОНТРОЛЬ СЕТИ 02
	если в данной зоне осуществляется контроль телеграмм, принятых по сети 02, то оператор указывает маршрутный индекс направления с протоколом работы "РМ ИНДЕКСАЦИЯ";

	СБРОС СЕТИ 02
	аналогично, оператор указывает маршрутный индекс направления на которое будет направлена часть телеграмм сети 02, которые не могут быть переданы по назначению.


Действия оператора:
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>
пример №8
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Пример №8
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Пример №9
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Пример №10
3.7. Узловые индексы

Процедурой <Узловые индексы> производится формирование и обновление справочника узловых телеграфных индексов. На примере 11 показан справочник узловых телеграфных индексов.

Действия оператора:

<Настройки>(<Узловые Индексы> пример № 11 (просмотр таблицы)
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Пример №11
На примерах 12, 13 и 14 показаны процедура обновления справочника магистральных индексов телеграфных узлов связи.

Действия оператора:

Настройки>(<Узловые Индексы>(<Изменить> пример № 12
Настройки>(<Узловые Индексы>(<Добавить> пример № 13
Настройки>(<Узловые Индексы>(<Удалить> пример № 14
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Пример №12
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Пример №13
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Пример №14

4. Направления

Процедура <Направления> открывает таблицу информационно-сетевой настройки зоны или территории с ММИ, которую выбрал оператор в окне "ТЕЛЕГРАФНЫЕ УЗЛЫ". Меню <Направления> включает в себе следующие подменю: <Конфигурация>, <Создать>, <Изменить>, <Удалить>. На примерах 1-5 приведены разные варианты организации зоновых и территориальных узлов связи.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления> 
  примеры №1-5

На примере 1 показана базовая зона.
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Пример №1
На примере 2 показан телеграфный узел в виде закрепленного узла (см. Приложение 1). 

На примере 3 показан телеграфный узел организованный как зоновый ЦКС.

На примере 4 показана создание телеграфного узла как зона с направлением РМОТУ.

На примере 5 показан телеграфный узел созданный как ЦКС другая территория.
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Пример №2
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
4.8. Создание
Создание направлений и закрепление шестизначных маршрутных индексов производится с помощью меню <Создать>. Меню <Создать> включает в себе две процедуры: <Направление> и <Закрепленный индекс> (см. пример 6).
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(
(<Направления>(<Создать>  пример №6
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Пример №6
4.8.1. Создание направления
Создание направления связи производиться процедурой <Направление> (см. Приложение 3 -КГ46).

На примере 7 показана процедура организации направления связи.

Описание опций:

	ТИП
	оператору предлагается список “специфических”* для данной зоны направлений. По мере организации указанных направлений их индексы исключаются из списка;

	ИНДЕКС
	оператором указывается трехзначный низовой индекс создаваемого направления;

	НАИМЕНОВАНИЕ
	название создаваемого направления связи (не более 24-х знаков);

	ПРОТОКОЛ
	оператору предлагается список протоколов взаимодействия ЦКС – низовое направление (ЦКС-ОП, ЦКС-ЦКС, РМ ИНДЕКСАЦИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЙ АБОНЕНТ). В соответствии выбранному протоколу взаимодействия, создавемому направлению присваивается тот или иной статус 
(см. Приложение 3 - КГ46 АLT)**;

	СКОРОСТЬ СКК
	при организации магистрального направления к СКК оператору предлагается список разрешенных скоростей для станции КК (см. Приложение 3 – КГ149).


* В базовой зоне таковыми являются служебные направления и направление к РМОТУ (ХХХ912/00) , а в других зонах это направление к ВРМИТ (ХХХ911/00) и аналогично к РМОТУ (ХХХ912/00). При организации РМОТУ в списке появляется базовый индекс направления к СКК (ХХХ-02/00 или ХХХ-12/00), так как магистральное направление к СКК в любой зоне не может быть организовано, если в данной зоне отсутствует направление к РМОТУ (см. Приложение 1).
** В течение текущих суток не разрешается менять статус низового направления на другой. При необходимости, направление должно быть удалено в данных сутках и заново организовано в новых сутках с учетом требуемого статуса. 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать 
нужную
строку>( <Направления>(<Создать>(<Направление>      пример №7
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Пример №7
На примере 8 приведен список специфических направлений связи внутри базовой зоны.

На примере 9 приведены варианты организации низового направления связи внутри данной зоны.
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Пример №8
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Пример №9
4.8.2. Закрепленный индекс
Процедурой <Закрепленный индекс> производится закрепление низового маршрутного индекса внутри выбранной зоны за направлением связи (см. Приложение 3 -КГ30). 
На примере 10 показана процедура закрепления индекса за направлением связи.

Описание опций:
	НАПРАВЛЕНИЕ
	оператором указывается эксплуатационный номер направления, за которым должен быть закреплен индекс;

	ИНДЕКС ХХХ
	указывается низовой трехзначный индекс закрепляемого НМИ.


Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Создать>(<Закрепленный индекс>        пример №10
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Пример №10
4.9. Изменение параметров
 Изменение конфигурационных и оперативных (текущие очереди на направлении) параметров направления связи производится с помощью меню <Изменить>.
В меню <Изменить> реализованы процедуры: <Характеристики>, <Схему передачи>, <Переключение> (см пример 11).
 Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>       пример №11
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Пример №11
4.9.3. Характеристики 
Процедурой <Характеристики> производится формирование и обновление конфигурационных характеристик направления связи (см. пример 12). 
Описание опций:
	ОБХОДЫ П и Б
	разрешен (запрещен)* автоматический обход телеграмм категории срочности П и Б (см. Приложение 3 -КГ38)**;

	ПО РАСП
	разрешен (запрещен)* автоматический обход телеграмм категории срочности П и Б с закрытого по расписанию направления. Флажки устанавливаются по дням недели (см. Приложение 3 -КГ187)**;

	ХРАНЕНИЕ "С"
	не фиксировать (фиксировать)* замедление для телеграмм категории срочности С, когда она стоит в очереди на направлении, которое закрыто по расписанию (см. Приложение 3 -КГ187)**;

	ТИП СКК
	выбрать соответствующий тип станции коммутации каналов. Системой предлагается список существующих станций КК. Данная опция доступна, если производится обновление характеристик направления к станции КК;

	РЕЖИМ ПРИЕМА
	устанавливается соответствующий режим приема для магистрального направления связи. Эта опция активна при наличии списка разрешенных маршрутных индексов для данного магистрального направления (см. Приложение 3 – КГ41);

	АЛГОРИТМ Т2
	устанавливается флажок для определения последовательности обмена автоответами между ЦКС и абонентом сети 02. Данная опция активна при обновлении характеристик направления к станции КК;

	Д99 ФОРМАТ РН
	устанавливается  формат ДНС99, алгоритму ЦКС-Т2 РН. Если флажок не

установлен, то формат ДНС99 соответствует технологическому алгоритму;

	ЭТК КС
	устанавливается один из трех предложенных системой режимов взаимодействия со смежным ЦКС:

1) при передаче телеграммы в смежный ЦКС в предзаголовке указать признак сети 01;

2) при передаче телеграммы в смежный ЦКС в предзаголовке не указать признак сети 01;

3) при передачи телеграммы в смежный ЦКС не передавать телеграммы длиною более 3000 знаков и не указать признак сети 01;

	ТАРИФ
	выполнять (не выполнять)* автоматическую тарификацию телеграмм, принятых по каналам связи подключенных к данному направлению (см. Приложение 3 – КГ113);

	НАИМЕНОВАНИЕ
	для идентификации узла связи указывается название (см. Приложение 3 – КГ150);

	ТЕЛЕФОН
	если установлен флажок*, то в автоматической расписке телеграммы выдается номер телефона адресата.


* Флажок в обозначенных опциях означает, что данный режим разрешен. 
** Указанные режимы (каждый режим по отдельности) можно установить одновременно для всех задействованных в ЦКС направлений, с учетом статуса направления (см. п.4.4). 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Характеристики> пример №12
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Пример №12
4.9.4. Схема передачи
Процедурой <Схема передачи> производится формирование или обновление схемы передачи базового направления связи или закрепленного индекса (см. Приложение 3 - КГ30, 47, 130 и 135). 
Процедура <Схема передачи> показана на примере 13.

Описание опций: 
	ОСНОВНОЙ
	оператор указывает базовый маршрутный индекс направления связи, которым должно быть заменено прежнее назначение (см. Приложение 3 - КГ30, КГ130). Все вновь принятые телеграммы предназначенные данному индексу, будут включены в соответствующие очереди назначенного направления;

	ПЕРЕНАПРАВЛЕН
	оператор указывает базовый маршрутный индекс направления связи. На указанное направление переключается вся текущая очередь исходного направления, а также все вновь принятые телеграммы, предназначенные исходному направлению. Новый режим маршрутизации будет действовать до отмены режима перенаправления или нового переназначения (см. Приложение 3 - КГ135);

	ОБХОД1
	оператор указывает базовый маршрутный индекс направления связи, которое станет для исходного направления первым обходным направлением передачи (см. Приложение 3 - КГ30);

	ОБХОД2
	оператор указывает базовый маршрутный индекс направления связи, которое станет для исходного направления вторым обходным направлением передачи (см. Приложение 3 - КГ30);

	ОБХОД БВ
	оператор указывает базовый маршрутный индекс направления связи, которое станет для исходного направления альтернативным направлением в случае закрытия связи по расписанию (см. Приложение 3 - КГ47). Если исходное направление будет закрыто по расписанию, то до конца сеанса режима работы по расписанию, все телеграммы категории срочности Р, А , С автоматически будут направлены на "ОБХОД БВ". Если на исходное направление установлен режим "ПО РАСП" (статус на направлении "без накопления"), то телеграммы категории срочности П или Б предназначенные исходному направлению тоже будут направлены на "ОБХОД БВ". В случае отсутствия разрешения обхода П и Б (статус на направлении "с накоплением") телеграммы П и Б остаются на закрытом по расписанию направлении.


Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Схему передачи> пример №13
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Пример №13
4.9.5. Переключение 
Процедурой <Переключение> осуществляется переключение телеграмм с одного направления связи на другое. При переключении телеграмм можно указать разные критерии отбора переключаемых телеграмм. В качестве критериев указываются категория срочности, категория обработки (только "В" или "ВЦ"), индекс указанный в предзаголовке телеграммы , число переключаемых телеграмм (по умолчанию переключаются все отобранные) (см. Приложение 3 -КГ36, 135, 136 и 137). Процедура переключения телеграмм показана на примерах 14,15. 
Описание опций:
	КАТЕГОРИИ
	в этой опции оператору предлагается список всех категорий срочности телеграмм, а также категории обработки В[Ц] в комбинации с разрешенными категориями срочности. Отдельной строкой можно выбрать "*" и "*В". Режим "*" означает все категории срочности вместе, а "*В" - разрешенные технологическим алгоритмом все категории срочности с категорией обработки В[Ц];

	КОЛИЧЕСТВО
	количество переключаемых телеграмм с учетом значения опции <КАТЕГОРИИ>. Если в опции указано цифра "0", то переключению подлежат все телеграммы, отобранные по остальным критериям;

	НА НАПРАВЛЕНИЕ
	базовый индекс направления связи, на которое должны быть переключены отобранные телеграммы;

	ВСЕ
	если опция активна (стоит знак Х), то критерием при выборе переключаемых телеграмм является значение опции <КАТЕГОРИИ>. В противном случае указывается в качестве дополнительного критерия шестизначный индекс и индекс сети (см. опции <ИНДЕКС> и <СЕТИ>). В этом случае из числа отобранных телеграмм по другим критериям переключаются только те, в пердзаголовке которых указаны данные индекс и индекс сети (см. Приложение 3 - КГ36);

	ИНДЕКС
	шестизначный маршрутный индекс (критерий выбора из очереди);

	СЕТИ
	индекс сети для указанного маршрутного индекса.


Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Переключение>
пример №14,15
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Пример №14
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Пример №15

4.10. Удаление
Удаление направления или закрепленного индекса производится процедурой <Удалить>   (см. Приложение 3 - КГ46 и КГ30). Процедура ликвидации направления или закрепленного индекса показана на примерах 16 и 17.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Удалить> примеры № 16,17 
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Пример №16
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Пример №17
4.11. Групповые

Меню <Групповые> включает в себе процедуры: <Обходы "П" и "Б">, <Обходы по расписанию>, <Разрешение хранения "С">,  и т.д. (см. пример 18).

Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>  пример №18
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Пример №18
4.11.6. Обходы "П" и "Б"

Процедурой <Обходы "П" и "Б"> производится установка (аннуляция) режима автоматического обхода телеграмм категории срочности П и Б ( обход П и Б по БД, см. Приложение 3 - КГ38). Разрешение (запрет) на автоматический обход телеграмм П и Б устанавливается на все заействованные в ЦКС направления связи с учетом их статуса.
Аналогичный режим для одиночного направления связи устанавливается другой процедурой (см. п.4.2.1.). 
На примере 19 показана процедура <Обходы "П" и "Б">. 
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Обходы "П" и "Б"> пример № 19
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Пример №19
4.11.7. Обходы по расписанию

Процедурой <Обходы по расписанию> устанавливается режим переключения телеграмм категории срочности П и Б с закрытого по расписанию направления на назначенное обходное направление (обход БВ или обход1, см. Приложение 3 - КГ187 ). Разрешение (запрет) на переключение телеграмм устанавливается на все задействованные в ЦКС направления связи с учетом статуса направления. Аналогичный режим для одиночного направления связи устанавливается другой процедурой (см. п.4.2.1.). 
Режим переключения телеграмм категории срочности П и Б с закрытого по расписанию направления может быть установлен на всю неделю или на определенные дни недели.

На примере 20 показана процедура <Обходы по расписанию>.
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Обходы по расписанию > пример №20
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Пример №20
4.11.8. Разрешение хранения "С"

Процедурой <Разрешение хранения "С"> устанавливается режим (разрешить / запретить), при котором для телеграмм категории срочности "С" не фиксируется / фиксируется задержка / замедление, если указанные телеграммы стоят на закрытом по расписанию направлении (см. Приложение 3 – КГ188). Запрет (разрешение) на фиксацию задержки /замедления телеграмм категории срочности С устанавливается на все заействованные в ЦКС направления связи с учетом статуса направления. Аналогичный режим для одиночного направления связи устанавливается другой процедурой (см. п.4.2.1.). 
На примере 21 показана процедура <Разрешение хранения "С">.
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Разрешение хранения "С" > пример № 21
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Пример №21
4.11.9. Фиксация замедлений

Процедурой <Фиксация замедлений> устанавливается предельно допустимое время нахождения телеграммы в ЦКС, в течение которого, если телеграмма будет передана,  для нее не будет фиксировано замедление. Для каждой категории срочности устанавливается соответствующее предельное значение в секундах.

На примере 22 показана процедура <Фиксация замедлений>.
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Фиксация замедлений > пример № 22
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Пример №22

4.4.5. Переприемы

 Возможность задавать параметры переприемов:

   максимальное количество на приеме и  число переприемов на выдаче.

 На примере 22-1 показана процедура <Переприемы>.
 Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Переприемы > пример № 22-1
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Пример №22-1

4.11.10. Переключение переводных.
Процедурой <Переключение переводных> назначается индекс направления переводных телеграмм.

Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Переключение переводных > пример № 22-2
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Пример №22-2

4.11.11. Прием на служебные.
Процедурой <Прием на служебные> реализована возможность приема телеграмм на служебные индексы.

Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(<Прием на служебные > пример № 22-3
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Пример №22-3
4.11.12. Сброс более суток.
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(<Сброс более суток > пример № 22-4
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Пример №22-4
4.11.13. Замена расписания.

Процедурой <Замена расписания> можно произвести общую замену расписания

 для  всех каналов, но канальная замена, действующая для конкретного канала

является более приоритетной, чем общая.
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(<Замена расписания > пример № 22-5
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Пример №22-5
4.4.10. Выплату проследить.
Процедурой <Выплату проследить> предусмотрена возможность отключения выдачи отметки  "Выплату проследить" для переводных телеграмм.

Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(<Выплату проследить > пример № 22-6
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Пример №22-6

4.11.14. Оператор ПС. 
Процедура <Оператор ПС> - это настройка управления запросами на

  установку ПС по инциативе ОП. Формируются по сигналу "ТТТТТТТТ" от ОП.

Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(<Оператор ПС > пример № 22-7
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Пример №22-7

4.5. Схемы 
Процедурой <Схемы> оператор может запрашивать список номеров схем циркуляров, в списках которых данный маршрутный индекс задействован, а также может данный индекс удалить из списков указанных схем циркуляров. Процедура <Схемы> показана на примере 23. 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Схемы>

пример №23 
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Схемы>(<Очистить> пример №23 
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Пример №23 

Номер схемы, где задействован данный индекс, показывается в соответствии с количеством включений указанного индекса в данную схему циркуляра.

4.12. Индексы

Процедурой <Индексы> оператору СФКУ предоставляется возможность создать, обновлять или очистить список разрешенных маршрутных индексов данного магистрального направления связи. Подменю <Индексы> включает в себе следующие процедуры: <Создать>, <Удалить>, <Очистить> (см. пример 24). 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к ЦКС ХХХ-Х0/00>(<Конфигурация>( 
(<Индексы>  пример №24
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Пример №24
4.12.15. Создание 
Создание списка разрешенных маршрутных индексов производится процедурой <Создать> (см. Приложение 3 - КГ31). Процедура <Создать> показана на примере 25.


Описание опций:

	УЗЕЛ
	оператору предлагается список задействованных в ЦКС магистральных маршрутных индексов. Из этого списка необходимо выбрать нужный магистральный индекс, а также можно впрямую указать задействованный в данном ЦКС индекс;

	ИНДЕКС
	оператору предлагается список задействованных в данной зоне низовых маршрутных индексов. Из этого списка необходимо выбрать нужный низовой индекс либо указать нужный. Если для данного магистрального разрешены все возможные низовые индексы, то оператору достаточно указать комбинацию "---".


Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к ЦКС ХХХ-Х0/00>(<Конфигурация>( 
(<Индексы>(<Создать>  пример №25
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Пример №25
4.12.16. Удаление
Удаление индекса из списка разрешенных маршрутных индексов производится процедурой <Удалить> (см. Приложение 3 - КГ31). 
Процедура <Удалить> показана на примере 26. 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к ЦКС ХХХ-Х0/00>(<Конфигурация>( 
(<Индексы>(<Выбрать нужную строку>(<Удалить> пример №26
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Пример №26
4.12.17. Очистка
Очистка списка разрешенных маршрутных индексов производится процедурой <Очистить>   (см. Приложение 3 – КГ31 , см. пример 27).
Действия оператора:

 <Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к ЦКС ХХХ-Х0/00>(<Конфигурация>( 
(<Индексы>(<Очистить>  пример №27
[image: image59.png]PaspeueHHye MHqeKcH Hanpasaeknsi 121-20
Hhgexc Havmeropanme TenerpanHui y3ea

111008 Mocksa
111004 Mockea
111055 Mockea
145--- | 3axpena. ysea Waragat
121008 Cankr-Tlereptypr
121099 Canr-TleTeptypr
152912 PHOTY HixHo-Caxaahck

BHHMAHHE

MOATBEPAMTE AMKBHAUMD TABAUN PASPELEHHHK WHIEKCOB ASl 121-20





Пример №27
4.13. Запросные процедуры
4.13.18. Закрепления

Процедурой <Закрепления> оператор СФКУ может запросить таблицу закрепленных за данным направлением маршрутных индексов с учетом обходов.

Процедура <Закрепления> показана на примере 28.

Описание опций:

	Индекс
	маршрутный индекс, в схему передачи которого включен базовый маршрутный индекс (БМИ) данного направления;

	Осн. МИ
	знак "(" в этой означает, что БМИ данного направления включен в схему передачи указанного индекса в качестве основного направления передачи;

	Пер. МИ
	знак "(" в этой означает, что БМИ данного направления включен в схему передачи указанного индекса в качестве альтернативного (перенаправление текущих очередей и входящей нагрузки в случае повреждения основного направления) направления передачи;

	Обх. 1
	знак "(" в этой означает, что БМИ данного направления включен в схему передачи указанного индекса в качестве первого обходного направления передачи;

	Обх. 2
	знак "(" в этой означает, что БМИ данного направления включен в схему передачи указанного индекса в качестве второго обходного направления передачи;

	Обх. БВ
	знак "(" в этой означает, что БМИ данного направления включен в схему передачи указанного индекса в качестве альтернативного направления передачи в случае закрытия основного напраления по расписанию;

	Тип
	тип данного маршрутного индекса;

	Наименование
	наименование данного индекса.


 Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления> (
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Закрепления> пример №28 
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Пример №28
4.13.19. Направления 
Процедура <Направления> оператору предоставляет возможность визуального контроля сетевой настройки ЦКС по всем задействованным в ЦКС направлениям связи . Процедура <Направления> показана на примерах 29-1,29-2.

Действия оператора: 
<Конфигурация>(<Направления> примеры №29-1, 29-2
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Пример №29-1
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Пример №29-2

Описание обозначений столбцов

	Индекс
	шестизначный маршрутный индекс (МИ);

	БМИ
	базовый маршрутный индекс. Присутствие галочки означает, данный МИ является базовым, т.е. организовано направление связи с указанным индексом в эксплуатационном номере. Если для МИ галочка отсутствует, значит данный МИ закреплен за другим направлением связи;

	КН
	количество каналов связи подключенных к данному направлению;

	П Осн. МИ
	флажок в виде знака "(" и маршрутный индекс направления, назначенного в качестве альтернативного (перенапраление с переключением всей нагрузки). Флажок указывает на режим "Перенаправление";

	ОснМИ
	МИ основного направления передачи для данного МИ;

	Обход1
	МИ передачи первого обходного направления для данного МИ;

	Обход2
	МИ передачи второго обходного направления для данного МИ;

	Обход БВ
	МИ передачи направления в качестве обходного направления, когда данное направление закрыто по расписанию (блокировка по времени);

	Тип
	тип данного маршрутного индекса;

	СТ
	состояние направления связи (устанавливается только для БМИ);

	ОБХ
	флажки в виде знака "(". Установлен (не установлен) левый флажок -разрешен (запрещен) автоматический обход с направления для телеграмм категории срочности П или Б . Установлен (не установлен) правый флажок - разрешен (запрещен) автоматический обход с закрытого по расписанию направления для телеграмм категории срочности П или Б;

	С
	флажок в виде знака "(". Установлен ( не установлен ) флажок - не фиксировать (фиксировать) замедление для телеграмм категории срочности С, стоящих в очереди на закрытом по расписанию направлении;

	Т
	флажок в виде знака "(". Установлен (не установлен) флажок - указать (не указать) номер телефона адресата в автоматически выдаваемой расписке телеграммы;

	Трф
	флажок в виде знака "(". Установлен (не установлен) флажок - произвести (не произвести) автоматическую тарификацию телеграмм для данного направления связи;

	Наименование
	название данного телеграфного узла связи;

	РЕЖ
	режим приема на данном направлении связи. Режимы 1 , 2 или 3 устанавливаются на магистральные направления связи. На направлении связи при его создании (см. Приложение 3 – КГ46) всегда устанавливается режим 1;


Предусмотрены дополнительные возможности для обеспечения более эффективной работы оператора. С этой целью разработано меню <Показать>, с помощью которого оператор может задать критерии отбора, как это показано на примере 30. В частности предусмотрена возможность просмотра сетевой настройки по направлениям связи за весь период хранения полных архивных данных (8 месяцев от текущей даты).
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Пример №30
На примерах 31...36 показаны некоторые варианты показа информационно-сетевой настройки направлений в соответствии с критериями запросов оператора.
На верхнем левом углу открывшегося окна "системный календарь". Обычно при открытии окна процедурой <Направления> на календаре текущая дата. На примерах справа и слева от системного календаря видны две стрелки. Левой стрелкой календарь можно листать "назад", а правой - "вперед" до текущей даты. Меню <Показать> задействовано для любых доступных системе суток (8 месяцев). 

На примере 31 показан результат запроса "Магистральные". 

На примере 32 показан результат запроса "Служебные".

На примере 33 показан результат запроса "Закрепленные".
На примере 34 показан результат запроса "Разрешены обходы".
На примере 35 показан результат запроса "С телефоном".
На примере 36 показан результат запроса "Перенаправленные".
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Пример №31
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Пример №32
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Пример №33
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Пример №34
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Пример №35
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Пример №36
4.13.20. Типы направлений 
В процедуре <Типы направлений> оператору предлагается перечень типов направлений, алгоритмическое название каждого направления и их символические обозначения, принятые на телеграфной сети. 

Эта вспомогателная страничка показана на примере 37.
Действия оператора: 
<Настройки>(<Типы направлений> пример №37
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Пример №37
5. Каналы 
В меню <Каналы> производятся все процедуры по организации, настройке и управлению работой каналов связи (см. Приложение 3 -КГ20, КГ21, КГ23, КГ26, КГ126, КГ100, КГ91, КГ88, КГ225, КГ120, КГ93). Меню <Каналы> включает в себе следующие процедуры: <Создать>, <Удалить>, <Изменить> (см. примеры 1-1,1-2). 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы> примеры №1-1,1-2 
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 Пример №1-1
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Пример №1-2

5.14. Создание
Создание канала связи производится процедурой <Создать>. Процедурой <Создать> осуществляется логическое подключение канала связи к направлению (см. Приложение 3 –КГ20). К направлению связи с учетом типа направления могут быть подключены каналы следующих типов: “Телеграфный”, “Локальная сеть”, “Х.25” ,“TCP/IP” и "UDP/IP" (см. пример 2). 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>( <Каналы>(<Создать>
пример №2 
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Пример №2
Каналы типа “Телеграфный”, “Х.25”, “TCP/IP” и "UDP/IP" могут быть подключены к направлениям связи ЦКС-ЦКС, ЦКС-ОП, ЦКС-СКК. Каналы типа “Локальная сеть” могут быть подключены только к направлениям связи ЦКС-ЦКС и ЦКС-ОП. Процедура создания канала связи показана на примерах 3…7.

Описание всех опций:

	ПРИЕМ
	знак "Х" в опции означает, что создаваемый канал будет работать в режиме "разрешен прием "*;

	ПЕРЕДАЧА
	знак "Х" в опции означает, что создаваемый канал будет работать в режиме " разрешена передача "*;

	ПРОТОКОЛ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала вводится режим протоколирования работы канала;

	КОНТРОЛЬ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала вводится режим оповещения оператора СФКУ об аварийном состоянии канала или абонентской блокировке продолжительностью более 15 минут;

	СХЕМНЫЕ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала разрешен прием телеграмм категории обработки "Ц";

	ВЫДАЧА РАСПИСКИ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала после переданной телеграммы разрешена автоматическая выдача расписки.

После передачи по каналу телеграммы категории срочности "Р" или "А" не выдается расписка;

	РАДИОТЕЛЕГР. КАНАЛ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала определен указанный статус;

	ЛЕНТОЧНЫЙ АППАРАТ
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала определен указанный статус;

	БА   40  МИН
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала каждые 40 минут будет произведен автоматический запрос квитанции; 

	ИМПУЛЬС 1 МИН
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала раз в минуту будет выдаваться знак "латинский регистр";

	СИГНАЛ ВЫЗОВА
	знак "Х" в опции означает, что для создаваемого канала сигнал вызова будет передан во  всех случаях, предусмотренных в технологическом алгоритме. В противном случае сигнал вызова будет передан на канал только перед выдачей внекатегорийной телеграммы (телеграмма "Р");

	СКОРОСТЬ
	при организации телеграфного канала оператору для выбора предлагается список разрешенных скоростей (50,100,200 Бод);

	РЕЖИМ
	при организации канала типа "Телеграфный", "Х.25" или "UDP/IP" оператору для выбора предлагается список разрешенных режимов: "ДП", "ПДП с АО" и "ПДП без АО";

	ТИП
	при организации канала типа "Локальная сеть" или "TCP/IP" оператору для выбора предлагается список разрешенных типов ОП: "ВЫЗЫВАЕМЫЙ" или "ВЫЗЫВАЮЩИЙ"; 

	АДРЕС
	при организации канала типа "Локальная сеть" или "TCP/IP"оператор вводит либо МАС-АДРЕС компьютера, с которого должно производиться соединение, либо знак “+”, что позволяет установить соединение с любого компьютера данной локальной сети;

	ПРИОРИТЕТ
	оператору предлагается список приоритетов в диапазоне значений 1...9. Если на направлении несколько каналов, то значение приоритета на канале определяет выбор свободного канала при передаче телеграммы. Значение 1 самый высокий приоритет, 9 – самый низкий;

	АС:ТП:МОДУЛЬ:КАНАЛ
	в опции <АС> оператору предлагается список аппаратуры сопряжения данного типа. Далее для уже выбранного АС предлагается ближайшая доступная точка подключения в виде: "ТП: ХХХ МОДУЛЬ: ХХ КАНАЛ: ХХХ". В случае необходимости оператор может выбрать другой модуль и канал в модуле ранее выбранного АС;

	ПТСП НЕ ПОДКЛ.
	при организации телеграфного канала оператору предлагается ближайшая точка подключния на ПТСП с возможностью выбора любой другой доступной точки. Если создаваемый канал не подключен к ПТСП, то опция остается пустой.


Примечание: каналы к направлению СКК бывают двух типов: входящие и исходящие. Тип коммутируемого канала определяется по номеру сектора указанный в эксплуатационном номере канала к СКК. Значение сектора в диапазоне 01÷49 означает входящий коммутируемый канал, значение сектора в диапазоне 50÷99 – исходящий коммутируемый канал. В этой связи, при создании исходящего канала к СКК, необходимо в опции <ПЕРЕДАЧА> установить знак [Х] и оператору будет предложен первый свободный номер сектора в диапазоне "исходящий", а опция <ПРИЕМ> становится неактивной. Обычно, при создании канала связи, предлагается первый свободный номер сектора в интервале 01 ... 99 без учета вышеуказанной специфики. 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 

(<Создать>(<Телеграфный>  пример №3
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>(
(<Создать>(<Локальная сеть> пример №4
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>(
(<Создать>(<Х.25>  пример №5
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>(
(<Создать>(<TCP/IP>  пример №6
 <Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>(
(<Создать>(<UDP/IP>  пример №7
На примере 3 показана процедура создания телеграфного канала связи.
На примере 4 показана процедура создания канала связи локальной сети. 

На примере 5 показана процедура создания канала связи с пртоколом работы Х.25.

На примере 6 показана процедура создания канала связи типа TCP/IP.
На примере 7 показана процедура создания канала связи типа UDP/IP.
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5 
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Пример №6
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Пример №7
5.15. Удаление
Удаление (расформирование) канала связи производится процедурой <Удалить> (см. Приложение 3 – КГ21). Процедура <Удалить> активна в том случае, если выбранный канал находится в состоянии "БД". Процедура удаления канала показана на примере 8.
Примечание: В случае расформирования канала связи с ненулевыми счетчиками приема / передачи, канал переводится в состояние “РЗ”, освобождаются точки подключения на АС и на ПТСП, но эксплуатационный номер до смены нумерации остается (текущие значения счетчиков сохраняются до конца суток). Если до смены нумерации возникает необходимость в организации канала с таким же эксплуатационным номером, то счетчики приема / передачи на канале будут восстановлены.

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>
(<Выбрать нужную строку>(<Удалить> пример №8 
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Пример №8
5.16. Изменение параметров
Изменение параметров канала связи производится с помощью меню <Изменить>.

Меню <Изменить> включает в себе следующие процедуры: <Состояние>, <Счетчики>, <Характеристики>, <Расписание работы>, <Замена расписания> (см. Приложение 3 -КГ23, КГ100, КГ26, КГ93 и т.д.). 
Меню <Изменить> показана на примере 9. 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>(
 (<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить> пример №9
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Пример №9
5.16.21. Состояние канала
Процедурой <Состояние> на данном канале связи устанавливается выбранное оператором состояние (см. Приложение 3 - КГ23)*.
Процедура <Состояние> показана на примере 10.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Состояние > пример №10
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Пример №10
* Для изменеия состояния канала предусмотрена процедура группового перевода из одного состония в другое (см. Приложение 3 - КГ12). Эта процедура меняет состояние всех каналов данного направления на то состояние, которое будет указано оператором (см. пример 11). 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Состояние каналов> пример №11
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Пример №11
5.16.22. Счетчики

Процедура <Счетчики> позволяет оператору изменить на канале связи значения счетчиков приема / передачи (см. Приложение 3 - КГ26, КГ126). Изменение значения текущих счетчиков производится исключительно в сторону увеличения* значения и только в состоянии "БД". 

Процедура <Счетчики > показана на примере 12.

Описание опций:

	ПРИЕМ
	оператор вводит нужное значение счетчика (текущего / суточного) по приему;

	ПЕРЕДАЧА
	оператор вводит нужное значение счетчика (текущего / суточного) по передаче.


* Если необходимо уменьшить значение счетчика приема / передачи, то сначала устанавливается значение "9999" для связей ЦКС - ЦКС или значение " 999" для остальных типов связей (переход через 10000 или 1000). 
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>(<Направления>(
(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Счетчики> пример №12 
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Пример №12
5.16.23. Характеристики

Процедура <Характеристики> позволяет оператору СФКУ изменить текущие характеристики данного канала связи (см. Приложение 3 - КГ120, 100, 225). 
 В зависимости от типа канала появляются разные окна характеристик. Назначение опций те же самые, что и в случае создания канала связи. 
Процедура изменения характеристик канала показана на примерах 13…17.

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Характеристики> примеры №13-17 
На примере 13 показана процедура измения характеристик телеграфного канала связи.

На примере 14 показана процедура измения характеристик канала связи локальной сети.
На примере 15 показана процедура измения характеристик канала связи Х.25.

На примере 16 показана процедура измения характеристик канала связи TCP/IP.

На примере 17 показана процедура измения характеристик канала связи UDP/IP.
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Пример №13
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Пример №14 
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Пример №15
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Пример №16
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Пример №17
5.16.24. Расписание работы
Процедура <Расписание работы> позволяет оператору СФКУ установить или изменить режим работы канала связи (см. Приложение 3 - КГ93). Режим работы по расписанию может быть установлен на каналы, работающие по протоколу ЦКС – ЦКС и ЦКС - ОП. Режим работы по расписанию устанавливается только в состоянии “БД” на канале связи. Расписание на канал можно установить как единое на всю неделю, так и на каждый день недели отдельно.
Для установки режима работы «выходной» необходимо для данного дня недели указать временной интервал <24:00 – 24:00>.
Процедура установки расписания на канал связи показана на примере 18.


Описание опций:

	Единое
	если в опции ставить знак ".", и в активной панели указать сеанс(ы), то указанный для канала режим работы по расписанию будет установлен на все дни недели;

	По дням недели
	если в опции ставить знак ".", то режим работы по расписанию необходимо указать для каждого дня недели отдельно.


Примечание: В случае необходимости снятия режима работы по расписанию, можно пользоваться предложенной системой процедурой <Очистить> (правый угол окна см. пример 18).
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Расписание работы> пример №18 
<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 
(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(<Расписание работы>(
(<Очистить>  пример №18 
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Пример №18
5.16.25. Замена расписания.
           
 Этой процедурой можно изменить расписание временно на какие-то дни (например :праздничный день в рабочие дни недели).
 Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(< Замена расписания> пример №18-1 
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Пример №18-1

5.16.26. Прямое соединение.
Данная процедура дает возможность установления  прямого соединения двух каналов

между собой.   Действует для каналов с протоколом ЦКС-ОП и служебных.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать нужную строку>( <Направления>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Конфигурация>(<Каналы>( 

(<Выбрать нужную строку>(<Изменить>(< Прямое соединение> пример №18-2
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Пример №18-2

5.17. Запросные процедуры
5.17.27. Процедура <Каналы>
Процедура <Каналы> предоставляет возможность для визуального контроля сетевой настройки ЦКС по всем задействованным в ЦКС каналам связи. 
Процедура <Каналы> показана на примере 19.

Действия оператора: 
<Конфигурация>(<Каналы> пример №19
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Пример №19
Предусмотрены дополнительные возможности для обеспечения более эффективной работы оператора. С этой целью разработано меню <Показать>, с помощью которого оператор может задать критерии отбора , как это показано на примере 20.

В частности предусмотрена возможность просмотра сетевой настройки по всем каналам связи за весь период хранения полных архивных данных (8 месяцев от текущей даты).
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Пример №20
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Пример №21-1
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Пример №21-2
Описание опций критериев отбора:

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	если в скобках установлен знак ".", то будут показаны только канальные характеристики для заданной группы каналов (см. примеры 22 , 26, 27);

	СЧЕТЧИКИ
	если в скобках установлен знак ".", то будут показаны только канальные счетчики (текущие и суточные) для заданной группы каналов (см. пример 23);

	РАСПИСАНИЕ
	если в скобках установлен знак ".", то будут показаны режимы работы по расписанию для каналов, которые работают по расписанию (см. пример 24);

	БЛОКИРОВКИ
	если в скобках установлен знак ".", то будут показаны только каналы, которые находятся в состоянии блокировки БА, БД, БВ, СВ и т. д. (см. пример 25);

	НАПРАВЛЕНИЕ
	если в опции оператором указан эксплуатационный номер направления, то будут показаны только каналы данного направления в соответствии с другими критериями отбора;

	КАНАЛЫ
	по умолчанию оператору предлагаются все типы задействованных в ЦКС каналов связи, с возможностью выбора нужного типа (см. примеры 20, 21, 28);

	СОСТОЯНИЕ
	оператор может выбрать каналы, указав в качестве критерия отбора одно или несколько состояний каналов связи.

	ПРИЧИНЫ
	есть возможность просмотра причин перехода каналов в

 определенное состояние


На верхнем левом углу открывшегося окна размещен "системный календарь". Обычно при открытии окна процедурой <Каналы> на календаре текущая дата. 
На примерах справа и слева от системного календаря видны две стрелки: Левой стрелкой календарь можно листать "назад", а правой - "вперед" до текущей даты. 
Меню <Показать> задействовано для любых доступных системе суток (8 месяцев).
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Пример №22
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Пример №23
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Пример №24
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Пример №25
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Пример №26
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Пример №27
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Пример №28
5.17.28. Состояния каналов 
В процедуре <Состояния каналов> оператору предлагается перечень состояний каналов, алгоритмическое название каждого состояния и принятые на телеграфной сети их символические обозначения. 

Эта вспомогательная страничка показана на примере 29.

Действия оператора: 
<Настройки>(<Состояния каналов> пример №29
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Пример №29
6. Схемы 
В меню <СХЕМЫ> производится организация, обновление или расформирование списков схем циркуляров, изменение состояния списка схемы циркуляра, запрос списка индексов данной схемы, запрос списка номеров задействованных в ЦКС схем. 
Указанные функции выполняются процедурами: <Список>, <Состояние>, <Создать>, <Удалить> (см. пример 1).

 Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ> пример №1 
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Пример №1 

6.18. Создание номера схемы
Создание списка маршрутных индексов схемы циркуляра начинается с организации в ЦКС соответствующего номера схемы (см. Приложение 3 - КГ39). Формирование номера схемы циркуляра производится процедурой <Создать>. Процедура <Создать> показана на примере 2. 


Описание опций:

	СХЕМА
	оператору предлагается список свободных номеров схем циркуляров. При необходимости оператор может непосредственно указать требуемый трехзначный номер.


Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Создать> пример №2 
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Пример №2
6.19. Список
Процедурой <Список> оператором СФКУ производится формирование, обновление, расформирование (очистка) списка схемы циркуляра (см пример 3). Процедура <Список> включает в себе функции <Создать>, <Удалить> и <Очистить>. Все указанные действия активны только в сосотоянии схемы циркуляра “список закрыт”. В этом состоянии размножение телеграммы по данной схеме не производится. Схемная телеграмма принимается в ЦКС и сбрасывается на назначенное направление (см. п. 9.3., в таблице код сброса - №3).

Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы циркуляра>(
(<Список>  пример 3 
[image: image106.png]Cosaatb  Yaaautb  Oumctutb llevararb  Bephyrbes

Cetb  Hhaexc

o1
01
01
02
02

888912
888021
111-—-
888611
888986

Esc Bosspar

Tun

PHOTY

CMMCOK MHIEKCOB CXEMN 055
Haumerosanve

PHOTY

Hu3080/ WHaexc TTN - 621

Tep. IKC
AbokenT
ABokenT

F10 Menn

Mockea





Пример №3

6.19.29. Создание индексов схемы
Создание списка схемы циркуляра производится с помощью функции <Создать>                (см. Приложение 3 - КГ34) . 
Процедура <Создать> показана на примере 4.

Описание опций: 
	УЗЕЛ
	оператору предлагается список задействованных в ЦКС магистральных маршрутных индексов. Из этого списка необходимо выбрать нужный магистральный индекс, а также можно впрямую указать задействованный в данном ЦКС индекс;

	СЕТЬ
	оператору необходимо выбрать инекс сети, который соответствует низовому маршрутному индексу, указанному в опции <ИНДЕКС>;

	ИНДЕКС
	оператор непосредственно указывает низовой трехзначный индекс. Если в схему включается трехзначный магистральный индекс, то в этой опции оператору достаточно указать комбинацию "---" . В этом случае индекс сети всегда 01.


 Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы циркуляра>(
(<Список>(<Создать>  пример №4
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Пример №4
6.19.30. Удаление индексов схемы
Удаление маршрутного индекса из списка схемы циркуляра производится с помощью функции <Удалить>. Оператор СФКУ может удалить нужный индекс предварительно выбрав его курсором (см. Приложение 3 - КГ34).
Процедура <Удалить> показана на примере 5.

Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы циркуляра>(
(<Список>(<Выбор индекса>(<Удалить> пример №5
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Пример №5

6.19.31. Очистка списка 
Очистка (расформирование) списка схемы циркуляра производится с помощью функции <Очистить> (см. Приложение 3 – КГ39). Оператор может полностью расформировать список циркуляра, при этом номер схемы остается (см. пример 6). 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы циркуляра>(
(<Список>(<Очистить>  пример №6
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Пример №6

6.20. Состояние

Процедура <Состояние> позволяет оператору СФКУ менять состояние схемы циркуляра. Схема циркуляра может находиться в состоянии “Открыть” или “Закрыть” (см. примеры 7-1, 7-2). 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы>(<Состояние> примеры №7-1, 7-2
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Пример №7-1
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Пример №7-2

В состоянии схемы “Закрыть” производятся все действия, связанные с обновлением списка циркуляра, схемная телеграмма при закрытом списке принимается, но не подлежит размножению (см. п.6.2.). Пустой список схемы циркуляра всегда закрыт. 
6.21. Удаление номера схемы
Удаление номера схемы циркуляра производится с помощью процедуры <Удалить>. Для удаления номера схемы, список схемы циркуляра должен быть пустой (см. Приложение 3 – КГ39). 
Процедура <Удалить> показана на примере 8.

Действия оператора:

<Конфигурация>(<СХЕМЫ>(<Выбор номера схемы>(<Удалить> пример №8 
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Пример №8

7. Абоненты сети 02
Для приема телеграмм в ЦКС по коммутируемому каналу от абонента сети 02 необходимо произвести регистрацию каждого абонента сети 02. Регистрация абонента сети 02 производится процедурой <Абоненты> (см. пример 1).

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>( <Направления>( 

(<Выбрать строку ХХХ-Х2/00 (станцияКК)>(<Конфигурация> пример №1
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 Пример №1
Меню <Абоненты> включает в себе следующие процедуры: <Создать>, <Удалить>, <Изменить>, <Показать> (см. прим. 2). 

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>  пример №2
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Пример №2
7.22. Создание абонента сети 02
Создание (регистрация) абонента сети 02 производится процедурой <Создать>                    (см. Приложение 3 - КГ195). При регистрации задаются реквизиты абонента*. 
Процедура <Создать> показана на примере 3.
* Транзитные абоненты сети 02 регистрируются таким же способом.

Описание опций:

	НОМЕР АБОНЕНТА
	оператором указывается шестизначный номер абонента сети 02;

	ТИП
	из предложенного списка разрешенных типов оператор выбирает подходящий тип для регистрируемого абонента сети 02 (см. пример 3).


Действия оператора:

 <Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Создать>  примеры №3,4
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Пример №3
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Пример №4 
7.23. Изменение параметров 
Изменение параметров абонента сети 02 производится с помощью меню <Изменить>. Меню <Изменить> включает в себе следующие процедуры: <Характеристики> и <Снять запрет со всех>. Процедура <Изменить> показана на примере 5.

Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Изменить>  пример №5
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Пример №5
7.23.32. Характеристики

Процедура <Характеристики> позволяет менять характеристики ранее регистрированного абонента сети 02 (см. Приложение 3- КГ177, 181, 193, 200). 
Процедура <Характеристики> показана на примерах 6-1 и 6-2.
Описание опций:

	ЗАКРЫТЬ
	запретить  прием    с     данного абонента сети  02 (в опции установить знак "(");

	ПЕРЕНАПРАВИТЬ
	в случае необходимости перенаправить предназначенную для передачи на абонента сети 02 нагрузку по назначению (в опции установить знак "(");

	НА ОП
	оператор указывает шестизначный индекс направления, на которое будет переключена исходящая нагрузка, предназначенная данному абоненту сети 02. В качестве альтернативного направления допускаются только низовые неслужебные направления базовой зоны;

	ПОЗЫВНОЙ
	позывные данного абонента сети 02;

	ПРИМЕЧАНИЕ
	вспомогательная информация для данного абонента сети 02;

	ТИП
	из предложенного списка разрешенных типов оператор выбирает подходящий тип для данного абонента сети 02.


Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(< Выбрать строку с ММИ станции КК >(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Изменить>(<Характеристики> примеры №6-1, 6-2
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Пример №6-1
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Пример №6-2

7.23.33. Процедура <Снять запрет со всех>
Процедура <Снять запрет со всех> позволяет снять запрет одновременно со всех ранее регистрированных абонентов сети 02 данной станции КК (см. Приложение 3-КГ181).
Процедура <Снять запрет со всех> показана на примере 7.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(< Выбрать строку с ММИ станции КК >(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Изменить>(<Снять запрет со всех> пример №7
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 Пример №7
7.24. Удаление абонента сети 02
Удаление абонента сети 02 производится с помощью процедуры <Удалить> (см. Приложение 3 - КГ195).
 Процедура <Удалить> показана на примере 8.
Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Удалить>  пример №8
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Пример №8
7.25. Показ абонентов сети 02
Показ параметров регистрированных абонентов сети 02 производится с помощью процедуры <Показать>. Процедура <Показать> обеспечивает просмотр регистрированных абонентов сети 02 по следующим критериям: <ВСЕ>, <В запрете>, <Служебные>, <Тарифицируемые>, <Хоз. расчетные>, <Гос. бюджетные>, <Закрепленные за низовыми> (см. пример 9).
 Действия оператора:

<Конфигурация>(<УЗЛЫ>(<Выбрать строку с ММИ станции КК>(<Направления>(
(<Выбрать строку направления к СКК ХХХ-Х2/00>(<Конфигурация>( 
(<Абоненты>(<Показать>  пример №9
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Пример №9

7.26. Контроль телеграмм сети 02

Режим контроля телеграмм, принятых с сети 02 устанавливается оператором. При этом одновременно оператор указывает РМ (направление) контроля для данной зоны и РМ (направление) сброса для телеграмм сети 02, которые не будут переданы по прямому назначению. В качестве РМ контроля может быть назначено любое низовое направление из данной зоны со статусом "РМ индексация", а в качестве РМ сброса любое низовое направление из этой зоны. Процедура назначения режима контроля телеграмм сети 02 описана в п.3.2. (см. пример 9 там же). 
Процедура контроля на РМ индексации (по назначению) показана на примерах 10…14.
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Пример №10
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Пример №11
При появленни телеграммы на РМ контроля оператор просмотре телеграмму принимает решение по передаче телеграммы либо по прямому назначению, либо на направление сброса. Система изначально переносит маршрутный индекс из предзаголовка телеграммы в опцию <ПРЗ> и активирует ее (знак "." в скобках, см. пример 13). Одновременно оператору в опции <СБРОС> предлагается назначенное для сброса направление. Для отправления телеграммы на назначенное для сброса направление достаточно установить "." в скобках опции <СБРОС> и выполнить процедуру (см. пример 14)* .
* Телеграммы принятые с сети 02 и направленные на назначенное для сброса направление не тарифицируются.
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Пример №12
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Пример №13
[image: image127.png]BHBOP_HHIEKCA

fio

) 01 823912
() o1 823988

01 823912
BHIOAHHTb OTHEHUTD

01 823988

(823 823403:02 0OA2 0456 03.11)

A/0 02 823403/02

XABAPOBCK 823988/2 18 03/11 B456=

KABAPOBCK TTC OTAEA ABTOMATH3AUMM MHOOPMALMOHHKK TEXHOAOTWI
MAPOHYEBY B.M.=

Esc Bosspar



Пример №14
8. Архивы

В разделе <Архивы> реализован поиск полных архивных данных принятых в ЦКС телеграмм. Поиск телеграмм ведется по разным критериям. При выборе критериев поиска помимо традиционных, реализован поиск по дополнительным критериям, что существенно облегчает эксплуатацию ЦКС (см. пример 1). 

Действия оператора:

<Архив>(<Поиск>  пример №1
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Пример №1

На примерах  2-1,2,3,4  показано окно "ПОИСК ТЕЛЕГРАММ".
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Пример №2-1
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Пример №2-2
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Пример №2-3
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Пример №2-4

Описание опций: 

	ДАТА
	указывается требуемая дата в виде интервала "дд.мм.гггг" -"дд.мм.гггг"   и временной интервал, если ведется поиск по времени. Длительность интервала не ограничена;

	ВХОДЯЩИЙ (ИСХОДЯЩИЙ)
	активируется нужная опция, в соответствии с типом поиска;

	НОМЕР
	указывается порядковый номер или интервал номеров;

	КАНАЛ
	эксплуатационный номер входящего (исходящего) канала. Если в опции канал не указан, то поиск ведется по всем каналам связи, задействованных в ЦКС в запрашиваемых сутках;

	А/О
	указывается шестизначный маршрутный индекс абонента из АО;

	КАТЕГОРИЯ
	указывается категория срочности телеграммы. Если перед категорией срочности указать знак "-", что значает все, кроме указанной категории срочности, то результатом поиска окажутся телеграммы всех категорий срочности, кроме исключенной;

	ИНДЕКС
	указывается шестизначный маршрутный индекс. В этом случае ведется поиск телеграммы с указанным маршрутным индексом.

	АДРЕС
ТЕКСТ
ТЕЛЕГРАММА
ЗАГОЛОВОК
	дополнительный критерий поиска, когда указываются ключевые слова или фразы и поиск ведется по указанному шаблону или по отдельным его частям в том фрагменте телеграммы, которая указана в окне поиска (АДРЕС, ТЕКСТ ТЕЛЕГРАММА, ЗАГОЛОВОК). Слова во фразе отделяются пробелом, а фразы знаком "+".  Если ключевое слово  состоит из более 5 знаков, то для организации строгого (без допусков) поиска перед фразой надо указать знак "=".


Примечание: в ЦКС-Х предусмотрена возможность поиска принятых, но еще не переданных телеграмм. Для этого необходимо активировать опцию "ИСХОДЯЩИЙ", а в опции "КАНАЛ" указать знак "-" (указывает на отсутствие исходящего канала). Такой запрос в текущих сутках означает поиск принятых, но еще не переданных телеграмм на момент поступления запроса. Для прошедших суток в результате запроса выдаются полные архивы телеграмм, которые еще не были переданы в запрашиваемых сутках до смены нумерации (до закрытия суток в 24.00 мск.).

На примерах 3…28 приведены примеры поиска и ответы по разным критериям.
На примерах 3, 4 поиск   по   времени   (на  нашем примере за сутки) по каналу 888988/01 (по входящим данным). 


На примерах 5, 6 поиск по входящему номеру на канале 823988/01.
На примерах 7, 8 поиск по категории срочности (в нашем случае "С") на канале 888988/01.
На примерах 9, 10 поиск  по   входящему   номеру – указан   интервал   порядковых номеров (с 1 по 3) на канале 888988/01.
На примерах 11, 12 поиск по категории срочности. В качестве категории срочности указана категория "Р". В соответствии с технологическим алгоритмом обработки телеграмм, при поступлении запроса для поиска телеграмм категории срочности "Р" или категории обработки "К" могут быть выданы только журнальные данные.

На примерах 13, 14 поиск телеграмм принятых, но не переданных в запрашиваемых сутках.
На примерах 15, 16 поиск телеграмм, которые в предзаголовке имеют указанный в запросе шестизначный маршрутный индекс.
На примерах 17, 18 поиск телеграмм принятых от абонента сети 02 с Автоответом ХХХХХХ (на нашем примере 141355).

На примерах 19, 20 поиск телеграмм  по  шаблону. Поиск ведется в адресной части телеграммы в соответствии  указанному для поиска шаблону "ЛЮКС ПОЧТОЙ ЗАКАЗНОЕ". 
На примерах 21, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4 поиск телеграмм  по  шаблону "ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ+ПЕРЕВОД". Поиск ведется в адресной части телеграммы в соответствии указанному для поиска шаблону.
На примерах 23, 24-1, 24-2 поиск телеграмм  по  шаблону "ПОЗДРАВЛЯЕМ+ЖЕЛАЕМ". Поиск ведется в  телеграмме в соответствии  указанному  для поиска шаблону.

На примерах 25, 26 поиск телеграмм  по  шаблону "А/О 123649". Поиск ведется в  телеграмме в соответствии  указанному для поиска шаблону.

На примерах 27, 28 поиск телеграмм  по  шаблону "АКСАЙ  123519/64". Поиск ведется в  заголовке телеграммы в соответствии  указанному для поиска шаблону.
На примерах 29, 30 поиск телеграмм за несколько дней (по заданному интервалу). 
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
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Пример №6
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Пример №7
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Пример №8
[image: image139.png]TIOHCK TEAETPANM
AATA  19.10.2011 -

BPEMA 00:00 - 24:00

) BXOQSMA_ HOWEP 0081 - 0003
) MCxoasuMit

KAHAA  888988/01 A/0
KATEFOPMA  C VHIEKT

+ APEC
0T0BPATH BEPHYThCA





Пример №9
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Пример №10
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Пример №30

9. Маршрутизация
9.27. Маршрутизация автоматически выдаваемых донесений.
Маршрутизация автоматически выдаваемых донесений производится в соответствии с таблицей закрепления автоматических донесений. В Приложении 2 приведен полный список автоматически выдаваемых донесений, их форматы и назначения. 

Изначально в вышеуказанной таблице все автоматически выдаваемые донесения закреплены за служебным направлением ХХХ902/00 (ТАД СД), где ХХХ магистральный индекс базовой зоны (см. пример 1). 
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Пример №1 

Процедура перезакрепления автоматически выдаваемых донесений за служебными направлениями связи показана на примере 2.

Действия оператора:

<Настройки>(<Донесения> пример №1 (просмотр таблицы)

На примере 2 показана процедура перезакрепления автоматического донесения за служебным направлением связи. 


Описание опций:

	ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ
	оператору предлагается список всех задействованных в ЦКС служебных направлений с возможностью выбора по их назначению. Номер перезакрепляемого донесения определятся оператором путем выбора нужной строки (см. Приложение 3 – КГ61).


Действия оператора:

<Настройки>(<Донесения>(<Выбор нужной строки>(<Изменить> пример №2
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Пример №2

9.28. Маршрутизация телеграмм категории обработки П в базовой зоне
Маршрутизация телеграмм категории обработки "П" (денежные переводы) в базовой зоне может быть осуществлен двумя способами: 

· если не назначен режим переключения телеграмм категории обработки "П", то маршрутизация указанных телеграмм производится по обычной схеме передачи; 
· если назначен режим переключения, то для группы маршрутных индексов, которым назначено альтернативное направление для перключения на него переводных телеграмм, маршрутизация производится согласно схеме переключения, а для остальных – действующая схема передачи.
Процедура переключение переводных телеграмм показана на примере 3.
Процедурой <Переключение переводных> производится установка режима автоматического переключения телеграмм категории обработки "П" (ПП или СП) на назначенный индекс (см. Приложение 3 – КГ 254 TRANSFER). Режим переключения устанавливается только для направлений (с которых производится переключение телеграмм) базовой зоны и в качестве альтернативного направления может быть назначено также направление из базовой зоны (зона установки ЦКС).

При назначении режима автоматического переключения телеграмм категории обработки "П" оператор должен указать низовой маршрутный индекс альтернативного направления связи и максимальный низовой маршрутный индекс переключаемого направления (диапазон переключаемых направлений, см. соответственно опции из примера 3: <Индекс для переводов> и <Максимальный индекс>). 
Действия оператора:

<Настройки>(<Групповые>(< Переключение переводных > пример № 3
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Пример №3
9.29. Сбросы

Процедурой <Сбросы> производится переназначение направления для сброса с основного направления передачи на назначенное направление (см. Приложение 3 – КГ 253).

На примере 4 показана таблица назначений для сброса.

Действия оператора:

<Настройки>(<Сбросы> пример №4 (просмотр таблицы)
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Пример № 4
На примере 5 показана процедура перезакрепления направления сброса по причине, указанной в выбранной оператором строке таблицы сбросов. 


Описание опций:

	ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ
	предварительно выбрав строку, указывающей причину, вызвавшая сброс телеграммы в опции оператор должен указать низовой маршрутный индекс напраления связи, на которое должна быть "сброшена" телеграмма. В качестве направления сброса может быть указано направление из базовой зоны (см. Приложение 3 – КГ 253).


Действия оператора:

<Настройки>(<Сбросы>(<Выбор нужной строки>(<Изменить> пример №5
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Пример №5
10. Тарификация

10.30. Формирование тарификационных таблиц

Формирование и обновление таблицы тарифов на все виды услуг связи (с учетом регионов), а также создание и обновление таблиц регионов и зон производится процедурой <Тарификация> (см. пример 1).

Действия операторов:

<Настройки>(<Тарификация>  пример №1

На примерах 2…5 показаны процедуры выбора таблицы тарифов на виды услуг связи на территории РФ и ближнего зарубежья, а также выбор таблицы государств ближнего зарубежья. На примере 3 показано меню для формирования или обновления тарификационных зон (в нашем случае это РФ и страны ближнего зарубежья). На примере 4 показано меню для формирования или обновления таблицы тарифов на виды услуг. 

Действия оператора: 
<Настройки>(<Тарификация>(<Россия> пример №1

<Настройки>(<Тарификация>(<Россия>(<Тарифы> пример №2
<Настройки>(<Тарификация>(<Россия>(<Регионы > пример №3
Аналогично можно выбрать подменю <Международные>. В этом случае можно выбрать таблицу тарифов или таблицу государств дальнего зарубежья (международные телеграммы категория обработки "М").
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Пример №1
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Пример №2
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
На примере 4 показано меню для формирования или обновления таблицы тарифов на виды услуг связи. Общая таблица тарифов состоит из двух таблиц: тарифы для госбюджетных предприятий и населения, и тарифы для хозрасчетных предприятий. В обеих таблицах для каждой категории срочности (П и С) выделены строки для определенных видов услуг. Для каждой тарификационной зоны (задействованы 7 тарификационных зон, куда включены РФ и страны ближнего зарубежья), существует своя тарификационная подтаблица. 
В случае необходимости можно добавить новые виды услуг или удалить некоторые их них.

Для обновления тарификационной таблицы задается режим <Изменить> (см. пример 4), в результате чего появляется новое окно (см. пример 5). В этом окне задействованы следующие процедуры: <Записать>, <Вставить>, <Обнулить>. В зависимости от характера выполняемых действий выбирается требуемая строка тарификационной таблицы и одна из процедур <Вставить> или <Обнулить>. Введенные оператором данные записываются процедурой <Записать>.

10.31. Пословная тарификация телеграмм
Тарификация телеграмм производится процедурой <Тарификация> (см. пример 6).

[image: image174.png]Konourypauusi  Kotpoab  Apxus  CratucTuka  Hactpokku  Buxoa

Teaerpamm

0DC-6000 .
llewtp Kommyrauan Teaerpaghx
Cootiuermii  Bepens 2.7

« (C) 1999-2084 ‘abaposckas

TapHOMKaUMs aDOHEHTOB CTaHUMIA AT W TapuoMuMpyemnx ON




Пример №6

Процедурой <Тарификация> производится тарификация абонентов сети 02 и ОП по разным пераметрам. Выбор параметров и ввод необходимых данных производится в окне, которое открывается в результате выполнения указанной процедуры (см. пример 7).

Описание опций: 

	ДАТА С ПО
	оператор указывает период времени запроса данных по  тарификации;

	СТАНЦИЯ
	если в скобках установлен знак ".", то сбор данных тарификации ведется только для станции КК, причем если в опции указан  магистральный индекс зоны напраления к СКК, то выводятся  данные указанной станции с учетом других параметров запроса. В случае отсутствия магистрального индекса выводятся данные всех задействованных в ЦКС станций КК опять же с учетом остальных параметров запроса;

	ГОСБЮДЖЕТНЫЕ
	если в скобках установлен знак "Х ", то будут отобраны абоненты  данного типа;

	ХОЗРАСЧЕТНЫЕ
	если в скобках установлен знак "Х ", то будут отобраны абоненты  данного типа;

	СЛУЖЕБНЫЕ
	если в скобках установлен знак "Х ", то будут отобраны абоненты  данного типа;

	АБОНЕНТ
	если нужны данные тарификации по конкретному абоненту, то  оператор в скобках указывает знак "Х", а в опции указывает  шестизначный маршрутный индекс абонента;

	ОП
	если в скобках установлен знак ".", то сбор данных тарификации по всем тарифицируемым ОП. Если нужны данные тарификации по конкретному ОП , то оператор дополнительно в той опции указывает шестизначный маршрутный индекс данного ОП;

	ПЕРЕСЧИТАТЬ
	если в скобках установлен знак "Х ", то сбор данных тарификации ведется заново с начала указанного в запросе периода времени (поле С) до конца (поле ПО) .


Действия оператора:

<Статистика>(<Тарификация> пример №7 
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Пример №7

 На примере 8 показан пустой бланк. 
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Пример № 8

На примерах 9...14 показаны разные варианты запросов и ответы на эти запросы.
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Пример №9

[image: image178.png]Kormsi Beprytbcst

OBBEM TEAETPAOHNX YCAYT

30HA: 141 XABAPOBCK
ABOHEHTH: TOCBHXETHNE, XO3PACHETHHE

Hauano nepuoga 01.11.2004

Koweu  nepnoga 88.11.2004

N n/n  ABOHEHT THI TEAETPAMM cymA
1 02141355 /6 ... 435 .... 106372.20
2 02141200 /6 ..... 5 218.60
3 02141683 X/P ..... 3 240.60
4 02141437 ¥/P .... 27 . 1129.56
5 02141324 %/P .... 29 . 2665.00
6 02141690 /6 .... 14 . 1084.48
7 02 141611 ¥/P .... 51 . 3179.80
8 02141305 X/P .... 45 . 6435.33
9 02 141168 /6 .... 10 . 1499.80
10 82 141376 [/6 ..... 1 . 51.48
11 82 141370 /6 .... 14 962.00

Esc Bosspat .1 Mpocsotp




Пример №10
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Пример №11
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Пример №12
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Пример №13
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Пример №14
10.32. Присваивание абонентам сети 02 телеграмм, принятых в ЦКС с РМТО
 Многолетний опыт эксплуатации ЦКС показывает, что нередки случаи, когда по причине внешних обстоятельств абонента сети 02 возникает необходимость в передаче в ЦКС телеграммы данного абонента с рабочего места РМТО СФКУ. Для таких телеграмм продумана специальная отметка сразу после предзаголовка (после комбинаций №02 , 08) в виде дважды повторенного номера маршрутного индекса абонента сети 02 между двумя знаками "+" (+ХХХХХХ=ХХХХХХ+<(), которая позволяет выделить эти телеграммы так, как если бы они были приняты непосредственно с данного абонента сети 02. При обнаружении указанной отметки, тарификация данной телеграммы производится как для "обычных" телеграмм и данные тарификации присваиваются указанному абоненту сети 02 (см. п.10.2.). При передаче телеграммы дополнительная отметка в канал не передается.* 

На примере 15  телеграмма отправленная с РМТО 888988/00 с дополнительной отметкой. 
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Пример №15

*Примечание: если на данном телеграфном узле тарификация абонентов сети 02

                           производится по данным тарификации  станции коммутации каналов, то 

                           процедура присваивания является  необязательной. 
10.33. Статистика по ЦКС
Запрос статистических данных по ЦКС производится оператором с помощью процедуры <Телеграммы> (см. пример 6).
Процедурой <Телеграммы> производится запрос статистических данных по обмену в ЦКС. На примерах 16-1 , 16-2 показан телеграфный обмен за сутки (за период времени). Находясь в этом окне, можно запросить аналогичную информацию по ЦКС за любые сутки за период времени хранения полных архивных данных (8 месяцев). Для этого достаточно "листать календарь"(см. левый верхний угол примера 16-1) до нужной даты нажав на красную стрелку "назад" (слева от даты) или "вперед" (справа от даты, см. пример 16-1). 

Описание колонок таблицы:

	КАНАЛ
	эксплуатационный номер канала связи;

	ТИП
	тип канала;

	ВХОД
	количество принятых по данному каналу телеграмм за запрашиваемый период времени;

	К
	количество принятых по данному каналу телеграмм с категорией обработки "К" (включая "КЦ") за запрашиваемый период времени;

	Ц
	количество принятых по данному каналу телеграмм с категорией обработки "Ц" (кроме "КЦ") за запрашиваемый период времени;

	ИСХОД
	количество переданных по данному каналу телеграмм за запрашиваемый период времени;

	Р
	количество переданных по данному каналу телеграмм категории срочности "Р" и количество замедленных за запрашиваемый период времени;

	А
	количество переданных по данному каналу телеграмм категории срочности "А" и количество замедленных за запрашиваемый период времени;

	С
	количество переданных по данному каналу телеграмм категории срочности "С" и количество замедленных за запрашиваемый период времени;

	П
	количество переданных по данному каналу телеграмм категории срочности "П" и количество замедленных за запрашиваемый период времени;

	Б
	количество переданных по данному каналу телеграмм категории срочности "Б" и количество замедленных за запрашиваемый период времени.


Примечание: после каждой группы каналов в таблице указывается эксплуатационный  номер направления, к которому подключены эти каналы, а по колонкам (кроме поля "ТИП") суммарное число данных по указанным каналам, как это показана на примерах 16-1 (начало), 16-2 (конец). 


Действия оператора:

<Статистика>(<Телеграммы> примеры №16-1,16-2 
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Пример №16-1
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Пример №16-2

Для тех случаев, когда нужны статистические данные не по всем каналам, а по группам каналов, направлений, отобранные по каким-то критериям, или данные по неиндексированным телеграммам, донесениям и т.д. предусмотрено окно (Показать), где оператор может задать критерии для выборки статистической информации. 

Действия оператора:

<Статистика>(<Телеграммы>(<Показать> примеры №17, №18, №19, №20
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Пример №17
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Пример №18
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Пример №19
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Пример №20

Описание опций ( критерии отбора):

	ТЕЛЕГРАММЫ
	указан знак "Х" показать только телеграммы;

	ИНДЕКСАЦИЯ
	указан знак "Х" показать только телеграммы прошедшие индексацию;

	ДОНЕСЕНИЯ
	указан знак "Х" показать только автоматически выдаваемые донесения;

	ОЧЕРЕДЬ
	указан знак "Х" показать только очереди на направлениях;

	НАПРАВЛЕНИЯ
	указан знак "Х" показать только направления;

	КАНАЛЫ
	указан знак "Х" показать только каналы;

	КАНАЛЫ БЕЗ ОБМЕНА
	указан знак "Х" показать в том числе каналы по которым не было обмена;

	НАПРАВЛЕНИЕ
	оператором указан шестизначный базовый маршрутный индекс направления связи;

	КАНАЛЫ
	по умолчанию "ВСЕ". Оператору предлагается возможность выбора канала по типу направления (ЦКС-ЦКС, ЦКС-СКК, ЦКС-ОП и т. д.);

	ТИП
	по умолчанию "ВСЕ" (типы). Оператору предлагается возможность выбора канала по типу (Локальная сеть, Х.25, Телеграфный, TCP/IP, UDP/IP).

	ТЕЛЕГРАММЫ
	по умолчанию "ВСЕ" телеграммы. Оператору предлагается возможность выбрать только замедленные телеграммы 


11. Настройки

11.34. Параметры 

Процедурой <Настройки>(<Параметры> производится настройка и обновление некоторых системных параметров программно - аппаратного комплекса ЦКС - Х (см. пример 1). 


Описание опций:

	Каталог АСИТ
	если опция активна*, то работает встроенная система автоматической индексации телеграмм (АСИТ). В противном случае АСИТ выключен (см. Приложение 3 – КГ 122);

	Протоколы
	если опция активна*, то в системе ведется протокол работы для тех  задействованных в ЦКС каналов связи, для которых установлен  флажок "разрешен" ведение протокола (см. характеристики каналы). В противном случае не ведется протокол работы канала связи (см. Приложение 3 – КГ 111);

	АвтоКСС
	если опция активна*, то обслуживаются все запросы по АвтоКСС. В противном случае программные средства " АвтоКСС" выключены (см. Приложение 3 –КГ 121);

	Звук при

наличии "Р"
	если опция активна*, то при приеме в ЦКС внекатегорийной телеграммы, на управляющем компьютере появляется звуковое  сопровождение (музыкальный фрагмент). При желании звуковое  сопровождение может быть погашено. Звуковое сопровождение прекращается без постороннего вмешательства в случае передачи  внекатегорийной телеграммы по прямому назначению или в случае  "сброса" по времени. В противном случае при приеме внекатегорийной телеграммы на управляющем компьютере звуковое сопровождение отсутствует (см. Приложение 3 –КГ 254 RSOUND);

	Показ 

очередей "БВ"
	если опция активна*, то на монитор выводятся все направления ЦКС, на которых есть очереди. В противном случае закрытые по расписанию направления исключаются из вышеуказанного списка (см. Приложение 3 –КГ 162).
Примечание: если на закрытом по расписанию направлении стоит телеграмма категории срочности "Р" , "А" или "С" (отсутствует режим  хранения С), то вне зависимости от установленного режима мониторинга, это направление выводится на экран;

	Показ только

"Р" очередей
	если опция активна*, то при появлении внекатегорийной телеграммы систнмный мониторинг показывается только те направления, на которых есть очереди внекатегорийных телеграмм (см. Приложение 3 –КГ 254 RMON). Обычный режим мониторинга восстанавливается после передачи из ЦКС последней внекатегорийной телеграммы;

	Показ ДНС 

в очередях
	если опция активна*, то в окне удаленного мониторинга в общее число телеграмм включаются донесения, которые стоят в очередях служебных направлений (см. Приложение 3 –КГ 254 SHOWDNS);

	Выдача номера

канала в СИ02
	СИ07 - если опция активна*, то в СИ02/СИ07 в конце формализованного текста проставляется эксплуатационный номер канала связи (см. Приложение 3 –КГ 254 SIENK);

	Контрольный

срок "А"-6 мин.
	если опция активна*, то по истечении контрольного времени обработки телеграммы категории срочности "А", телеграмма ставится на направление в соответствии с таблицей назначений для сброса телеграмм (см. Приложение 3 – КГ 254 AVIA);

	Выдача "Р"

после КГ4
	если опция активна*, то в случае необходимости передачи по каналу связи серии внекатегорийных телеграмм, очередная внекатегорийная телеграмма передается после подтверждения КГ4 предыдущей телеграммы "Р". В противном случае серия телеграмм "Р" передается полностью, а потом ожидается подтверждение каждой внекатегорийной телеграммы (см. Приложение 3 – КГ 254 RSERIES);

	Фиксация
задержки "Р"

2 мин.
	если опция активна*, то задержка на телеграмму "Р" фиксируется через 2 минуты от времени приема в ЦКС. В противном случае телеграмма "Р" считается задержанной через 30 сек. считая от времени приема в ЦКС (см. Приложение 3 – КГ 254 R2MIN);

	Попытки "К"

по категории

срочности
	если опция активна*, то при неуспешной попытке передачи телеграммы категории обработки "К" по коммутируемому каналу связи делаются повторные попытки передачи в соответствии с категорией срочности телеграммы. В противном случае делается одна попытка  (см. Приложение 3 – КГ 254 KTRIES).

	Выдача полного автоответа
	если опция активна, то в архивных данных телеграммы, принятой с сети 02, ЦКС запоминает полный автоответ абонента сети 02.


* Если в скобках [ ] установлен знак "Х", то опция считается активной.

Действия оператора:

<Настройки>(<Параметры>  пример №1
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Пример №1

11.35. Операторы
Процедурой <Операторы> производится регистрация, перерегистрация или удаление из списка оператора СФКУ ЦКС (см. пример 2).


Действия оператора:

<Настройки>(<Операторы> пример №2
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Пример №2

11.36. Администратор

Учитывая важность параметров, которые задаются или настраиваются процедурами, Главного меню <Настройки>, эти процедуры доступны только в режиме <Администратор>. 
Процедура <Администратор> позволяет оператору пользоваться служебными процедурами для настройки системных параметров, если оператор указал пароль доступа к ним (см. пример 3). В этом меню предусмотрена также возможность назначения или замена пароля доступа как это показано на примерах 4, 5, 6.

Действия оператора: 
<Настройки>(<Администратор>
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
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Пример №6
11.37. Время
Процедурой <Время> задаются системные параметры синхронизации (см. пример 7).

Действия оператора: 
<Настройки>(<Время>  пример №7
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Пример №7

12. РМИТ

Процедура <РМИТ> - это рабочее место для индексации телеграмм в зоне. 
Доступ к процедуре разрешен только для рабочих мест, принадлежащих направлениям типа РМИТ.
Рабочее место индексации телеграмм имеет два режима работы:
· режим индексации телеграмм;

· режим коррекции справочников индексации. 
12.38. Режим индексации телеграмм

В этом режиме производится полуавтоматическая индексация тех телеграмм, которые не были индексированы средствами АСИТ.
Переключение в режим индексации телеграмм производится через подменю <Прием>,
(см. пример 1).

Действия оператора:

<Настройки>(<РМИТ>  пример № 1
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Пример №1

При выборе подменю <Прием> программа переходит в режим индексации телеграмм. При этом появляется экран следующего вида (пример 2).

Действия оператора:

<Настройки>(<РМИТ>(<Прием> пример №2
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Пример №2
При переходе в режим индексация программа автоматически выполняет следующие действия:

· загружает справочники индексации;

· переводит канал связи с ЦКС-Х  в состояние РБ;

· переходит в состояние ожидания приема неиндексированных телеграмм.

Экран программы в этом состоянии на два окна:
· верхнее для поиска в справочниках индексации (окно справочников);

· нижнее для отображения обрабатываемой телеграммы (окно телеграммы).

При отсутствии обрабатываемых телеграмм, в нижнем окне высвечивается сообщение

ОЖИДАНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

12.38.34. Прием телеграмм на индексацию
Очередная индексируемая телеграмма поступает в виде донесения (ДНС99), содержащего адресную часть телеграммы. Программа автоматически принимает донесение и высвечивает содержимое адресной части в окне телеграммы (пример 3).
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Пример №3
При этом на верхней рамке окна телеграммы высвечивается ее порядковый номер

(ТЛГ 004 в примере 3).

Если адресной части телеграммы недостаточно для анализа и индексации, то полный текст телеграммы можно запросить двойным нажатием левой кнопки мыши по нижней рамке окна телеграммы (пример 4).

Если индекс телеграммы известен оператору без поиска по справочникам, то для его ввода необходимо левой кнопкой мыши дважды щелкнуть в любом свободном месте окна справочников.

Появится окно выбора индекса, в котором нужно ввести с клавиатуры требуемый индекс и, при необходимости, индекс сети (пример 5).
После завершения ввода индекса телеграммы программа автоматически выполняет следующие действия:

· формирует и передает в ЦКС-Х кодограмму (КГ99);

· освобождает окно телеграммы;

· переходит в состояние ожидания приема неиндексированных телеграмм.
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Пример №4
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Пример №5
12.38.35. Поиск индекса в справочниках
Если оператору для определения индекса телеграммы нужна дополнительная информация, то он может воспользоваться поиском ее в справочниках системы индексации.

Перед выполнением собственно поиска, как правило, необходимо в адресной части телеграммы выделить ключевое слово (цепочку слов), определяющее конечную точку назначения телеграммы (индекс телеграммы).

Например, для телеграммы адресуемой за пределы России, это будет наименование страны назначения.

Для телеграммы адресуемой за пределы зоны, это будет наименование области.

Для телеграммы адресуемой в базовый город (узел связи, в котором установлен ЦКС-Х), это будет наименование улицы, поселка или название организации.

В соответствии с возможными типами ключевой информации для поиска в ЦКС-Х существуют следующие справочники индексации: Улицы, Поселки, Города, Районы, Области, Страны, Организации, Номерные организации (В/Ч и т.п.).

Существуют два варианта поиска индекса телеграммы в справочниках :

· ручной;
· автоматический.

В ручном режиме поиска нужный справочник открывается выбором соответствующего меню (пример 6).
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Пример №6

Для осуществления поиска необходимо выбрать меню <Искать> или нажать клавишу «Пробел». Далее в открывшейся строке ввода набрать искомое слово, например ДОРСПЕЦСТРОЙ (пример 7). По мере набора очередного символа программа позиционирует справочник к наиболее подходящему значению. При неуспешном завершении поиска выдается характерный звуковой сигнал.
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Пример №7
Как видно из примера 7, поиск по справочнику организаций оказался неудачным. В этом случае можно выполнить поиск по наименованию улицы  в справочнике улиц (пример 8).
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Пример №8

Поиск в справочнике улиц оказался успешным. Так как улица может обслуживаться несколькими отделениями связи, иногда необходимо дополнительно выбрать из списка  требуемый диапазон номеров домов. В примере 8 - это строка с диапазоном 58-62.

Процедура поиска завершается выбором индекса с целью формирования кодограммы (КГ99) для постановки телеграммы в очередь на отправку.  Для этого необходимо в нужной строке справочника дважды нажать левой кнопкой мыши или использовать меню <Выбор> . (пример 9).
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Пример №9
Автоматический режим поиска отличается от ручного тем, что процедура поиска запускается двойным нажатием левой кнопки мыши на искомое ключевое слово в адресной части телеграммы.  При этом, если до этого был открыт какой-то из справочников, то поиск осуществляется только в нем. Если все справочники были закрыты, программа ведет поиск ключевого слова последовательно во всех справочниках до первого успешного его нахождения. Следует отметить, что справочники выбираются для поиска в той последовательности, в которой они представлены в меню Улицы, Поселки, … , В/Ч и т.п. 
Особенностью автоматического поиска является также то, что поиск выполняется с учетом возможных искажений в искомом слове телеграммы. Если слово длиннее 6 символов, то допускается искажение одного символа, отсутствие одного символа или один лишний символ.
В примере 10 показаны результаты автоматического поиска после нажатия мышью на ключевое слово МОСКВА.
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Пример №10

Для выполнения автоматического поиска цепочки ключевых слов необходимо предварительно выделить ее в окне телеграммы. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на первом символе цепочки, а затем, не отпуская кнопки, вести мышь вправо до последнего символа цепочки и здесь отпустить кнопку мыши. Выделенная цепочка будет помечена цветом (желтые символы на ярко синем фоне,  пример 11).
 Запуск процедуры поиска начинается двойным нажатием левой кнопки мыши на выделенном фрагменте.

 В примере 12 показаны результаты автоматического поиска после нажатия мышью на цепочку выделенных ключевых слов ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ.
Автоматический поиск также завершается процедурой выбора индекса с постановкой телеграммы в очередь на отправку, освобождением окна телеграммы и переходом программы  в режим ожидания очередной индексируемой телеграммы.
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Пример №11
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Пример №12
12.38.36. Рекомендации по использованию РМИТ
Программа рабочих мест индексации автоматически взаимодействует по каналу связи с ЦКС-Х. При входе в режим индексации состояние связи автоматически переводится в РБ, при выходе из режима – в состояние БА. Текущее состояние связи индицируется цветом прямоугольника в нижнем правом углу экрана. В состоянии РБ – цвет прямоугольника зеленый, в состоянии БА – желтый. 

В процессе эксплуатации рабочих мест индексации телеграмм и контроля телеграмм, принятых с сети 02 были выработаны следующие правила, рекомендуемые для практического применения:

· Не открывать режим просмотра протоколов взаимодействия программы с ЦКС-Х (F4), не открывать связь вручную. Программа «не знает» о таком вмешательстве оператора, это может привести к нарушению автоматического функционирования. Если по какой-то причине оператор перевел рабочее место в режим протоколов, то необходимо корректно закрыть и потом снова открыть штатное окно. Штатное состояние рабочего места – окно ожидания очередной телеграммы (меню  Настройки/РМИТ/Прием, пример 2);

· работать исключительно в штатном режиме;

· если есть необходимость отойти от рабочего места, надо просто выйти из режима индексации (меню <Выход>);

· не оставлять рабочее место в штатном режиме без присмотра. 

12.39. Режим коррекции справочников индексации

В этом режиме производится коррекция справочников системы индексации ЦКС-Х.
Переключение в режим коррекции справочников производится через подменю <Справочники> (см. пример 13).

Действия оператора:
<Настройки>(<РМИТ>  пример № 13
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Пример №13
При выборе подменю <Справочники> программа переходит в режим коррекции справочников индексации. При этом появляется экран как показано на  примере 14.
Действия оператора:
<Настройки>(<РМИТ>(<Справочники> пример №14

Следует отметить, что все справочники индексов доступны для изменения, только в режиме Администратор.

<Настройки>(<Администратор>Пароль

В обычном режиме справочники доступны только для просмотра.
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Пример №14
1.2.1 Загрузка и сохранение справочников
Справочники индексов составляют основу системы индексации ЦКС-Х. Они используются как автоматизированной системой индексации телеграмм (АСИТ), так и программой рабочих мест СФКУ в режиме индексации телеграмм (РМИТ). 

Сами справочники расположены на сервере архивов в базе данных (БД) АСИТ и доступны и для АСИТ и для РМИТ. АСИТ перечитывает все справочники автоматически после каждой смены нумерации. 

При запуске на рабочем месте процедуры РМИТ справочники индексов автоматически считываются на локальный диск рабочего места РМИТ. Отсюда они используются как в режиме индексации телеграмм, так и в режиме коррекции справочников.

Таким образом, коррекция справочников ведется локально на рабочем месте РМИТ.

Для принудительной загрузки справочников на рабочее место РМИТ необходимо выбрать меню <Прочитать> (пример 15). Следует отметить, что в этом случае записываются все справочники. Тогда как при автоматической загрузке справочников на локальный диск записываются только более «новые» справочники. 
После завершения коррекции, для сохранения справочников на сервере архивов (и, соответственно, доступности для АСИТ) необходимо выбрать меню <Сохранить>  (пример 16).

Для того, чтобы АСИТ сразу же их перечитал необходимо включить опцию
 Выдать команду на считывание БД
Это приведет к тому, программа рабочего места РМИТ, сразу после сохранения справочников в базе данных АСИТ, выдаст ЦКС-Х кодограмму (КГ99) на перечитывание справочников индексации.
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Пример №15
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Пример №16
С целью ускорения процедуры сохранения справочников в БД АСИТ реально в БД записываются только те справочники, которые были скорректированы на данном рабочем месте (время изменения которых более позднее, чем в БД). 
1.2.2 Перечень и назначение справочников
Для непосредственного перехода к просмотру и коррекции справочников индексации необходимо выбрать меню <Справочники>. Появится экран следующего вида (пример 17). 
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Пример №17

Как видно из примера 17 (первая группа строк в вертикальном меню, до первой разделительной черты) в системе индексации ЦКС-Х существуют справочники следующих видов:

· Справочник улиц -  используется для поиска индекса по наименованию улицы  в базовом городе, например “ПЕРЕУЛОК 1 АВТОСБОРОЧНЫЙ ”;

· Справочник домов -  используется как дополнительный для поиска индекса по наименованию улицы в базовом городе, если улица обслуживается несколькими отделениями связи, например “ПРОСПЕКТ БУДЕННОВСКИЙ ”;

· Справочник организаций -  используется для поиска индекса по наименованию организации  в базовом городе, например “ГОСТИНИЦА БРИГ”;

· Справочник номерных организаций -  используется для поиска индекса по номеру организации  в базовом городе, например “В/Ч 20766”, “ИЗ 61/1”;

· Справочник поселков -  используется для поиска индекса по наименованию поселка (отдельного территориального образования)  в базовом городе, например “ПОСЕЛОК ГИПСОВОГО ЗАВОДА”, “СОВХОЗ ТЕМЕРНИЦКИЙ”;

· Справочник городов -  используется для поиска индекса по наименованию населенного пункта. В него обычно включаются все областные центры бывшего СССР, плюс все районные центры России, плюс все населенные пункты базовой зоны;

· Справочник районов -  используется для поиска индекса по наименованию района. В него обычно включаются все районы базовой зоны;

· Справочник областей -  используется для поиска индекса по наименованию области. В него обычно включаются все области бывшего СССР;

· Справочник стран -  используется для поиска индекса по наименованию области. В него обычно включаются все страны бывшего СССР.

Во второй группе справочников (пример 17) находятся справочники типов. Они служат для назначения типов объектам первой группы. В ЦКС-Х существуют справочники следующих типов:

· Справочник типов улиц -  используется для определения местоположения в адресной части телеграммы наименования улицы;

· Справочник типов поселков -  используется для определения местоположения в адресной части телеграммы наименования поселка;

· Справочник типов организаций -  используется для определения местоположения в адресной части телеграммы наименования организации;

· Справочник типов номерных организаций -  используется для определения местоположения в адресной части телеграммы номера номерной организации.

В третьей группе справочников (пример 17) находится справочник телефонов. Он служит для определения номера телефона абонента по его адресу. Номер телефона выводится в расписке телеграммы.

Доступ к справочнику телефонов организован с целью обеспечения возможности контроля его заполнения, а также отладки программы. Содержимое справочника обновляется ежесуточно автоматически, специальным скриптом (процедурой) из сторонней базы данных.

1.2.3 Структура справочников и поиск в них

Для работы со всеми справочниками индексации реализован единый пользовательский интерфейс. Любой справочник открывается выбором соответствующего элемента в вертикальном меню. В примере 18 показан вариант открытия справочника Улицы.

Каждый справочник содержит два обязательных поля: 

· Наименование. Это поле содержит значения ключевых слов по которым осуществляется поиск. Все справочники отсортированы именно по этому полю. 

Исключения из правила:

в справочнике Номерные организации поле аналогичного назначения называется Номер, 

в справочнике Телефоны - Телефон;

· Индекс. Это поле содержит низовой маршрутный индекс и является обязательным. В справочниках Улицы, Дома, Организации, Поселки содержатся только последние три цифры низового индекса;

Справочники Улицы, Дома, Организации, Номерные организации, Поселки в первой колонке содержат поле: 

· Тип. Это поле содержит варианты слов, по которым в адресной части телеграммы определяется местоположение ключевых слов. 

Справочники   Дома, Организации, Номерные организации содержат дополнительное поле: АТ. Оно содержит номер абонентской установки, по которому передается телеграмма. Это поле является более приоритетным, чем поле Индекс, кроме случая, когда телеграмма содержит служебную отметку ЛЮКС.

Остальные возможные поля в справочниках являются специфичными для каждого вида справочников и содержат информацию, отражающую особенности конкретного справочника. Назначение данных полей рассматривается ниже при описании процедуры заполнения соответствующих справочников видов.
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Пример №18

Как и во всех других режимах для осуществления поиска в справочниках индексации необходимо выбрать меню <Искать> или нажать клавишу «Пробел». Затем в появившейся строке ввода необходимо набрать искомое слово, например АККУРАТНАЯ (пример 19).

Поиск осуществляется по значению в поле Наименование (в справочнике Номерные организации по полю Номер, в справочнике Телефоны по полю Телефон). По мере набора очередного символа программа позиционирует справочник к наиболее подходящему значению. При неуспешном завершении поиска выдается характерный звуковой сигнал. 
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Пример №19

1.2.4 Основные значения и синонимы
Как видно из примера 6   некоторые значения в поле Наименование отображаются  прописными (большими) буквами, а некоторые строчными (маленькими). При отображении содержимого всех справочников  принято следующее правило:
· Прописными буквами отображаются основные значения ключевых слов,
например, “1 КИЗИТЕРИНОВСКАЯ”;

· Строчными буквами отображаются синонимы основных значений.

например, “1 ая кизитериновская”;

В системе индексации ЦКС-Х синонимами  называются возможные варианты написания основного значения, встречающиеся в телеграммах. Такое отображение (разными буквами) сделано лишь для удобства ведения справочников. На самом деле значения синонимов в справочниках хранятся в написании также прописными буквами, что и требуется для поиска в адресе телеграммы. 

У каждого основного значения может быть от одного до нескольких синонимов. Синонимы при показе в справочнике отображаются ниже основного значения ключевого слова, которому они принадлежат. Как можно заметить, в строках с синонимами в справочниках заполнены  только поля Тип и Наименование. Содержимое остальных полей синонимов при поиске берется из соответствующих полей основного значения. При выполнении поиска по справочникам АСИТ использует синонимы на тех же правах, как и основные значения.

С целью повышения процента автоматической индексации АСИТ ЦКС-Х выполняет поиск с учетом возможных искажений в искомом слове телеграммы. Если слово длиннее 6 символов, то допускается искажение одного символа, отсутствие одного символа или один лишний символ. В соответствии с этим при добавлении синонима в справочник, программа проводит анализ на   эквивалентность    нового   синонима   уже  имеющимся синонимам и основному значению (пример 20). 
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Пример №20

      При   обнаружении    эквивалента   выдается   соответствующее предупреждающее сообщение (пример 21).
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Пример №21
Кроме того, при вводе новой строки в любой справочник программа выполняет процедуру установки взаимосвязей, заключающуюся в том, что для данного значения в других справочниках отыскиваются возможные дубликаты и эквиваленты. При нахождении таковых в специальном (внутреннем) поле справочника делается отметка. Установка взаимосвязей выполняется и при удалении или коррекции записей любого справочника. На основании этих отметок АСИТ при поиске принимает решение о выполнении точного поиска или с допуском искажений.

1.2.5 Порядок использования справочников при поиске
Ведение справочников индексации – тонкое дело. При стремлении к повышению процента автоматической индексации нельзя забывать о возможных «засылах». Оператор, ответственный за ведение справочников, должен понимать, как система автоматической индексации будет использовать каждое новое вводимое слово. В данном разделе описывается процесс обработки адресной части телеграммы системой АСИТ, как и в каком порядке используются справочники индексации.

При выполнении индексации очередной телеграммы АСИТ использует следующий алгоритм:

· выкидываются "лишние" ключевые слова, ненужные для разбора ("ПОЧТОЙ ЗАКАЗНОЕ" и т.п.);

· поиск базового города и его сборка при необходимости из нескольких слов ("РОСТОВ НА ДОНУ", "ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ");

· предварительный анализ по ключевым словам из справочника типов;

· анализ служебных отметок;

· поиск рядом с признаком населенного пункта ("ГОРОД", "ПОСЕЛОК") соответствующего названия по справочнику городов;

· поиск рядом с признаком внутригородских поселков ("МИКРОРАЙОН", "ПЛОЩАДКА") соответствующего названия по справочнику поселков;

· анализ почтовых отделений ("ПО", "П/О");

· поиск рядом с признаком области ("КРАЙ", "ОБЛАСТЬ") соответствующего названия по справочнику областей;

· поиск рядом с признаком района ("РАЙОН", "РН") соответствующего названия по справочнику районов;

· для ключевых слов типа улицы ("УЛИЦА", "ПЕРЕУЛОК") поиск соответствующего названия по справочнику типов улиц, поиск рядом названия улицы по справочнику улиц;

· поиск рядом с признаком номера дома ("ДОМ", "Д") номера дома;

· для ключевых слов номерной организации ("В/Ч", "П/Я") определение соответствующего типа по справочнику типов номерных организаций;

· для ключевых слов "АТ", "ТЕЛЕТАЙП" - определение номера АТ;

· для ключевых слов типа организации ("АО", "БАНК") поиск соответствующего названия по справочнику типов организаций, поиск рядом названия организации по справочнику организаций;

· поиск рядом с признаком номера квартиры ("КВ", "КОМНАТА") номера квартиры;

· поиск района в базовой области;

· если обнаружено, что адрес принадлежит базовому городу:

- анализ наличия в адресе АТ;

- поиск населенного пункта по справочнику городов по словам, расположенным

  перед названием базового города (так иногда пишут, например:

  "УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК ПЕТРОПАВЛОВСК-КАЧАТСКИЙ")

- поиск внутригородских поселков по справочнику поселков (если не были

  найдены ранее). Принимаются только поселки с типом по умолчанию;

- поиск улиц, выделение номера дома и квартиры, поиск диапазона номеров 

  домов;

- поиск номерных организаций;

- поиск организаций;

- поиск почтового отделения;

· если базовый город не обнаружен:

- поиск страны;

- поиск области;

- поиск района и его анализ на принадлежность найденной области;

- поиск населенного пункта (с анализом принадлежности к области/району);

- индексация переводов (для базового города);

- индексация криптограмм;

- поиск номера телефона.

1.2.6 Ведение справочников типов

Как отмечалось в главе 1.2.2, справочники типов служат для назначения типов объектам справочникам видов. В качестве примера рассмотрим справочник типов улиц (пример 22).
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Пример №22

Как видно из примера 22, в справочнике типов присутствуют всего два поля: Наименование и По умолчанию.

В поле Наименование хранятся варианты опорных слов по которым АСИТ в адресной части телеграммы определяет местоположение названия улицы. Если в адресе телеграммы ни один из вариантов типов улиц не найден, или вообще отсутствует, тогда АСИТ выполняет поиск названия улицы, «прогоняя» все слова из адреса телеграммы по справочнику улиц. При успешном завершении такого поиска, найденному слову в телеграмме присваивается тип, который и задается полем По умолчанию (в данном случае Тип =  «УЛИЦА»). По понятным причинам, отметка По умолчанию может быть присвоена только одному из значений справочников типов. В справочнике типов организаций есть одна особенность, значение По умолчанию присвоено пустому полю Наименование. Это означает, что для организаций значение По умолчанию не присваивается ни одному из типов.
Как замечание, содержимое справочников типов сформировано в результате кропотливой работы с реальными телеграммами. Оно отражает, практически, все встречаемые варианты написаний типов. Поэтому к коррекции их значений рекомендуется подходить с особой осторожностью. 
1.2.7 Ведение справочников улиц и домов

Как отмечалось выше, справочники улиц и домов используются для поиска индекса по наименованию улицы и номера дома, если улица обслуживается несколькими отделениями связи.

При добавлении записи в справочник улиц заполняются поля Наименование и Индекс (пример 23).
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Пример №23

Если вся улица обслуживается одним отделением связи, то оно и указывается в поле Индекс. Если улица обслуживается несколькими отделениями, то в поле Индекс указывается значение 911, а соответствие индексов диапазонам домов задается в справочнике Дома (пример 24).
Диапазоны домов вносятся в поля С и ПО. Каждое из этих полей состоит из 3-х составных частей. 

Первые две части – цифровые, определяют номер дома, третья часть – буква в номере дома.

Строк с диапазонами номеров домов может быть неограниченное количество. Для указания четной стороны улицы числа в диапазоне номеров домов должны быть четными, для нечетных – нечетными. 
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Пример №24

1.2.8 Ведение справочника организаций
Справочник организаций позволяет адресовать телеграмму напрямую по наименованию организации. При добавлении записи в справочник организаций заполняются поля

Тип, Наименование, Индекс  и АТ (пример 25).

Ведение данного справочника имеет несколько особенностей:

· Поле Тип может быть пустым, тогда поиск выполняется только по содержимому поля Наименование;

· В поле Наименование необходимо подбирать слова (цепочки слов) однозначно характерных только для этой организации, т.е. содержимое поля Наименование должно встречаться в адресной части телеграмм, адресуемых только данной организации;

· Если поле Тип не пустое, то его значение обязательно должно присутствовать в адресе телеграммы либо перед наименованием, либо после наименования. Т.е. поиск осуществляется и по сочетанию Тип + Наименование, и по Наименование + Тип. Другими словами, Тип и Наименование «работают” в паре”, и эти сочетания должны быть также уникальными.

Например, если Тип=”БАНК”, Наименование=”АЛЬФА”, то наличие в адресе телеграммы цепочек слов “БАНК АЛЬФА” или “АЛЬФА БАНК” абсолютно эквивалентно и оба сочетания приведут к одинаковой адресации телеграммы.
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Пример №25

1.2.9 Ведение справочника номерных организаций
Справочник номерных организаций отличается только тем, что вместо поля Наименование имеет поле Номер такого же назначения. Поиск осуществляется именно по этому полю. Как видно из примера 26, поле Номер задается четырьмя составляющими частями. Это позволяет охватить все возможные варианты написания номеров организаций. Так, согласно приведенному примеру, цепочка слов “В/Ч 1185 ВКП”, встреченная в адресе телеграммы, приведет к адресации телеграммы на индекс 123069.
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Пример №26

1.2.10 Ведение справочника поселков
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Пример №27
Справочник поселков рассматривается на примере 27.

Как указывалось выше, он используется для поиска индекса по наименованию поселка (отдельного территориального образования)  в базовом городе. Его использование имеет следующие особенности:

· Поле Индекс заполняется, если по наименованию поселка можно адресовать телеграмму;

· Поле Индекс заполняется цепочкой символов “---“ , если его наименование необходимо исключить из поиска. Например, как следует из примера 27, АСИТ не будет “замечать” в адресе телеграммы цепочки слов  “ПОСЕЛОК ЧКАЛОВСКИЙ” и “ПОСЕЛОК ЧКАЛОВА”, а решение будет приниматься по результатам поиска в справочниках других видов.

1.2.11 Ведение справочника городов

Ведение справочника городов показано на примере 28.

Данный справочник имеет следующие особенности:

· Поля Наименование, Индекс и Страна являются обязательными для заполнения;

· Для населенных пунктов, являющимися областными центрами, поля Область и Район не заполняются;

· Для населенных пунктов, являющимися районными центрами, поле Область заполняется, а поле Район не заполняется;

· Для всех остальных населенных пунктов заполняются и поле Область, и поле Район.
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Пример №28

1.2.12 Справочники районов и областей
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Пример №29
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Пример №30
На примерах 29 и 30 показаны справочники районов и областей.

Они имеют дополнительные поля Область, Страна и Свой (Своя).

Поля Область и Страна – обязательны для заполнения и пояснения не требуют.

Поле Свой (Своя) задает принадлежность данной записи к базовой зоне.

1.2.13 Удаление записей из справочников
Операция удаления записей из справочников наиболее проста и однотипна. При выборе меню <Удалить>, появляется окно со значениями удаляемой записи (пример 31).
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Пример №31

Для предотвращения случайного удаления записи, кнопка «Выполнить» не активна.

Также недоступно меню <Удалить> для основных значений, которые имеют синонимы. Это означает, что сначала нужно удалить все синонимы, принадлежащие основному значению, а только потом само основное значение.
13. Контроль 
13.40. Состояние

Процедура <Состояние> обеспечивает оперативный общесистемный мониторинг за функционированием ЦКС. Для обеспечения своевременного контроля и управления работой центра предусмотрены разные режимы мониторинга, реализован простой пользовательский интерфейс переключения из одного режима в другой. Переход в этот режим также возможен из любого служебного окна рабочего места СФКУ функциональной клавиши <F3>. 

Режим 1.

Показ очередей телеграмм в соответствии с категорией срочности на направлениях связи. На примере 1 показан режим 1.

Действия оператора:

<Контроль>(<Состояние> пример №1
или

<Сужебное рабочее место оператора СФКУ>(<F3>
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Пример №1
В каждой очереди показывается общее число телеграмм данной категории срочности и число задержанных телеграмм, если таковые имеются. Также, для каждого направления связи показывается общее число телеграмм в очередях, общее число задержанных телеграмм и максимальное время задержки на направлении связи. При наличии на направлении связи задержанных телеграмм, эксплутационный номер направления и очереди телеграмм по категории срочности выделяются желтым цветом. Для получения более подробной информации по направлениям (см. пример 2, 3), на которых есть очереди телеграмм, достаточно выполнить следующие действия: 

Действия оператора:

<Tab>(<Выбрать нужную строку>(<Enter>(<Пробел> пример №2
<Tab>(<Выбрать нужную строку>(<Enter>(<Пробел>(<Пробел> пример №3 
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Пример №2
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Пример №3
На примере 2 показаны все телеграммы на выбранном направлении (888002/00), отсортированные по индексам.
На примере 3 показаны все телеграммы на выбранном направлении (888001/00), с учетом схемы передачи данного направления.

Режим 2.

В режиме 2 показываются направления, на которых есть задержанные телеграммы, время задержки, и распределение задержанных телеграмм по категориям срочности. Режим показан на примере 4.

Режимы 1 и 2 переключаются между собой нажатием клавиши <Пробел>. 


Действия оператора:

<Главное меню>(<Контроль>(<Состояние>(<Enter>(<Пробел>

или

<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<Пробел> пример №4 
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Пример №4


Режим 3.

В режиме 3 показываются все задействованные в ЦКС направления связи. Режим показан на примере 5.


Действия оператора:

<Главное меню>(<Контроль>(<Состояние>(<Enter>(<F10>(<Направления>(
(<Enter>

или

<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<F10>(<Направления>(
(<Enter>  пример №5
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Пример №5


Режимы 4 и 5.

Режим 4 - показать список блокированных каналов связи (кроме состояния "БД"). 

Режим 5 - показать список аварийных каналов (для некоммутируемых телеграфных каналов связи – стартовая посылка в течение 5 секунд, для коммутируемых каналов это состояние опробования, для каналов других типов - нарушение в работе соответствующего протокола. Эти режимы показаны на примерах 6 и 7.
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Пример №6
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Пример №7
Режимы 4 и 5 переключаются между собой нажатием клавиши <Пробел>. Переключение в режимы 4 , 5 производится из режима 1. 

Действия оператора:

<Главное меню>(<Контроль>(<Состояние>(<Enter>(<F10>(<Каналы>(<Enter>

или

<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<F10>(<Каналы >(<Enter> пример №6 
Режим 6
Показать подключенные к данному направлению каналы связи и их характеристики.

Режим 6 показан на примере 8.
Действия оператора:

<Главное меню>(<Контроль>(<Состояние>(<Ent>(<F10>(<Направления>(
(<Выбор направления >(<Enter>(<Выбор канала>(<Enter>
или

<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<F10>(<Направления>(
(<Выбор направления>(<Enter>(<Выбор канала>(<Enter>
[image: image235.png]Ouepean Hanpasaenusi Kanaaw [potokoas  Buxoa

Kanaau Ha HanpasaeHnu 888000/06 Bockpecenbe, 21.11.2004 07:19
Howep Cocroseme Twn  Npuopurer Boa Pexmw Nepeaada Npuew Cxewhue

BA

888000/02 B TAD 1 T + +

Buxoa FiD Meww Esc Bosspar Mpobea Weaexck Enter MpoTokoa



 
Пример №8
Режим 7
Показать протокол работы канала связи.

Режим 7 показан на примере 9.


Действия оператора:

<Контроль>(<Состояние>(<Ent>(<F10>(<Направления>(
<Выбор направления >(<Enter>(<Выбор канала>(<Enter> 
или

<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<F10>(<Направления>(
(<Выбор направления> (<Enter>(<Выбор канала>(<Enter> пример №9
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Пример №9
Примечание: в режиме 7 на мониторе появляется текущий протокол работы данного канала связи. Для просмотра протокола этого канала за другие сутки нужно перейти на начало текущего протокола (например нажатием клавиши <Home>) и нажать клавишу <Page Up>. На мониторе появляется конец протокола предыдущих суток. Для просмотра протокола следующих  суток нужно перейти на конец протокола (например, нажатием клавиши <End>) и нажать клавишу <Page Down>. 
Также можно просмотреть протокол за любой выбранный день, набрав с клавиатуры требуемую дату в формате ДДММГГ.
Можно просмотреть протокол работы любого канала в семимесячный срок от текущей даты.

Переход в режим просмотра протокола работы задействованного в ЦКС канала производится из любого режима, в котором предусмотрена возможность выбора канала. 

Режим 8
Показать системные протоколы работы ЦКС.
Режим 8 показан на примерах 10, 11, 12.

Действия оператора:

<Главное меню>(<Контроль>(<Состояние>(<Enter> (<F10>(<Протоколы>
или

 <Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>(<F10>(<Протоколы> примеры 10, 11, 12
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Пример №10
 [image: image238.png]Ouepean  Hanpasaenusi Kanaaw [potokoas  Buxoa

Npotokoa paboru ACHT 3a 27.09.2005
Noceaok: BOADYAEBCKHA FOPONOK Mnaexc: 01 141013 ﬁ
H OPTAHU3ALMA: 30632 B/Y Wrgexc: 81 141638

Mepesoq: 01 141091

09.27 08:36:16 Caoba agpeca
XABAPOBCK( Type:1 Code:290)
30(Type:2 Code:261)
BOADUYAEBCKHA( Tupe:1 Code:999)
rOPOAOK( Type:1 Code: 220)
B/4(Type: 73 Code: 700)
30632(Type: 2 Code: 700)
PNK(Tupe:1 Code:8)
051(Type:2 Code:181)
02(Type:2 Code:181)
39(Type:2 Code:181)

NEPEBOA( Type:1 Code:181)

Hataenni:

0BAACTb: XABAPOBCKOID

H OPrAHM3ALMS: 30632 B/Y
M-O0H: BOAOYAEBCKHA MOPOAOK

A

Buxoa FiD Meww Esc Bosspar +Pglp Havaao Ctrl+Pgdn Kowew





Пример №11
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Пример №12 
На примере 13 приведена общая схема взаимосвязей и переходов между режимами.
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Пример №13

В режимах 1, 2, 3 возможен быстрый выбор направления вводом цифр требуемого маршрутного индекса.

13.41. Протокол
Процедурой <Протокол> осуществляется просмотр текущего протокола работы рабочего места, где запущен системный мониторинг. На примере 14 показана процедура <Протокол>. В режим просмотра протокола данного слежбного рабочего места можно перейти с любого открытого окна этого рабочего места, нажатием функциональной клавиши <F4>.
Действия оператора:

<Контроль>(<Протокол>(<Enter> пример №14 
или
<Служебное рабочее место СФКУ>(<F3>
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Пример №14
13.42. Удаленный мониторинг
Удаленный монитринг предназначен для контроля за функционированием системы, а также для уведомления оператора СФКУ о ситуациях, требующих внимания. 

Удаленный монитринг показан на примере 15.
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Пример №15

 Описание опций:
Текущая дата и текущее время в ЦКС в виде: дд.мм.гггг чч:мм:сс;
В работе: длительность непрерывной работы ЦКС в виде дд:чч:мм:сс;
Тлг принято: общее число принятых телеграмм в текущих сутках;

Тлг передано: общее число переданных телеграмм в текущих сутках;

Тлг в очереди: общее число телеграмм в очередях;
ДНС в очереди: общее число автоматических донесений в очередях
 (см. п. 11.1., опция <Показ ДНС в очередях>);

Задержанных тлг: общее число задержанных телеграмм*;
Каналов в аварии: общее число аварийных каналов связи*;
Блокиров каналов: общее число блокированных** каналов связи;*
АС в работе: общее число работоспособных АС в ЦКС;*
Номера и типы задействованных в ЦКС АС;***
* В случае появления нового элемента для указанных опций , данная строка опции выделяется цветом (мигающий красно-желтый). 
** В этой опции указывается чило каналов находящихся в состоянии БА или СВ.
*** При поялении в ЦКС неработоспособного АС, номер и тип АС выделяются цветом (красный). В обычном режиме они выделены зеленым цветом (см. пример 15). 
Примечание: при появлении в ЦКС внекатегорийной телеграммы , в окне удаленного мониторинга появляется выделенная красным цветом дополнительная строка, оповещающая о телеграмме "Р".
14. Обработка телеграмм на РМТО 
Особенности пользовательского интерфейса и обработки телеграмм на рабочих местах  телеграфного обмена (РМТО) и индексации (РМИТ), которые подключены к ЦКС-Х по  локальной сети.

Для более эффективной работы оператора СФКУ в ЦКС-Х разработан дополнительный пользовательский интерфейс, который обеспечивает оперативную обработку тех телеграмм, которые по какой-то причине не были переданы по назначению или требуют дополнительной доработки.  Эксплуатационные номера рабочих мест  СФКУ, которые должны быть оснащены дополнительным сервисом, предварительно вводятся в систему программной поддержки ЦКС-Х. По мере необходимости этот список может быть обновлен системным администратором.      
14.43. Описание  РМТО (ХХХ988,ХХХ987, ХХХ912, ХХХ985 и т.п.)


На примере №1 показано  штатное окно рабочего места телеграфного обмена.
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Пример №1

Ниже приведена последовательность действий оператора  данного рабочего места СФКУ:

· перед началом работы на этом рабочем месте необходимо проследить за тем, чтобы  в  окне  "Параметры" стоял режим "автомат" (см. середина верхней части экрана пр. №1);  
· Если установлен режим "ручной", то нужно перейти в режим "автомат" одновременным нажатием клавиш <Alt+H>. На указанные  клавиши нажать только один раз, так как повторное нажатие устанавливает исходный режим работы;

· нажатием функциональной клавиши <F3> перейти в рабочее окно показанное на пр. №2.
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Пример №2

При создании  рабочего места  локальном диске создается главный каталог D:\XXXXXX.XX с подкаталогами: INP , OUT и PRT , где ХХХХХХ.ХХ  эксплуатационный номер данного рабочего места  (см. пример №2). В каталоге INP хранятся телеграммы переданные из ЦКС на данное рабочее место, а в каталоге OUT принятые в ЦКС телеграммы с данного рабочего места. 
В дальнейшем при архивации телеграммы в каталогах INP или OUT соответственно, автоматически формируется подкаталог  ГГГГММ, а внутри его еще каталог ДД. В конечном итоге каждый из этих каталогов имеет следующую структуру:

D:\ XXXXXX.XX \ INP \ ГГГГММ \ ДД

D:\ XXXXXX.XX \ OUT \ ГГГГММ \ ДД

 
1 

2
 3
 4

где 1 - эксплуатационный номер рабочего места в СФКУ;
 2 - тип каталога (переданные или принятые  телеграммы);

 3 - год (четыре знака) и месяц (2 знака);

 4 - день в месяце (2 знака).

Подкаталог 3 создается в начале года и в начале каждого месяца ,а каталог 4 ежедневно в конце суток или по требованию оператора.

Каждая принятая или переданная на РМТО телеграмма в указанных каталогах запоминается в виде файла, имя которого однозначно определяет данную телеграмму. Имя файла имеет следующую структуру: ММДДРХХХ УУУ, где ММ - номер месяца ДД - день в месяце, Р - идентификатор указывающий на категорию срочности, ХХХ - НМИ рабочего места, УУУ - порядковый номер телеграммы на канале.   

Обработка телеграммы, переданной  на  РМТО, производится  из   каталога 
D:\ XXXXXX.XX \ INP данного рабочего места с помощью следующей процедуры:

· перевести курсор на конец протокола данного рабочего места;

· нажать функциональную клавишу <F3>;

· открыть подкаталог INP;

· отметить нужную телеграмму;

· нажать <Ctrl + F7>;
· редактировать нужным образом выбранную телеграмму и нажать на  клавишу <Esc>;

· ответить на вопросы обрабатывающей программы;
· произвести архивацию  обработанной  телеграммы. Для этого необходимо отметить ранее обработанную телеграмму и  нажать <Shift +F8>;
· ответить на вопрос обрабатывающей программы. 
Для облегчения процесса слежения оператора за поступлением новых телеграмм рекомендуется держать постоянно открытым  каталог D:\XXXXXX.XXX\INP. Тогда при появлении новых телеграмм они будут высвечены в списке файлов. По окончании их обработки их необходимо сразу заархивировать, чтобы очистить список для новых необработанных телеграмм.  
Если требуется дальнейшая обработка для телеграммы, которая уже перенесена в локальный архив данного рабочего места, необходимо:

· открыть соответствующий каталог: D:\XXXXXX.XX\INP\ГГГГММ\ДД или D:\XXXXXX.XX \OUT \ГГГГММ \ДД;

· в подкаталоге ДД отметить нужную телеграмму;

· нажать <Ctrl + F7>;

· выбранную телеграмму редактировать нужным образом и нажать на  клавишу <Esc>;

· ответить на вопросы обрабатывающей программы.
Для обеспечения более эффективной работы оператора СФКУ на рабочем месте РМТО (ХХХ9ХХ/ХХ) предусмотрены следующие дополнительные возможости:

· доступ к архивам ЦКС. Оператор на рабочем месте телеграфного обмена - ХХХ9ХХ/ХХ может запросить требуемый архив телеграммы. С помощью меню, перейти в режим редактирования через меню <Копия>(<Отправить> или же нажатием функциональных клавиш <Ctrl+F7>. После редактирования оператор может отправить телеграмму по назначению (см. примеры 3…7);
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Пример №3
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Пример №4
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Пример №5
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Пример №6
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Пример №7

· доступ к архивам ЦКС по запросу АвтоКСС без ограничения (для данного рабочего  места разрешены любые запросы по АвтоКСС). В частности, для повторной обработки  телеграмм категории срочности "К" (кроме РК[Ц]), если запрос ведется с РМТО,  который в параметрах системы определен как рабочее место криптограмм, выдается полный архив криптограммы. В параметрах системы с указанным статусом может быть задано только одно направление типа РМТО (см. примеры 8,9). Полный архив криптограммы и при обычном поиске (не АвтоКСС), выдается полностью , если поиск ведется с РМТО с "особым статусом" (см. примеры 10...12). 

· доступ к информационной настройке ЦКС с РМТО ХХХ9ХХ/ХХ только для  просмотра (все управленческие функции по конфигурации ЦКС закрыты);

· автоматическое подтверждение внекатегорийной телеграммы по требованию оператора.  
Для установки режима выдачи автоматического подтверждения (КГ4) после приема  внекатегорийной телеграммы необходимо:

· на данном РМТО ХХХ9ХХ/ХХ регистрировать оператора (см. п.11.2.);

· переключиться в режим работы "автомат" (нажать <Alt+H>). Если все указанные условия выполнены то после приема внекатегорийной телеграммы будет сформирована и выдана на данное рабочее место РМТО автоматическое подтверждение в соответствии формату КГ4.  
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Пример №8
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Пример №9
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Пример №10
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Пример №11
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Пример №12

Реализована возможность формирования телеграмм и запросов АвтоКСС с помощью  шаблонов (см. пример 13).

Для работы с шаблонами оператору СФКУ необходимо:

· перевести курсор на конец протокола данного рабочего места;

· нажать на <Alt + F7>;

· нажать на <Alt + F10>;

· в появившемся меню шаблонов выбрать нужный пункт меню и нажать на <Enter>;

· работать с шаблоном и нажать на <Esc>;

· ответить на вопросы обрабатывающей программы.
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Пример №13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Принципы построения телеграфной сети КС+КК

В ЦКС-Х телеграфная сеть общего пользования строится с использованием узлов трех классов: У-1 , У-2 , У-3 и оконечных пунктов (ОП).

Узлы коммутации первого класса У-1 (далее Территориальные или Главные узлы) соединяются между собой по магистральному направлению связи, которому присваивается эксплуатационный номер ХХХ-20/00, где ХХХ – магистральный индекс смежного территориального (главного) узла связи. К каждому территориальному узлу может быть организовано только одно магистральное направление связи. Взаимодействие между двумя территориальными узлами связи обеспечивается по каналу с протоколом работы ЦКС - ЦКС.

Узлы коммутации второго класса У-2 (зоновые узлы) соединяются с узлом У-1 либо магистральным направлением связи типа ХХХ-10/00 (АПК, ЭТК, ЦКС и т.д.), или же зонообразующим направлением ХХХ912/00 (РМОТУ). Оба направления являются зонообразующими. Кроме зонообразующих направлений, при необходимости, к зоновому узлу связи можно организовать магистральное направление связи к станции коммутации каналов (далее СКК) с эксплуатационным номером ХХХ - 12/00, направление РМИТ – ХХХ911/00 и низовые направления связи ХХХХХХ/00 (ГОС, ГУС, РУС).

Остальные магистральные узлы, прямой связи к которым из данного территориального узла нет, регистрируются как закрепленные узлы в виде УУУ--- за направлением ХХХ$ХХ/00, где УУУ - магистральный индекс узла, а ХХХ$ХХ/00 эксплуатационный номер направления, которое является основным направлением передачи для всех шестизначных низовых маршрутных индексов вида УУУ000÷УУУ999. В случае необходимости организации прямой связи к узлу УУУ, схема взаимодействия такая же, как в случае с зоновыми узлами связи.

 Примечание: знак "$" в эксплуатационном номере направления заменяется цифрой или  символом "-". 
При первоначальном запуске ЦКС-Х системой программного обеспечения в базовой зоне генерируется минимальная конфигурация сети, в которую входят служебные направления связи, направление связи ЦКС-ЦКС, направление к Х.400, один служебный канал в состоянии абонентской блокировки "БА" и один канал к направлению Х.400. 

Минимальная сетевая конфигурация ЦКС-Х:

· ХХХ-00/00 – магистральное направление ЦКС-ЦКС в базовой зоне;

· ХХХ901/00 – служебное направление ТАУ СД;

· ХХХ901/01 – служебный канал ТАУ СД;
· ХХХ902/00 – служебное направление ТАД СД;

· ХХХ911/00 – служебное направление РМИТ;

· ХХХ988/00 – служебное направление РМТО СД;

· ХХХ984/00 – направление к Х.400; 

· ХХХ984/01 – канал к Х.400.
 Направления связи делятся на следующие типы:

Магистральные направления связи

Эксплуатационный номер магистрального направления связи (ЦКС-ЦКС, ЦКС-АПК, ЦКС-ЭТК-КС, ЦКС-СКК) имеет следующий формат:
 ХХХ-ХХ/00 
    1     23 
        где 1 – магистральный или низовой индекс узла связи;

2 – признак территориальной принадлежности. Принимает значения 0,1,2.

0 – данный узел входит в базовую зону;

1 – данный узел входит в территорию, обслуживаемую ЦКС (не базовая зона);

2 – данный узел входит в другую территорию, обслуживаемой другим ЦКС.

3 – протокол работы ЦКС с узлом. Принимает значение 0 и 2.

0 – протокол взаимодействия на данном участке - ЦКС-ЦКС;

2 - протокол взаимодействия на данном участке - ЦКС-СКК*.
* Направление к станции КК может быть создано в базовой или в другой зоне, входящей в территорию обслуживания ЦКС (в этом случае признак территориальной принадлежности принимает одно из значений 0 или 1). 
Низовые направления связи
Эксплуатационный номер низового направления связи имеет один из следующих форматов: ХХХХХХ/00, ХХХХХХ:00 или ХХХ9ХХ/00, 

1

2


3

        где 1 – эксплуатационный номер направления связи к ОП;

2 – эксплуатационный номер направления связи к АТ (выделенный абонент);

3 – эксплуатационный номер служебного направления связи (существует утвержденный список служебных направлений).

Зонообразующие направления

В ЦКС - Х практикуется термин "Зонообразующее направление". Это те направления, при организации которых создается узел связи, к которому существует хотя бы одна прямая связь из ЦКС. Таковыми являются магистральное направление с эксплуатационным номером вида ХХХ-10/00 или низовое направление с эксплуатационным номером вида ХХХ912/00, где ХХХ – магистральный индекс данного узла связи. В зоне ХХХ допускается наличие обоих направлений. Если в данной зоне организованы и другие направления, то одно из двух зонообразующих направлений всегда должно присутствовать. В случае ликвидации направления к данной зоне, последним удаляется зонообразующее направление.

Организация направления связи

Для организации в ЦКС обычного или служебного направления связи в первую очередь необходимо организовать зону с данным магистральным индексом. Организация зоны производится кодограммой (см. Приложение 3 –КГ146). 
Существует три способа организации зоны:
· организация магистрального направления типа ЦКС-ЦКС (АПК-КС, ЭТК-КС, зоновый ЦКС и т.д.). Все зоновые узлы коммутации телеграфных сообщений в ЦКС описываются как магистральные направления связи с эксплуатационным номером ХХХ-10/00, где ХХХ- магистральный индекс зоны, 1- указывает тип территориальной принадлежности (зона), а 0 – тип протокола <ЦКС-ЦКС>. Более детальное описание параметров для направлений производится в меню <Характеристики>;
· организация низового направления связи к рабочему месту телеграфного обмена РМОТУ (ХХХ912/00). Эксплуатационный номер зообразующего направления имеет следующий вид – ХХХ912/00, где ХХХ - магистральный индекс создаваемой зоны;
· организация узла связи путем закрепления его магистрального индекса за другим направлением связи (закрепленный узел). 
В каждой зоне можно организовать до 1000 низовых направлений связи, с учетом направлений ХХХ911/00 и ХХХ912/00, а в базовой зоне с учетом низовых направлений связи, включенных в минимальную конфигурацию. Во всех зонах можно организовать два магистральных направления – направление связи к смежному ЦКС (зоновый) и направление к станции коммутации каналов (СКК)*.

* При создании магистрального направления к СКК, необходимо убедиться в наличии направления РМОТУ (ХХХ912/00), в противном случае процедура считается некорректной. 
Удаление направления связи

Нельзя удалить направление если:

· направление входит в минимальную конфигурацию;

· на направлении есть очереди телеграмм (авт. донесений);

· к направлению подлючен(ы) канал(ы);

· направление задействовано в других схемах передачи;

· за направлением закреплены автоматически выдаваемые донесения;

· для направления создан список разрешенных маршрутных индексов;

· направление задействовано в схеме сброса телеграмм;

· направление является основным направлением передачи для абонента сети 02 (АТ-50 или TELEX) в случае неисправности или аварии;

· направление назначено в качестве места сброса для телеграмм сети 02 , которые не могут быть переданы по прямому назначению (контроль телеграмм сети 02);

· направление назначено в качестве рабочего места контроля телеграмм сети 02;
· направление РМОТУ (ХХХ912/00) если в данной зоне организовано направление к станции КК;

· в зоне оно является единственным зонообразующим, но не последним направлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Формализованные тексты автоматически выдаваемых донесений

1. ДНС 23 - Информация о сбросе телеграммы с канала ЦКС-ЦКС.
Д023 ПРОИЗОШЕЛ СБРОС ТЕЛЕГРАММЫ С КАНАЛА XXX-X0/XX

1

ВРМ ХХХХ 

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС – ЦКС.

2. ДНС24 – Информация о канале ЦКС-ЦКС.

 Д024 ХХХ-ХХ/ХХ СОСТОЯНИЕ (причина возникн.) 

1

 ИСХ ХХХХ ВХ ХХХХ КАНАЛ ХХ НАШ ВХ ХХХХ ИСХ ХХХХ

 2
        3 

      4

       5

  6

 ХХХХ

 7

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС – ЦКС;

2 - значение исходящего счетчика смежного ЦКС;

3 - значение входящего счетчика смежного ЦКС;

4 – порядковый номер канала на направлении ЦКС – ЦКС;
5 – значение входящего счетчика нашего ЦКС;

6 - значение исходящего счетчика нашего ЦКС;
7 – время формирования ДНС24.

3. ДНС25 – Информация о канале ЦКС – ОП или ЦКС – СКК.

 Д025 ХХХ$ХХ/ХХ СОСТОЯНИЕ ( причина возникн.)

1

 ХХХХ

 2

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС – ОП или ЦКС – КК;

2 - время формирования ДНС25. 

4. ДНС26 – Информация о канале ЦКС-ОП: канал в состоянии БП более 30 минут. 
Д025 XXXXXX/XX СОСТОЯНИЕ БА 30 МИНУТ

 1

ХХХХ

 2 

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС – ОП;
2 - время формирования ДНС26.
5. ДНС50 – Полные журнальные данные телеграммы категории обработки «К[Ц]» или «В[Ц]».
 Д050 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ ХК(В)[Ц] ХХ ХХХХХХ [ХХХ] ХХ

 1
       2
    3 
      4 
    5  
       6 
  7
    8
  9

 ИСХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ

10
 11
 12     13

 ХХХХ

 14

 где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

 2 – порядковый номер телеграммы по входу;

 3 – время приема телеграммы;

 4 – дата приема;

 5 - приоритет и категория обработки;

 6 – индекс сети;

 7 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения, если в категории обработки не стоит признак циркулярной обработки;

 8 – номер схемы циркуляра (если в категории обработки стоит «Ц»);

 9 – количество переприемов;

 10 – эксплуатационный номер исходящего канала;

 11 – порядковый номер телеграммы на передаче;

 12 – время передачи телеграммы;

 13 – дата передачи;

 14 – время формирования ДНС50. 
6. ДНС51 – Полные журнальные данные телеграммы категории срочности "Р", переданной по обходному направлению связи.

 Д051 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ РК(В)[Ц] ХХ ХХХХХХ [ХХХ] ХХ

  1
          2       3    
      4
    5 
       6 
   7  
    8     
  9

 ПЕРЕДАНА В ОБХОД (ПЕРЕКЛЮЧЕНА ПО КГ)
 ИСХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ

 10

11    12
        13

 ВРЕМЯ ХХ.ХХ

       14

 НННН ЧЧММ

где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

 2 – порядковый номер телеграммы по входу;

 3 – время приема телеграммы;

 4 – дата приема;

 5 - приоритет и категория обработки;

 6 – индекс сети;

 7 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения, если в категории обработки не стоит признак циркулярной обработки;

 8 – номер схемы циркуляра (если в категории обработки стоит «Ц»);

 9 – количество переприемов;

 10 – эксплуатационный номер исходящего канала;

 11 – порядковый номер телеграммы на передаче;

 12 – время передачи телеграммы;

 13 – дата передачи;

 14 – время формирования ДНС51. 
7. ДНС68 – Входящие данные внекатегорийной телеграммы (Р) после приема предзаголовка и после приема телеграммы.

 Д068 ОБРАБОТКА Р ВРЕМЯ ХХХХ

       1

 ЖУРНАЛ 
 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ РХ[Ц]01 ХХХХХХ ХХХ ХХ

2
          3       4
       5
       6

7          8       9

 БЛОКИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 ХХХ$ХХ/00 ХХХ$ХХ/00 ……………….ХХХ$ХХ/00

10
10

10

10

 ХХХХ

  11

где 1 – время появления предзаголовка;
      2 – эксплуатационный номер входящего канала;

      3 – порядковый номер телеграммы на приеме;

      4 – время приема предзаголовка;

      5 – дата приема;

6 – приоритет, категория обработки и индекс сети;

7 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения, если в категории обработки не стоит признак циркулярной обработки; 

8 – номер схемы циркуляра, если в категории стоит признак схемной обработки;

9 – количество переприемов;

10 – перечень блокированных направлений; 

11 – время формирования ДНС68. 
8. ДНС69 – Информация о каналах связи от которых не поступили подтверждения (КГ4) о приеме внекатегорийной телеграммы.

 Д069 ДЛЯ "Входящие журнальные данные внекатегорийной телеграммы"

        НЕТ КГ 4 ОТ
 ХХХ$ХХ/ХХ  ИСХ ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ 
          1                       2               1                        2              1                         2  
ХХХ$ХХ/ХХ  ИСХ ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ
……………….                      
 ХХХХ

    3
где 1 – эксплуатационный номер канала от которого не поступило КГ4;

      2 – порядковый номер переданной , но не подтвержденной внекатегорийной 

            телеграммы;

                    3 – время формирования ДНС69.
9. ДНС169 - Информация о завершении обработки данной внекатегорийной телеграммы и о  каналах связи от которых не поступили подтверждения на указанную телеграмму.

                Д169 ДЛЯ "Входящие журнальные данные внекатегорийной телеграммы"  
                       НЕТ КГ 4 ОТ
 ХХХ$ХХ/ХХ  ИСХ ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ 
          1                       2               1                        2              1                         2  

ХХХ$ХХ/ХХ  ИСХ ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ  ХХХ$ХХ/ХХ ИСХ  ХХХХ
……………….                      
             ОБРАБОТКА ОКОНЧЕНА 

 ХХХХ

    3
где 1 – эксплуатационный номер канала от которого не поступило КГ4;

      2 – порядковый номер переданной, но не подтвержденной внекатегорийной 

            телеграммы;

                    3 – время формирования ДНС69.
10. ДНС070 – Информация о поступлении телеграммы не по схеме от направления, на которое установлен «режим 2».
  Д070 ХХХ-ХХ/ХХ ВХ. НОМЕР ХХХХ НЕ ПО СХЕМЕ.

                     1

           2 
 ХХХХ

   3

 НННН ЧЧММ

где 1 – эксплуатационный номер канала по которому принята телеграмма;

       2 – порядковый номер телеграммы на приеме;

       3 – время формирования ДНС070.
11. ДНС071 – Информация об автоматически повторенных телеграммах на связях        ЦКС – ОП.
 Д071 ХХХХХХ/ХХ ПОВТОР ХХХ – ХХХ

           
1
             
2

 ХХХХ

   3

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС-ОП по которому запрошен автоматический повтор последних не более 10-ти переданных по каналу телеграмм;

      2 – интервал автоматического повтора;

      3 – время формирования ДНС071.
12. ДНС073 - Входящие журнальные данные принятой особоважной (К) телеграммы.
  Д073 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ ХК[Ц]01 ХХХХХХ ХХХ ХХ

   1
          2        3
       4
         5

  6        7       8

 ХХХХ

    9

где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

      2 – порядковый номер телеграммы на приеме;

      3 – время приема телеграммы категории обработки «К»;
      4 – дата приема;

      5 – приоритет, категория обработки и индекс сети;

      6 - шестизначный маршрутный индекс пункта назначения, если в категории обработки   не стоит признак циркулярной обработки; 

      7 – номер схемы циркуляра, если в категории стоит признак циркулярной обработки;

      8 – количество переприемов;

      9 – время формирования ДНС73.

13. ДНС074 - Входящие журнальные данные и текст принятой особоважной (В) телеграммы.

 Д074 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ ХВ[Ц]01 ХХХХХХ ХХХ ХХ

1
       2
      3
     4
   5

6       7       8

 (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

 КОПИЯ ТЕКСТА ОСОБОВАЖНОЙ ТЕЛЕГРАММЫ

 ХХХХ

 9

где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

2 – порядковый номер телеграммы на приеме;

3 – время приема телеграммы категории обработки «В»;
4 – дата приема;

5 – приоритет, категория обработки и индекс сети;

6 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения , если в  категории обработки не стоит признак циркулярной обработки; 

7 – номер схемы циркуляра, если в категории стоит признак циркулярной обработки;

8 – количество переприемов;

9 – время формирования ДНС74.

14. ДНС75 – Входящие журнальные данные и текст принятой внекатегорийной телеграммы.

 Д075 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХ$ХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ РХ[Ц]01 ХХХХХХ ХХХ ХХ

1
      2
       3
    4
    5
   
6       7       8

 (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

 КОПИЯ ТЕКСТА ВНЕКАТЕГОРИЙНОЙ ТЕЛЕГРАММЫ

 ХХХХ

 9

где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

2 – порядковый номер телеграммы на приеме;

3 – время приема внекатегорийной телеграммы;

4 – дата приема;

5 – приоритет, категория обработки и индекс сети;

6 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения, если в категории обработки не стоит признак циркулярной обработки; 

7 – номер схемы циркуляра, если в категории стоит признак циркулярной обработки;

8 – количество переприемов;

9 – время формирования ДНС75.
15. ДНС76 – Входящие журнальные данные внекатегорийной телеграммы и  полученные подтверждения по телеграмме «Р».
  Д076 ЖУРНАЛ

 ВХ ХХХХХХ/ХХ ХХХХ ХХХХ ХХ.ХХ РХ[Ц]01 ХХХ ХХХХХХ ХХ

1
      2
       3
    4
    5
   
6       7       8

КС 4 ХХХ ОТ ОП ХХХХХХ/ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ

9

10
     11

12

 ХХХХ

 13

где 1 – эксплуатационный номер входящего канала;

       2 – порядковый номер внекатегорийной телеграммы на приеме;

       3 – время приема;

       4 – дата приема;

       5 – приоритет, категория обработки и индекс сети;

       6 – номер схемы циркуляра, если в категории обработки указан признак циркулярной   

             обработки;

       7 – шестизначный маршрутный индекс пункта назначения; 
       8 – количество переприемов;

       9 – порядковый номер, котроым подтверждена внекатегорийная телеграмма;
      10 – эксплутационный номер ОП, от которого получено КГ4;

      11 – время подтверждения телеграммы «Р»;

      12 – подпись телеграфиста из КГ4;
      13 – время формирования ДНС76.
15. ДНС080 – Информация об изменении значения счетчика приема или передачи на канале связи ЦКС – ЦКС.

 ДНС080 

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ (РУЧНАЯ) КОРРЕКЦИЯ СЧЕТЧИКОВ НА XXX-XX/XX

1

 ВХОД БЫЛО NNNN СТАЛО NNNN

    2

       3

ИСХОД БЫЛО NNNN СТАЛО NNNN

      2

       3

 ХХХХ

   4 

где 1 – эксплуатационный номер канала ЦКС-ЦКС;

       2 – исходное значение счетчика на приеме (передаче);

       3 – установленное значение счетчика на приеме (передаче);

       4 – время формирования ДНС080.
16. ДНС112 – Информация о направлениях связи на которых стоит «Р».
 Д112 ОЧЕРЕДЬ Р НА НАПРАВЛЕНИЯХ

 ХХХ$ХХ/00 ХХХХ

 ХХХ$ХХ/00 ХХХХ

 …………… ………

 …………… ………

 ХХХ$ХХ/00 ХХХХ

 1
2

 ХХХХ

 3
где 1 – эксплуатационный номер направления на котором стоит «Р»;

      2 – количество телеграмм «Р» в очереди на данном направлении;

      3 – время формирования ДНС112.

17. ДНС199 – Информация о расхождении в конфигурации со смежным UDP шлюзом.
  ДНС199

 РАЗЛИЧИЯ В КОНФИГУРАЦИИ АС XX

        1

NNN НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН НА УДАЛЕННОМ ШЛЮЗЕ | NNN НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН ...

 2 
где 1 – номер АС;
       2 – точка подключения на АС.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формализованные тексты служебных кодограмм

КГ12 – Установить (снять) диспетчерскую блокировку на (со) всех каналах(ов)  направления связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ (КС(12(ХХХ$ХХ/00(Х(НННН(( 

1
        2

где: 1 – эксплуатационный номер направления;

2 – характер выполняемой операции (1 – установить ,0 –снять).

 Примечание: если хотя бы один канал данного направления находится в одном из  состояний "БС", "БР" или "ОР", то кодограмма с признаком "1", не будет выполнена, также она не будет выполнена с признаком "0", если на направлении есть хотя бы один канал в состоянии "БС". 
КГ20 – Формализованный текст кодограммы создания телеграфного канала связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(20(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХ-ХХ-ХХХ(Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х(Х-Х-Х-Х(НННН(( 

 1
        2    3       4        5 6  7  8  9 1011121314  1516 1718 
        где: 1 -  эксплуатационный номер канала(
 2 – номер устройства сопряжения ; 

 3 – номер модуля на данном устройстве сопряжения(
 4 – точка подключения на данном модуле;

 5 – приоритет канала при выдаче сообщения;

 6 – прием по каналу разрешен;

 7 – разрешена передача по каналу; 

 8 – разрешен прием схемных телеграмм ;

 9 – зарезервирован (устанавливается значение 0);

10 - автоматическая выдача расписки;

11 – установлен или не установлен режим протоколирования; 
12 – контроль блокировки;

13 – выдача минутного импульса (лат. регистр);

14 – запрос квитанции каждые 40 минут;

15 – дуплексный (значение 0) ,  полудуплексный без А/О (значение 1),  
        полудуплексный с А/О (значение 2);

16 – скорость канала («1» – 50 Бод , «2» - 100 Бод , «3» - 200 Бод);

17 – радиоканал;

18 – ленточный (значение 1),  рулонный (значение 0). 
КГ20 – Формализованный текст кодограммы создания канала типа Х.25 и UDP/IP. Управляющая кодограмма. 

КС(20(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХ-ХХ-ХХХ( Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х(Х(НННН((

1                      2     3     4         5  6  7  8  9 1011121314   15
        где: 1 -  эксплуатационный номер канала(
 2 – номер устройства сопряжения ; 

 3 – номер модуля на данном устройстве сопряжения(
 4 – точка подключения на данном модуле;

 5 – приоритет канала при выдаче сообщения;

 6 – прием по каналу разрешен;

 7 – разрешена передача по каналу; 

 8 – разрешен прием схемных телеграмм ;

 9 – зарезервирован (устанавливается значение 0);

10 - автоматическая выдача расписки;

11 – установлен или не установлен режим протоколирования; 

12 – контроль блокировки;

13 – выдача минутного импульса (лат. регистр);

14 – запрос квитанции каждые 40 минут;

15 – дуплексный (значение 0) ,  полудуплексный без А/О (значение 1),  

        полудуплексный с А/О (значение 2);

КГ20 – Формализованный текст кодограммы создания канала по локальной сети и  канала типа TCP/IP. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(20(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХ-ХХ-ХХХ(Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х(Х(
1
        2    3       4       5  6  7  8  9 1011121314   15 

ААА…АА(НННН(( 

     16  
        где: 1 -  эксплуатационный номер канала(
 2 – номер устройства сопряжения ; 

 3 – номер модуля на данном устройстве сопряжения(
 4 – точка подключения на данном модуле;

 5 – приоритет канала при выдаче сообщения;

 6 – прием по каналу разрешен;

 7 – разрешена передача по каналу; 

 8 – разрешен прием схемных телеграмм ;

 9 – зарезервирован (устанавливается значение 0);

10 - автоматическая выдача расписки;

11 – установлен или не установлен режим протоколирования; 

12 – контроль блокировки;

13 – выдача минутного импульса (лат. регистр);

14 – запрос квитанции каждые 40 минут;
15 – тип  вызывающий (клиент, значение 1) или вызываемый (сервер, значение 0);

               16 - сетевой адрес;

КГ21 – Удаление канала связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(21(ХХХ$ХХ(ХХ(НННН(( 

 1 
где( 1 - эксплуатационный номер удаляемого канала связи.

КГ23 – Изменить состояние канала связи. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(23(ХХХ$ХХ(ХХ(Х(НННН(( 

 1
       2

где( 1 - эксплуатационный номер канала связи(
2 - характер выполняемой операции (1 – установить БД , 0 –снять, 2 – установить ПР , 3 – установить БС , 4 – снять БС ).

КГ26 - Установка значения текущего счетчика (входящего, исходящего) на канале связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(26(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХХХ(ХХХХ(НННН((
 1

 2
 3

где( 1- эксплуатационный номер канала связи(
2 - значение входящего счетчика(
3 – значение исходящего счетчика. 

КГ30 - Подключение ( отключение ) маршрутного индекса к направлению связи на передаче. Назначение обходов (обход1 или обход2). Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(30(ХХХ$ХХ(00(Х(Х(ХХХ$ХХ(НННН(( 

1
      2     3
 4 
где(1 - эксплуатационный номер направления связи за кем должен быть закреплен МИ(
2 - признак определяющий схему пере дачи ( основное , обход1 или обход2 )(
3 - характер выполняемой операции(
4 - низовой или магистральный маршрутный индекс.

КГ31 - Подключение (отключение) разрешенных маршрутных индексов к направлению связи на приеме. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(31(ХХХ$ХХ/00(Х(ХХХ$ХХ(НННН((
 1
      2         3 
где(1 - эксплуатационный номер приемного направления связи(
2 - характер выполняемой операции(
3 - низовые или магистральные маршрутные индексы.

КГ31 – Ликвидация списка разрешенных маршрутных индексов данного магистрального направления связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(31(ХХХ$ХХ/00(НННН((
1

где:1 – эксплуатационный номер направления связи;

КГ34 - Создание и обновление списка схемы циркуляра. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(34(ХХХ(Х(ХХ(ХХХ$ХХ(НННН((
1     2
   3
 4 
где(1 – номер схемы циркуляра(
2 – характер выполняемой операции (0 – удаление указанного в кодограмме индекса , 1 – включение в схему указанного индекса);

3 - тип сети к которой принадлежит указанный в кодограмме индекс;

4 - трехзначный или шестизначный маршрутный индекс.
КГ36 – Переключение телеграмм из очереди с данным НМИ категории срочности "Р", "А", "С" , "П" и "Б " с текущего направления на указанное в кодограмме направление связи. Управляющая кодограмма без запоминания в конфигурации ЦКС.

ЗЦЗЦ(КС(36(ХХХ$ХХ/00(ХХ(ХХХХХХ(ХХХ(Х(ХХХ$ХХ/00

1
       2

3
  4     5

6 
где:1 – эксплуатационный номер текущего направления связи;

2 – индекс сети назначения переключаемых телеграмм; 

3 – шестизначный маршрутный индекс назначения;

4 – количество переключаемых телеграмм;

5 – признак определяющий категорию срочности переключаемых телеграмм (Р,А,С,П,Б);

6 – эксплуатационный номер направления, на которое должны быть переключены указанные телеграммы.

КГ38 – Разрешение (запрет) автоматического обхода телеграмм категории срочности "П" или "Б" с направления связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(38(ХХХ$ХХ/00(Х(НННН((
1
      2 
КГ38 – Разрешение ( запрет ) автоматического обхода телеграмм категории срочности "П" или "Б" со всех задействованных в ЦКС направлений. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(38(Х(НННН((
2 

где: 1 – эксплуатационный номер направления;

2 – характер выполняемой процедуры.

КГ39 - Создать (удалить) номер схемы циркуляра. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(39(ХХХ(Х(НННН((
        1
       2 

где: 1 - номер схемы циркуляра;

2 - характер выполняемой операции (0 – расформирование номера схемы циркуляра, 1 – формирование номера схемы циркуляра, 2 – открыть схему циркуляра, 3 – закрыть схему циркуляра, 4 – очистка списка схемы циркуляра с сохранением номера). 
КГ41 - Установка на направлении связи режима работы на приеме. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(41(ХХХ$ХХ(00(Х(НННН((
 1
       2

где( 1 - эксплуатационный номер направления связи(
2 - признак (значение) режима.

КГ46 - Организация (удаление) направления связи. Управляющая кодограмма. 
ЗЦЗЦ(КС(46(ХХХ$ХХ(00(Х((ХХ..ХХ((НННН((
 1 
      2 
   3 
ЗЦЗЦ(КС(46(ХХХ$ХХ(00(АЛЬТ(Х((ХХ..ХХ((НННН((
1
      4
        2

3 
где( 1 - эксплуатационный номер направления(
 2 - характер выполняемой операции (1 – создать , 0 – удалить);
 3 – наименование узла или рабочего места ( не более 24-х знаков, необязательный параметр);

 4 - альтернативные направления: ЦКС-ЦКС, ЦКС-РМИТ( отличное от 911, ЦКС- ВЫДЕЛЕННЫЙ АБОНЕНТ, с форматом эксплуатационного номера направления типа ЦКС-ОП.

 Примечание: при организации магистрального направления к станции КК  необходимо установить требуемую скорость ( по умолчанию 50 Бод ) для СКК и тип станции ( протокол сигналов взаимодействия). 
КГ47 - Организация альтернативного обходного направления ("Обход БВ"). Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(47(ХХ$ХХХ(ХХХ$ХХ/00(НННН(( 

 1


2
КГ47 – Аннулирование назначения "Обход БВ". Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(47(ХХ$ХХХ( НННН(( 

 1 
где: 1 - маршрутный индекс;

2 – эксплуатационный номер альтернативного направления ("Обход БВ"). 
КГ61 - Закрепление ( открепление ) автоматически выдаваемого донесения за служебным направлением связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(61(ХХХ9ХХ(00(ХХХ9ХХ(00(ХХХ(НННН((
 1

 2                 3

где: 1 - эксплуатационный номер направления от которого должно быть откреплено указанное в кодограмме донесение;
 2 - эксплуатационный номер служебного направления за которым должно быть закреплено автоматически выдаваемое донесение;
 3 - номер автоматически выдаваемого донесения.

КГ67 – Включить (удалить из конфигурации) в конфигурацию Аппаратуру сопряжения – АС. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(67(Х(ХХ(Х(ХХ(ХХХ(НННН(( 
1
   2     3      4
     5

где: 1 – тип АС;

 2 – номер аппаратуры сопряжения;

 3 - характер выполняемой операции (0 или 1);

 4 – число модулей в АС;

 5 - число каналов в модуле; 
 Примечание: параметры 4 ( 5 присутствуют только при включении Аппаратуры сопряжения в конфигурацию ЦКС.

КГ88 – Установить (снять) на канале «БП» (блокировка с пульта). Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(88(ХХХХ(НННН((
         1    2

где: 1 – номер пульта и точка на пульте ПТСП;

2 – характер выполняемой процедуры (установить, снять).

КГ91 - Закрепить (открепить) канал связи на ПТСП. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ (КС(91(ХХХ$ХХ(ХХ(Х(ХХ-ХХ(НННН((
 1
         2
     3

где( 1 - эксплуатационный номер канала(
2 - характер выполняемой операции(
3 - номер пульта и точка на данном пульте ПТСП.

КГ93 - Установка на канале связи режима работы по расписанию. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(93(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХХХ-ХХХХ(………(Х(НННН((
 1

 2
 
  2
3 
где( 1 - эксплуатационный номер канала связи(
 2 - начало и конец сеанса (за сутки можно установить три интервала);

 3 - признак определяющий день недели или на «всю неделю».
КГ99 - Индексация телеграмм.
ЗЦЗЦ(КС(99(ХХ(ХХХХХХ(НННН(
 1

2

где: 1 - индекс сети;

2 - шестизначный низовой маршрутный индекс;

 КГ100 – Изменение статуса на канале связи. Формат такой же как КГ20, отсутствует номер АС.

КГ111- Включить или отключить режим ведения протоколов для всех задействованных в ЦКС каналов связи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(111(Х(НННН((
         1 
где: 1 – характер выполняемой операции. 

КГ113 – Установить (снять) режим «тарифицируемый» на низовое  направление связи. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(113(ХХХХХХ(00(Х(НННН((
 1
         2 
где: 1 - эксплуатационный номер направления связи;

 2 – характер выполняемой операции.
КГ120 - Замена точки подключения на устройстве сопряжения и  на ПТСП. Управляющая кодограмма. 

ЗЦЗЦ(КС(120(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХ(ХХ(ХХХ((ХХ-ХХ(НННН((
1

2       3
      4

5 
где( 1 – эксплуатационный номер данного канала(
2(4 – характеристики аппаратуры сопряжения: 

2 – номер аппаратуры сопряжения(
3 – номер модуля на аппаратуре сопряжения;

 4 – точка подключения на указанном модуле аппаратуры сопряжения(
 5 – номер пульта на ПТСП и точка подключения на ПТСП.
КГ121 – Разрешить или запретить работу АвтоКСС. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(121(Х(НННН((
 

         1

где: 1 – характер выполняемой процедуры (1 – включить режим АвтоКСС, 0 – отключить).

КГ122 – Разрешить или запретить работу АСИТ (встроенная в ПО ЦКС индексация телеграмм). Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(122(Х(НННН((
  1

где: 1 – характер выполняемой процедуры (1 – включить АСИТ, 0 – отключить).

КГ126 – Установка на данном канале связи значений входящих и исходящих счетчиков «конца суток». Управляющая кодограмма. 

ЗЦЗЦ(КС(126(ХХХ$ХХ(ХХ(ХХХХ(ХХХХ(НННН((
 1

 2
     3

где: 1 – эксплуатационный номер запрашиваемого канала связи;

2 – новое значение канального счетчика «конца суток» на приеме;

3 – новое значение канального счетчика «конца суток» на передаче.

КГ130 - Замена базового маршрутного индекса данного направления на базовый маршрутный индекс другого направления. Управляющая кодограмма. 

ЗЦЗЦ(КС(130(ХХХ$ХХ(00(Х(ХХХ$ХХ(00(НННН((
 1
         2   
3

 где( 1 – эксплуатационный номер заменяемого направления(
 2 – характер выполняемой операции;
 3 – эксплуатационный номер направления , которым будет заменено указанное в кодограмме направление связи.

КГ135 - Назначение направлению связи альтернативного направления с переключением текущей очереди телеграмм с основного направления на альтернативное (перенаправление). Управляющая кодограмма. 

ЗЦЗЦ(КС(135(ХХХ$ХХ(00(ХХХ$ХХ(00(НННН((
 1


   2 
КГ135 – Аннулирование режима перенаправления. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(135(ХХХ$ХХ(00(НННН((
 1 
где( 1 - эксплуатационный номер заменяемого направления(
2 - эксплуатационный номер направления , которым будет заменено указанное в кодограмме направление связи.

КГ136 – Переключение телеграмм из очереди категории срочности "Р", "А", "С", "П" и "Б" с текущего направления на другое направление связи. Управляющая кодограмма без запоминания в конфигурации ЦКС.

ЗЦЗЦ(КС(136(ХХХ$ХХ/00(ХХХ(Х(ХХХ$ХХ/00(НННН((
 1

2      3

4

где: 1 – эксплуатационный номер текущего направления связи;

2 – количество переключаемых телеграмм;

3 – признак , определяющий категорию срочности (Р,А,С,П,Б);

4 – эксплуатационный номер направления , на которое должны быть переключены телеграммы данной категории срочности.

КГ137 - Переключение телеграмм из очереди с категорией срочности "Р ", " А" и "С" и с категорией обработки "В" с текущего направления на другое направление связи. Управляющая кодограмма без запоминания в конфигурации.

ЗЦЗЦ(КС(137(ХХХ$ХХ/00(ХХХ(Х(ХХХ$ХХ/00(НННН((
 1

 2     3
    4

где: 1 – эксплуатационный номер текущего направления связи;

2 – количество переключаемых телеграмм;

3 – признак, определяющий категорию срочности (Р,А,С ) или В (все Р, А и С категории обработки В );

 4 – эксплуатационный номер направления, на которое должны быть переключены телеграммы данной категории срочности.

КГ146 – Организация телеграфного узла связи (зоны и территории). Присваение "типа" данному телеграфному узлу. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(146(ХХХ-ХХ(НННН((
 1 
 ХХХ912(НННН((
   1 
 ХХХ- - -(ХХХ$ХХ(00 (НННН((
   1

   2 
где( 1 - первые три цифры магистральный индекс данного телеграфного узла, а последние три символа определяют тип узла. Комбинация --- означает закрепленный узел и в этом случае в  КГ146 необходимо указать эксплуатационный номер направления, за кем закрепляется данный телеграфный узел. Комбинации «-10» или «-20» указывают на зонный или территориальный узел связи, где «1» и «2» определяют территориальную принадлежность, а «0» тип узла – ЦКС.
 2 - эксплуатационный номер направления для узла типа «Закрепленный  узел». 
 КГ147 - Обозначение телеграфного узла связи. Управляющая кодограмма. 

ЗЦЗЦ(КС(147(ХХХ(ХХХХХ...ХХХ(ХХХ...ХХХ(НННН((
 1
2

    3

где( 1 – магистральный индекс данного телеграфного узла(
 2 – название данного телеграфного узла(
 3 – название страны, где расположен данный телеграфный узел.

КГ150 - Изменение названия направления связи. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(150(ХХХ$ХХ(00(Новое название(НННН((
 1

 2 
где: 1 - эксплуатационный номер направления связи;

2 - новое значение (не более 24-х знаков).

КГ151- Назначение режима контроля телеграмм сети 02. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(151(ХХХ(ХХХУУУ/00(ХХХZZZ/00(НННН((
 1
 2

 3

где: 1- магистральный индекс зоны, для которой устанавливается режим контроля;
2 – РМ индексации, куда будут направлены все телеграммы сети 02 в зоне;

3 – РМ сброса, куда будут направлены телеграммы сети 02, не переданные после контроля прямому назначению.

КГ151- Отмена режима контроля телеграмм сети 02. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(151(ХХХ(НННН((
 1 
где: 1– магистральный индекс зоны, для которой будет отменен режим контроля.

КГ162 – Показывать (не показывать) в режиме мониторинга очереди телеграмм на закрытых по расписанию направлениях. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(162(Х(НННН((
  1

где( 1 - характер выполняемой процедуры.

КГ177 – Обозначение абонента сети 02. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(177(ХХХ(ХХХХХХ(ХХ…ХХ(Х…Х(НННН((
1
2

3
   4

где: 1 – магистральный индекс станции;

2 – шестизначный индекс абонента сети 02;

3 – название абонента;

4 – позывные абонента сети 02. 
КГ181- Установка (снятие) запрета на (с) абонента сети АТ-50 или TELEX. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(181(ХХХ(Х(ХХХХХХ(НННН((
1       2

3 
где: 1 – магистральный индекс станции;

2 – характер выполняемой операции (1 – установить запрет, 0 – снять запрет, 2 – снять запрет со всех абонентов);

 3 – низовой индекс абонента сети АТ-50 или TELEX. 

Примечание: если снимается запрет со всех абонентов станции КК, то позиция 3 в кодограмме отсутствует.

КГ187 – Разрешение (запрет) автоматического обхода с закрытого по расписанию направления на направление "Обход БВ" или "Обход1" телеграмм категории срочности "П" и "Б". Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(187(ХХХ$ХХ/00(Х(Х(НННН((
 1
        2     3 
ЗЦЗЦ(КС(187(Х(Х(НННН((
 2     3 
где: 1 – эксплуатационный номер закрытого по расписанию направления;

2 – характер выполняемой процедуры (разрешить, запретить);
3 – признак определяющий день недели (0(7 , где 0 означает режим  на всю неделю).

КГ188 – Не фиксировать (фиксировать) замедление на телеграмму категории срочности "С" в режиме хранения на направлении связи, закрытого по расписанию. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(188(ХХХ$ХХ/00(Х(НННН((
1
        2 
ЗЦЗЦ(КС(188(Х(НННН((
 2 
где: 1 – эксплуатационный номер закрытого по расписанию направления;

2 – характер выполняемой процедуры (1 – не фиксировать, 0 – фиксировать).

КГ193 – Установить (снять) статус «тарифицируемый» на (с) абонента сети АТ-50 или TELEX для данной станции КК. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(193(ХХХ(Х(ХХХХХХ(НННН((
1      2

3 
где: 1 – магистральный индекс станции КК;
2 – характер выполняемой операции (0 – "служебный", 1 – "хозрасчетный", 2 – "бюджетный"); 
3 – низовой индекс абонента сети АТ-50 или TELEX.
КГ195 – Регистрация абонентов сети АТ-50 или TELEX . Разделение и идентификация  абонентов станции КК по статусу абонента: "хозрасчетный","бюджетный"  или "служебный".  Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(195(Х(ХХХ(ХХХХХХ(НННН((
 1
      2

3 
где: 1 – характер выполняемой операции (0–служебный, 1– хозрасчетный, 2 – бюджетный, 3 - ликвидация );

 2 – магистральный индекс станции TELEX;

 3 – низовой индекс абонента сети TELEX.
КГ199 – Изменение сетевых параметров аппаратуры сопряжения типа Х.25,TCP,UDP.
                Управляющая кодограмма для системного администратора.
ЗЦЗЦ(КС(199(ХХ(<ХХХ…ХХХ>(НННН((
                     1                 2

где: 1 – номер аппаратуры сопряжения;
        2 – сетевые параметры.
КГ200 – Закрепление (открепление) неисправных абонентов АТ-50 или TELEX  за низовым направлением связи базовой зоны сети общего пользования. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(200(ХХХ(ХХХХХХ(Х(ХХХХХХ/00(НННН((
1
2
   3
     4

где: 1 – магистральный индекс станции КК;

2 – шестизначный индекс абонента сети 02;
3 – характер выполняемой процедуры;

4 – эксплуатационный номер низового направления связи сети 01.
КГ222 – Установка режима маршрутизации телеграмм, в предзаголовках которых указаны НМИ не имеющие основного направления передачи. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(222(ХХХ(Х(НННН((
 1      2
где( 1 – магистральный индекс зоны , для которой устанавливается указанный в кодограмме режим маршрутизации; 
2 – идентификатор направления связи , куда в данной зоне должна быть направлена телеграмма не имеющая основного направления передачи.
КГ225 - Установка (снятие) режима выдачи расписок на канал связи. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(225(ХХХ$ХХ(00(Х(НННН((
 1

        2

где( 1 – эксплуатационный номер данного направления(
2 – характер выполняемой операции.
КГ253 - Назначение служебного рабочего места для сброса телеграммы. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(253(XX(XXX(НННН((
          1       2
где: 1 - причина, из за-чего телеграмма не может быть передана по прямому назначению;

2 - трехзначный низовой индекс служебного рабочего места в базовой зоне для сброса не переданной по назначению телеграммы. 
КГ254 - Включить или отключить режим перенаправления телеграмм в базовой зоне с категорией обработки "П" (переводная) на указанный в кодограмме маршрутный индекс. Управляющая кодограмма. 
ЗЦЗЦ(КС(254(TRANSFER(ХXX(XXX(НННН((
1
2

где: 1 – максимальный низовой маршрутный индекс в базовой зоне подлежащий перенаправлению;

2 – низовой маршрутный индекс в базовой зоне, на который необходимо перенаправлять телеграммы с категорией обработки "П" (переводная).

Примечание: отсутствие в кодограмме полей 1 и 2 означает отмена режима перенаправления телеграмм с категорией обработки "П". 
КГ254 - Включить или отключить режим показа только "Р" очередей. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(254(RMON(Х(НННН((
1 
где: 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Выдача серии внекатегорийных телеграмм без ожидания подтверждения (КГ4) предыдущей переданной телеграммы. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(254(RSERIES(Х(НННН((
    1 
где : 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Фиксация задержки для внекатегорийной телеграммы через 2 минуты после ее приема в ЦКС. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(254(R2MIN(Х(НННН((
 1 
где: 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Количество попыток при выдаче криптограммы по коммутируемому каналу связи. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(254(KTRIES(Х(НННН((
  1 
где: 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Включить (отключить) режим звукового оповещения "принята Р".  Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(254(RSOUND(Х(НННН((
    1

где: 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Показать (не показать) очереди донесений на служебных направлениях связи (удаленный мониторинг). Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(254(SHOWDNS(Х(НННН((
       1
где: 1 - характер выполняемой операции.

КГ254 – Контрольный срок обработки телеграммы категории срочности А. Управляющая кодограмма.
ЗЦЗЦ(КС(254(AVIA(Х(НННН((
         1
где: 1 - характер выполняемой операции (0 – время обработки 24 часа, 1 – 6 минут).

КГ254 – В формализованном тексте служебного извещения СИ02 или СИ07 указать (не указать) эксплуатационный номер канала. Управляющая кодограмма.

ЗЦЗЦ(КС(254(SIENK(Х(НННН((
1

где: 1 - характер выполняемой операции.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Формализованные тексты линейных кодограмм, входящих в ЦКС от ОП

1. КГ0 – Запрос квитанции:

ЗЗ(
2. КГ1 – Открытие работы связи:

ВА(Ш(ХХХ=ХХХ

где: ХХХ – дважды повторенный номер последней правильно принятой от ЦКС телеграммы.

3. КГ2 - Запрет работы на связи:

СТОП

4. КГ4 - Подтверждение приема телеграммы категории "Р":

Р(ХХХ

где: ХХХ – порядковый номер принятой телеграммы категории "Р".

5. КГ5 – Запрос пробного текста:

ТЕКСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень служебных извещений КС-КК

1. Сигнал " вызова".
1.1. Проводные каналы.

Старт 1±0,2с. Стоп ( 1±0,2с.

1.2. Радиоканалы. 
 (((ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

2. Сигнал перебоя.

↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕

3. Сигнал запуска телетайпа.

((↕↕↕↕↕↕↕↕((
4. Формат СИ.

(((ЗЦЗЦ(формализованный текст(НННН(((ХХХХ(((
Формализованные тексты СИ, выдаваемые ЦКС в ОП.

1. СИ01 – ответ не КГ0 при рабочем (РБ) состоянии канала:

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЕ(СВЯЗЬ(ОТКРЫТА(ХХХХХХ(ХХ

2. СИ02 – ответ на КГ2:

ЖДУ(ОТКРЫТИЯ(СВЯЗИ

ЖДУ(ОТКРЫТИЯ(СВЯЗИ(ХХХХХХ/ХХ 
(см. п. 11.1. опция <Выдача номера канала в СИ02/СИ07>)
3. СИ03 - выдается автоматически при переходе канала в состояние БД и в ответ на КГ0 в состоянии БД:

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЕ(СВЯЗЬ(ЗАКРЫТА(ХХХХХХ(ХХ

4. СИ04 - ответ на КГ1 при возникновении повтора:

СВЯЗЬ(ОТКРЫТА(ПОВТОРЯЮ(ХХХ-ХХХ

5. СИ05 - ответ на КГ5:

Стандартный текст по ГОСТ 23555-79, передается 4 раза.

6. СИ06 - выдается в ответ на искаженную информацию, принимаемую по  некоммутируемой связи:

ИСКАЖЕНИЯ(ХХ(ЗАПРОСИТЕ(КВИТАНЦИЮ

где: ХХ – признак, определяющий характер нарушения:

00 – искажение формата принимаемого сообщения;

01 – нарушение последовательности нумерации телеграмм;

02 – простановка в сообщении несуществующего индекса категории телеграммы;

03 – указан несуществующий или искаженный ММИ , искаженный НМИ, неразрешенный статусом канала , несуществующий или искаженный  номер схемы циркуляра;

04 – набор знаков в количестве n нб (исключая ((() без ПНС;

05 – текст телеграммы ( 5000 знаков;

06 – стоповая посылка длительностью ( 30 с в процессе приема сообщения; 

07 – прием искаженных знаков по признаку предельного числа кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки больше допустимого значения – 1 знак на 300;

08 – нарушение формата КГ;

09 – прием неразрешенного по статусу канала информации; 

10 – признак перегрузки ЦКС.

7. СИ07 - выдается в тех случаях , когда оконечный пункт должен открывать связь: 
ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ

ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ(ХХХХХХ/ХХ 

(см. п. 11.1. опция <Выдача номера канала в СИ02/СИ07>)
8. СИ08 - реакция ЦКС на длительное отсутствие работы по каналу оконечного пункта (стоповая посылка длительностью ( 40 мин. после ПКС):

ЗАПРОСИТЕ(КВИТАНЦИЮ

9. СИ09 - подтверждение приема служебного сообщения:

CCC(ПРИНЯТО

10. СИ10 - реакция ЦКС при открытии связи КГ1 и КГ2:

СВЯЗЬ(ОТКРЫТА

11. СИ11 - выдается в ОП в случае невозможности автоматического повторения телеграмм:

ОБРАЩАЙТЕСЬ(В(КСС(ЗА(ХХХ-ХХХ

12. СИ12 - выдается в ответ на КГ0 , если канал находится в состоянии блокировки по “Р” (состояние БР):

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЕ(ПОДТВЕРДИТЕ(ПРИЕМ( Р

13. СИ13 - ответ на КГ0, если канал находится в абонентской блокировке:

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЕ(ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ(ХХХХХХ(ХХ

14. СИ14 - выдается перед телеграммами категории срочности Р и категории обработки К и В:

ПЕРЕДАЕТСЯ(КАТЕГОРИЙНАЯ(ОБЕСПЕЧЬТЕ(ПРИЕМ

15. СИ15 - выдается перед телеграммой , направляемой центром по обходному направлению:

 В ОБХОД ДЛЯ(([ХХ](ХХХХХХ

 где: ХХ – индекс сети 02 (01 по умолчанию)

16. СИ16 – выдается в ответ на запрос квитанции , если канал находится в состоянии БД:

СВЯЗЬ(ЗАКРЫТА 
17. СИ17 - Выдается центром в 23.50 перед сменой нумерации:

ЗАПРОСИТЕ(КВИТАНЦИЮ(СМЕНА(НУМЕРАЦИИ(В(24.00

18. СИ18 - выдается центром в 24.00 при смене нумерации:

СМЕНА(НУМЕРАЦИИ(ПРИН(ХХХХ(ПЕР(ХХХХ(ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ

19. СИ19 - выдается при получении от ОП неразрешенной кодограммы:

СВЯЗЬ(ОТКРЫТА(НАРУШАЕТЕ(ИНСТРУКЦИЮ

20. СИ20 - реакция ЦКС на перебой со стороны ОП на канале ПДП:

ПЕРЕБОЙ(ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ

21. СИ21 - выдается в ОП при двойной порядковой нумерации:

ВАШ(ХХХ(ДВА(ВТОРОЙ(НЕ(ПРИНЯТ

22. СИ22 - выдается на канале ОДП после выдачи последней повторяемой телеграммы:

ПОВТОР(ОКОНЧЕН

23. СИ23 - выдается на канале ПДП в ответ на искаженную телеграмму:

ИСКАЖЕНИЕ(ХХ(ВАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЙ

где: ХХ – признак, определяющий характер нарушений (см. СИ06).

24. СИ24 - выдается на канале ПДП после выдачи последней повторяемой телеграммы:

ПОВТОР(ОКОНЧЕН(ПРОШУ(ДАВАТЬ

25. СИ25 - реакция на прием по каналу телеграммы категории срочности Р и категории обработки В и К различных категорий срочности:

В((ХХХ((ПРИНЯТА((ХХХХ

К((ХХХ((ПРИНЯТА((ХХХХ

Р((ХХХ((ПРИНЯТА((ХХХХ

где: ХХХ - номер принятой телеграммы на канале;

ХХХХ - время приема телеграммы.

26. СИ26 - выдается в ОП при установлении состояния БП ( пультовая блокировка):

ВНИМАНИЕ(ВЫЗЫВАЕТ(ЦКС

27. СИ27 - выдается в ОП после приема телеграммы без ЗКТ:

ПОСЛЕ(ХХХ(ПРОВЕРЬТЕ(АННУЛИРОВАНИЕ

28. СИ31 - выдается в ОП сети ПС и на канале ПДП с автоответчиками при приеме искаженного автоответа ОП в процессе установления соединения:

ПРОВЕРЬТЕ(СВОЙ(АВТООТВЕТ

29. СИ32 - выдается в ОП сети ПС при непоступлении телеграммы в течение 30 с после установления соединения ОП-ЦКС:

НЕТ(ТЕЛЕГРАММЫ

30. СИ33 - выдается в ОП сети ПС при аннулировании искаженной или не принятой до конца телеграммы:

ТЕЛЕГРАММА(НЕ(ПРИНЯТА(ХХ(ПОВТОРИТЕ

где: ХХ – признак, определяющий характер нарушения:

00 – нарушение формата принимаемой телеграммы;

01 – отсутствие либо искажение АО ОП;

02 – простановка в телеграмме запрещенного или несуществующего индекса категории;

03 – указание в принимаемой телеграмме несуществующего или запрещенного НМИ; 

05 – текст телеграммы ( 5000 знаков;

06 – стоповая посылка длительностью 30 с в процессе приема телеграммы;

07 – прием искаженных знаков по признаку предельного числа кодовых комбинаций с инверсией стоповой посылки больше допустимого значения - 1 знак на 300;

09 – отсутствие от ОП сигнала запроса автоответа ЦКС.

31. СИ34 - выдается в ОП сети ПС при повторном приме от ОП искаженной телеграммы, при отсутствии от ОП сигнала запроса автоответа ЦКС, либо при отсутствии АО ОП:

ТЕЛЕГРАММА(НЕ(ПРИНЯТА((ХХ

где : ХХ – признак , определяющий характер нарушения. Описание значений признака ХХ см. выше в описании СИ33.

32. СИ35 - выдается в некоммутируемый канал за 10 мин. до закрытия связи по расписанию:

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ДО(ЗАКРЫТИЯ(10(МИН 
33. СИ36 - выдается автоматически при переходе канала в состояние БВ и в ответ на КГ0 в состоянии БВ:

ВАШ(ХХХ(НАШ(ХХХ(ПОСЛЕДНИЕ(ЗАКРЫТО(ПО(РАСП

34. СИ37 - выдается по заблокированному каналу, когда на очереди находится  телеграмма категории срочности " Р":

ОТКРОЙТЕ(СВЯЗЬ(ОБЕСПЕЧЬТЕ(ПРИЕМ(Р

35. СИ38 - выдается в ОП после передачи внекатегорийной телеграммы и при  поступлении неразрешенной информации вместо ожидаемой центром КГ4:

ПОДТВЕРДИТЕ(ПРИЕМ(Р(ХХХ

где: ХХХ - меньший поряковый номер неподтвержденной телеграммы категории срочности "Р".

36. СИ39 - выдается в ОП при поступлении неразрешенной информации вместо ожидаемой центром КГ4 и на правильную КГ4 , если на канале есть неподтвержденные телеграммы "Р":

ПОДТВЕРДИТЕ(ПРИЕМ(Р

37. СИ40 – выдается перед сбросом схемной телеграммы, в случае отсутствия направления передачи:
НЕТ( НАПРАВЛЕНИЯ( ПЕРЕДАЧИ( ДЛЯ( ХХХХХХ

38. СИ42 - выдается перед телеграммами типа “ криптограмма на перфоленте“:

ПЕРЕДАЕТСЯ(КАТЕГОРИЙНАЯ(ВКЛ(ПЕРФОРАТОР

39. СИ43-ХХ – выдается по месту закрепления на РМТО в СФКУ в случае сброса телеграммы:
00 – ТЕЛЕГРАММА(Р(НЕ(ОБРАБОТАНА(В(КОНТРОЛЬНЫЙ(СРОК

01 – ТЕЛЕГРАММА(А(НЕ(ОБРАБОТАНА(В(КОНТРОЛЬНЫЙ(СРОК

02 – ТЕЛЕГРАММА(ЗАДЕРЖАНА(БОЛЕЕ(СУТОК

03 – ПЕРЕПРИЕМОВ(БОЛЬШЕ(5
04 – ДВАЖДЫ(ПРОШЛА(ИНДЕКСАЦИЮ
05 – ХХХХХХ/ХХ(ХХХХ(НЕ(ПО(СХЕМЕ 
07 – ТРЕБУЕТСЯ(РЕДАКТИРОВАНИЕ
08 – ДЛИНА(ПРЕВЫШАЕТ(3000(ЗНАКОВ (см. п. 4.2.1. , опция <ЭТК-КС>)
09 – ТЕЛЕГРАММА(Р(ПРИНЯТА(ОТ(ВЫДЕЛЕННОГО(АБОНЕНТА
10 – НЕ(НАЙДЕНЫ(СТРОКИ(АДРЕСА ( Х.400)
11 – БОЛЕЕ(ОДНОГО(ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО(АДРЕСА (Х.400)
12 – НЕВЕРНЫЙ(АДРЕС(Х.400
13 – НЕ(ОБНАРУЖЕН(АДРЕС(ИНТЕРНЕТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Формализованные тексты служебных отметок, проставляемых в сообщениях

1. При повторной передаче телеграммы категории обработки "П":
((ВЫПЛАТУ(ПРОСЛЕДИТЬ(<((
2. При наличии искаженных знаков в сообщении:
((ПРОВЕРЬТЕ(ИСКАЖЕНИЯ(<((
3. Во всех случаях, когда ЦКС не заканчивает передачу сообщений в оконечный пункт:

((НА(Ш(ХХХ((АННУЛ(НННН(((ХХХХ
где: ХХХ - номер аннулированной телеграммы;

ХХХХ - время аннулирования телеграммы.
4. Во всех случаях, когда ЦКС повторяет телеграмму в ОП:

((ВТОРИЧНО(<(
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендации для проверки работоспособности точек подключения на мультиплексоре телеграфных линий (телеграфный АС)

При организации телеграфного канала  желательно проверить работоспособность данной точки подключения на телеграфном АС. Если подключаемый к ЦКС канал работает по протоколу заимодействия ЦКС-ОП, ЦКС-ОП служебный или ЦКС-ЦКС, то после подключения канала к нужному направлению достаточно  кодограммой КГ23 (см.п.5.3.1.) канал перевести в состояние "ПР", замкнуть между собой приемник и передатчик точки подключения (шлейф). В состоянии "ПР" по каналу передается непрерывная тестовая последовательность знаков в виде стандартного текста по ГОСТ 23555-79. Убедившись в отсутствии искаженных знаков в тексте, можно  восстановить канал на телеграфном АС и снять состояние "ПР". Если  к ЦКС подключается коммутаруемый телеграфный канал, то сначала эту точку необходимо подключить к вымышленному низовому направлению связи и проверить вышеуказанным способом.     
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Перечень принятых сокращений

АС – аппаратура сопряжения;
АСИТ – автоматизированная система индексации телеграмм;

АТ – абонентский телеграф;

АО – автоответ;

БА – состояние абонентской блокировки;

БВ – состояние блокировки по времени;

БМИ – базовый маршрутный индекс;

БР – состояние блокировки по "Р";

БП – состояние блокировки от пультов ПТСП;

БД – состояние диспетчерской блокировки;

БС – сосотояние системной блокировки;

ДНС – формализованное сообщение формируемое и выдаваемое на служебное рабочее место в СФКУ;

ЗКТ – знаки конца телеграммы;

КС-КК – комбинированный метод коммутации сообщений и коммутации каналов;

КГ – кодограмма: формализованное сообщение, используемое оператором СФКУ для оперативного управления и контроля за функционированием ЦКС;

КК – коммутация каналов;

КС – коммутация сообщений;

КСС – контрольно справочная служба;

МИ – маршрутный индекс;

ММИ – магистральный маршрутный индекс;

НМИ – низовой маршрутный индекс;

ОДП – режим одновременной двухсторонней передачи;

ОМИ – основной маршрутный индекс;

ОП – оконечный пункт сети общего пользования;

ОР – состояние канала "обработка Р";

ПДП – режим поочередной двухсторонней передачи;

ПБ – состояние предблокировки;

ПКС – признак конца сообщения;

ПО – программное обеспечение;

ПР – состояние канала "проверка"; 

ПТСП – пульт телеграфный служебных переговоров;

РМ – рабочее место;

РМИТ – рабочее место индексации телеграмм;

РМОТУ – рабочее место обмена в телеграфном узле;

РМТО – рабочее место телеграфного обмена в службе СФКУ;
РБ – рабочее состояние канала связи;

РЗ – состояние резерва;

СКК – станция коммутации каналов;

СИ – служебное извещение;

СФКУ – служба функционального контроля и управления;

СС – свободное состояние коммутируемого канала;

СО – состояние опробования коммутируемого канала;

СВ – состояние восстановления действия связи на канале ЦКС-ЦКС;

ТАУ – телеграфный аппарат управления;

ТАД – телеграфный аппарат документирования;

ТАР – телеграфный аппарат контроля и обработки внекатегорийных телеграмм;

ЦКС – центр коммутации сообщений.
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