                                     Текущие параметры работы комплекса

Каталог АСИТ     -    если опция активна (стоит галочка) , то работает встроенная

                                    система  автоматической индексации телеграмм (АСИТ). 

                                    В противном случае  АСИТ выключен. 

Протоколы           -    если опция активна в системе ведется протокол работы для

                                    тех задействованных в ЦКС каналов связи, для которых

                                    установлено разрешение ведения протокола (см. каналы).
                                    В противном  случае  протокол работы  не ведется.

АвтоКСС              -    если  опция  активна , то обслуживаются  все  запросы  по 

                                    АвтоКСС. В противном случае  АвтоКСС выключен.

Звук при

наличии "Р"          -    если  опция  активна, то при приеме в ЦКС внекатегорийной

                                    телеграммы, появляется звуковое сопровождение (музыкальный

                                    фрагмент), которое  оператор при  желании   может  погасить.

                                    Звуковое   сопровождение   прекращается   без  постороннего             

                                    вмешательства  в случае передачи внекатегорийной телеграммы

                                    по прямому назначению или в случае "сброса" по времени (6 мин.).
                                    В противном  случае  при приеме внекатегорийной телеграммы

                                    отсутствует звуковое сопровождение.

Показ 

очередей "БВ"      -   если  опция  активна ,  то на монитор выводятся все направления

                                   ЦКС на которых есть очереди. В противном случае  закрытые по 

                                   расписанию направления  исключаются из вышеуказанного списка. 

                                   Примечание:  если на закрытом по расписанию направлении стоит

                                   телеграмма  категории срочности  "Р" ,  "А"  или  "С"  (отсутствует 

                                   режим хранения С ) , то  вне   зависимости   от   установленного  
                                   режима   мониторинга  , это   направление  выводится   на   экран.   

Показ только

"Р" очередей        -   если  опция  активна ,  то при появлении телеграмм категории 

                                   срочности "Р" на монитор выводятся только те направления, 
                                   где  есть очереди внекатегорийных телеграмм. Обычный режим 

                                   мониторинга  восстанавливается  после  передачи последней    

                                   внекатегорийной телеграммы.

Показ ДНС 

в очередях           -    если опция активна, то  донесения включаются в общее число 

                                   телеграмм, стоящих в очередях в окне  удаленного мониторинга. 

Выдача номера

канала в СИ02/

/СИ07                   -   если опция активна, то в СИ02/СИ07 в конце формализованного 

                                  текста проставляется эксплуатационный номер канала связи.

Контрольный

срок "А"-6 мин.  -    если  опция  активна, то  по  истечении  контрольного времени 

                                  обработки  телеграммы категории срочности "А", телеграмма

                                  ставится на направление в соответствии с таблицей сброса.   

Выдача "Р"

после КГ4           -    если опция активна, то в случае необходимости передачи по 

                                  каналу  связи серии внекатегорийных телеграмм, очередная 

                                  внекатегорийная телеграмма передается  после подтверждения

                                  КГ4 предыдущей телеграммы "Р". В  противном  случае  серия

                                  телеграмм "Р" передается полностью , а потом ожидается

                                  подтверждение каждой внекатегорийной телеграммы отдельно.                                               Фиксация
задержки "Р"

2 мин.                  -    если опция активна, то задержка на телеграмму "Р" 

                                  фиксируется через 2 минуты от времени приема в ЦКС.

                                  В противном случае  телеграмма "Р" считается задержанной

                                  через 30 сек. от времени приема в ЦКС.

Попытки "К"

по категории

срочности           -   если опция активна, то при неуспешной попытке передачи
                                 телеграммы  категории обработки "К" по коммутируемому
                                 каналу связи  делаются  повторные  попытки  передачи  в
                                 соответствии с  категорией  срочности  телеграммы.
                                 В  противном  случае   делается  одна   попытка. 
