                    Общие требования 
                 1. Организация   направления связи
          Для организации в ЦКС обычного или служебного направления связи в первую  очередь  необходимо организовать зону  с данным  магистральным индексом. Организация  зоны  производится  кодограммой  (КГ146). Предусмотрены  три способа организации зоны:
- организация магистрального направления типа ЦКС-ЦКС (АПК-КС,

ЭТК – КС, зоновый ЦКС и т.д.). Все   зоновые  узлы  коммутации

телеграфных сообщений  в базовом  ЦКС  описываются как магистральные

направления  связи  с  эксплуатационным  номером  ХХХ-10/00, где ХХХ-
магистральный индекс зоны , 1- указывает тип территориальной принадлежности (зона) , а 0 – тип протокола <ЦКС-ЦКС>. Более детальное
описание  параметров   для  направлений   производится    в   меню <Характеристики>. Описание нужных  параметров производится только   после  организации  направления  связи;
- организация низового направления связи к  рабочему месту телеграфного

обмена   РМОТУ  (ХХХ912).  Эксплуатационный   номер   указанного зонообразующего  направления  имеет  вид – ХХХ912/00 ,  где  ХХХ-
магистральный индекс зоны;
- организация узла связи путем закрепления  его магистрального индекса

за направлением связи (закрепленный узел).       
          В каждой зоне можно организовать до 1000 низовых направлений связи, с учетом направлений ХХХ911/00 и ХХХ912/00, а в базовой зоне

с учетом  низовых направлений связи, включенных  в  минимальную конфигурацию. Во всех зонах можно организовать два магистральных направлений  – это направление связи к смежному ЦКС (зоновый или территориальный) и направление к станции коммутации каналов (СКК).
Перед тем, как в зоне  организовать магистральное направление к СКК , необходимо  убедиться в наличии  направления  РМОТУ (ХХХ912/00), в противном случае  кодограмма не выполняется , процедура считается некорректной.  
                2. Удаление  направления связи
        Нельзя удалить направление если:
-  направление входит в минимальную конфигурацию;
-  на направлении есть очереди телеграмм (авт. донесений);

-  к направлению  подлючен(ы) канал(ы);

-  направление задействовано в других схемах передачи;

-  за направлением закреплены автоматически выдаваемые донесения;

-  для направления создан список разрешенных маршрутных индексов;

-  направление  задействовано в схеме сброса телеграмм;

-  направление является основным направлением передачи для абонента 

   сети 02 (АТ-50 или TELEX)  в случае неисправности или аварии;

- направление РМОТУ (ХХХ912/00)  если в данной зоне есть направление

   к станции КК;

- в данной зоне оно является единственным  зонообразующим , но не  

  последним направлением.
